Tascam LM-8ST
Line-Mixer
Line-Mixer mit flexibler Signalführung; Ideale Lösung für Installationen in Veranstaltungssälen, Konferenzräumen, Gesundheits- und Fitnesscentern, Restaurants, Stadthallen oder auch als Submischer für Keyboards oder Monitoring auf der Bühne; 8 Stereoeingangskanäle für Quellen mit Line-Pegel wie CD/MP3-Player, Radioempfänger, Tonsignale von Fernsehern oder Videorecordern usw. (6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch); Zusätzlicher Mikrofon-/Lineeingang mit Pegelregler im Kanal 1 auf der Vorderseite für Ansagen oder kurzfristig anzuschließende, zusätzliche Quellen (XLR, symmetrisch); 2 Stereoausgänge (ST1 und ST2/AUX, XLR symmetrisch bzw. RCA unsymmetrisch); Jeder der Stereoeingänge kann unabhängig voneinander jedem Stereoausgang zugemischt werden (ST1: Das Eingangssignal wird an den Ausgang ST1 geleitet, ST2: Das Signal vor dem ST1-Regler (pre fader) wird an den Ausgang ST2/AUX geleitet, AUX: Das Signal hinter dem ST1-Regler (post fader) wird an den Ausgang ST2/AUX geleitet, Schalter für die Wahl zwischen ST2 und AUX für jeden Kanal auf der Unterseite); Eingangspegel für jeden Kanal wählbar zwischen +4 dBu und –10 dBV (rückseitig); Signal- und Übersteuerungsanzeigen in jedem Kanal; 4-LED-Stereopegelanzeigen in beiden Ausgängen; Jeder Stereoausgang umschaltbar auf mono; Leistungsfähiger Kopfhörerausgang mit Pegelregler und wählbarer Quelle (ST1, ST2/AUX); Symmetrischer Masterbusausgang und -eingang (Eingang wählbar zwischen ST1, ST2/AUX und beiden) für die Kaskadierung mehrerer Geräte; Erdungsklemme und Ground-Lift-Schalter auf der Rückseite; Leicht austauschbare Sicherung; 19-Zoll-Gehäuse für den Einbau in ein Rack oder einen Gestellschrank (1 Höheneinheit)

Technische Daten
Allgemein
Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingang 	XLR (symmetrisch)
  Eingangsimpedanz 	2,4 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–58 dBu (1 mV) bis –12 dBu (195 mV)
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBu (2,45 V)
Stereoeingänge 1–8 	6,3-mm-Klinkenbuchsen (symmetrisch)
  Eingangsimpedanz 	56 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,23 V)
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,3 V)
Masterbus-Eingang 	6,3-mm-Klinkenbuchsen (symmetrisch)
  Eingangsimpedanz 	56 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,23 V)
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,3 V)
Ausgänge ST1, ST2/AUX 	XLR (symmetrisch)
  Ausgangsimpedanz 	94 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 V)
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,3 V)
Ausgänge ST1, ST2/AUX 	Cinch (unsymmetrisch)
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,3 V)
  Maximaler Ausgangspegel 	+10 dBV (3,16 V)
Busausgang 	6,3-mm-Klinkenbuchsen (symmetrisch)
  Ausgangsimpedanz 	94 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,23 V)
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,3 V)
Kopfhörerausgang 	je eine 6,3-mm- und 3,5-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung 	250 mW + 250 mW (an 32 Ohm)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 50 kHz, ±3 dB (Kopfhörerausgänge)
		10 Hz bis 100 kHz, ±3dB (Busausgänge)
Fremdspannungsabstand 	≥80 dB(A)
		≥80 dB(A)
Klirrfaktor (THD) 	≤0,07 %
		≤0,03 %
Kanaltrennung 	≥50 dB(A) (Kopfhörerausgänge)
		≥70 dB(A) (Busausgänge)
Übersprechdämpfung 	≥65 dB(A) (Busausgänge)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	100–240 V AC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	15 W
Abmessungen (B x H x T) 	482 mm x 44 mm x 280 mm
Gewicht 	3,8 kg
Zulässige Umgebungstemperatur 	5–35 °C
Lieferumfang 	Netzkabel, Schraubensatz für den Rackeinbau, Garantiekarte, Benutzerhandbuch

Fabrikat:	Tascam
Modell:	LM-8ST

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.