Tascam M-164
16-Kanal-Analogmischpult 
Kompaktes 16-Kanal-Analogmischpult; 6 Mikrofon/Line-Kanalzüge (XLR/Klinke) mit schaltbarer 48-Volt-Phantomspeisung, schaltbarem Trittschallfilter (80 Hz, –12 dB), 3-Band-EQ (100 Hz / 2,5 kHz / 12 kHz, ±15 dB); 5 Stereo-Kanalzüge mit unterschiedlichen Eingangsanschlüssen: Kanäle 7–8/13–14: 6,3-mm-Klinkenbuchse (symmetrisch), Kanäle 9–10: Cinch (unsymmetrisch), umschaltbar auf RIAA-Phono zum Anschluss eines Plattenspielers, Kanäle 11–12: Cinch (unsymmetrisch); Kanäle 15–16: Stereo-Mini­klinkenbuchse (Oberseite); 2 Aux-Sends/-Returns (Send 1 umschaltbar pre/post Fader, Send 2 post Fader); Stereo-Subgruppe mit Stereo- und Monoausgang, jeweils auf pseudosymmetrischer Klinke; Stereosumme mit 2-Band-EQ (100 Hz / 12 kHz, ±15 dB); Stereosummenausgänge auf Klinke (symmetrisch) und Cinch (unsymmetrisch), Mono-Summenausgang auf pseudosymmetrischer Klinke; Kopfhörerausgang mit Pegelregler (schaltbar Summe/Subgruppe/Aux 1); Gut ablesbare, abgewinkelte Pegelanzeigen; Externer Wechselstromadapter PS-1225L (im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten
Analogeingänge
Mikrofoneingänge (Kanäle 1–6) 	XLR–3–31, elektronisch symmetriert
  Eingangsimpedanz 	2,4 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–58 dBu, ±2 dB (bei Maximalverstärkung)
	–14 dBu, ±2 dB (bei Minimalverstärkung)
  Maximaler Eingangspegel 	+8 dBu, ±2 dB (bei Minimalverstärkung)
  Äquivalentes Eingangsrauschen 	>–128 dBu (typisch)
Gleichtaktunterdrückung 	>60 dB (bei Maximalverstärkung)
Lineeingänge (Kanäle 1–6) 	6,3-mm-Klinke, 3-polig, elektronisch symmetriert
  Eingangsimpedanz 	22 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–38 dBu, ±2 dB (bei Maximalverstärkung)
		+12 dBu, ±2 dB (bei Minimalverstärkung)
Maximaler Eingangspegel 	+28 dBu, ±2 dB (bei Minimalverstärkung)
Lineeingänge (Kanäle. 7–8, 13–14) 	6,3-mm-Klinke, 3-polig, elektronisch symmetriert
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler/maximaler Eingangspegel 	+4 dBu/ +26 dBu, ±2 dB
Lineeingänge (Kanäle 9–10) 	Cinch, unsymmetrisch
  Eingangsimpedanz 	47 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV, ±2 dB
		–54 dBV, ±2 dB bei 1 kHz (PHONO)
  Maximaler Eingangspegel 	+12 dBV, ±2 dB
Lineeingänge (Kanäle 11–12) 	Cinch, unsymmetrisch
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler/maximaler Eingangspegel 	–10 dBV/ +12 dBV, ±2 dB
Lineeingänge (Kanäle 15–16) 	3,5-mm-Miniklinkenbuchse, unsymmetrisch (auf der Oberseite)
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler/maximaler Eingangspegel 	–10 dBV/+14 dBu, ±2 dB

Analogausgänge
Stereo-Summenausgang, symmetrisch 	XLR–3–32, elektronisch symmetriert
  Ausgangsimpedanz 	150 Ohm
  Nominaler/maximaler Ausgangspegel 	+4 dBu, ±2 dB
  Maximaler Ausgangspegel 	+26 dBu, ±2 dB
Mono-Summenausgang 	6,3-mm-Klinke, 3-polig, elektronisch symmetriert
  Ausgangsimpedanz 	150 Ohm
  Nominaler/maximaler Ausgangspegel 	–2 dBu/+20 dBu, ±2 dB (Stereo L+R)
Stereo-Summenausgang, unsymm. 	Cinch, unsymmetrisch
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Nominaler/maximaler Ausgangspegel 	–10 dBV/+20 dBu, ±2 dB
Stereo-Subgruppenausgang 	6,3-mm-Klinke, 3-polig, elektronisch symmetriert
  Ausgangsimpedanz 	150 Ohm
  Nominaler/maximaler Ausgangspegel 	+4 dBu/+20 dBu, ±2 dB
Mono-Subgruppenausgang 	6,3-mm-Klinke, 3-polig, elektronisch symmetriert
  Ausgangsimpedanz 	150 Ohm
  Nominaler/maximaler Ausgangspegel 	–2 dBu/+20 dBu, ±2 dB
Aux-Send 1/2 	6,3-mm-Klinke, 3-polig, elektronisch symmetriert
  Ausgangsimpedanz 	150 Ohm
  Nominaler/maximaler Ausgangspegel 	+4 dBu/+20 dBu, ±2 dB
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  max. Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW (bei 1% THD, 32 Ohm Last)

Leistungsdaten Audio
Betriebspegel 	–2 dBu
Frequenzbereich (Mikrofoneingang auf alle Ausgänge, TRIM max.)	20 Hz – 20 kHz, +1/–3 dB
Verzerrung (THD) (20 Hz – 20 kHz, Mikrofoneingang auf XLR-Ausgang, TRIM min.)	>0,1 % 
Rauschpegel (1 Mikrofoneingang auf XLR-Summenausgang, TRIM max.)	>–64 dBu 
  (6 Mikrofoneingang auf XLR-Summenausgang, TRIM max.)	>–57 dBu 
Übersprechdämpfung 	>80 dB (1 kHz), >60 dB (10 kHz)

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Wechselstromadapter PS–1225L (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (B x H x T) 	390 mm x 112 mm x 345 mm
Gewicht 	2,8 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	M-164

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.