Mikrofonvorverstärker MA-8
für die Verstärkung von acht Mikrofonsignalen auf Line-Pegel, acht symmetrische Mikrofoneingänge (XLR), schaltbare Phantomspeisung für Kondensatormikrofone (48 Volt), einstellbare Eingangsverstärkung in jedem Kanal (für Eingangspegel von -57 dBm bis -2 dBm), acht unsymmetrische Line-Ausgänge (6,3-mm-Klinke, -2 dBu), Ground-Lift-Schalter zur Vermeidung von Brummschleifen, internes Netzgerät (kein Steckernetzteil), 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE

Technische Daten
Frequenzbereich	20 Hz - 30 kHz (+0 dB, -1,5 dB)
Äquivalentes Eingangsrauschen	-128 dB
Rauschpegel	<-100 dBV (IHF A-bewertet, min. Verstärkung)
		<-77 dBV (max. Verstärkung)
Gleichtaktunterdrückung	>75 dB
Verzerrung (THD)	0,013% (Eingangssignal >-40 dB, 1 kHz)
Kanaltrennung	>75 dB (1 kHz)
Mikrofoneingänge	8 x XLR, symmetrisch
Nominalpegel	+4 dBm
Line-Ausgänge	8 x 6,3-mm-Klinkenbuchse, unsymmetrisch
Nominalpegel	-2 dBu
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	9 W
Gewicht	2,7 kg
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 48 mm* x 203 mm (*einschl. Füße)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MA-8

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.