A/D-Konverter (Mic, Line / TDIF) MA-AD8
für die Umwandlung von acht analogen Mikrofon-/Line-Signalen in acht digitale TDIF-1-Kanäle, acht analoge, symmetrische Mikrofoneingänge (XLR), schaltbare Phantomspeisung für Kondensatormikrofone (48 Volt), Eingangsverstärkung für jeden Kanal getrennt einstellbar, Dämpfungsglied (-22 dB) in jedem Kanal (daher auch für Line-Signale geeignet), 	hochwertige A/D-Wandler mit 20 Bit Auflösung, zwei TDIF-1-Schnittstellen mit jeweils acht digitalen Ausgängen zur Speisung zweier TDIF-Geräte gleichzeitig, Ausgänge der TDIF-Schnittstellen umschaltbar zwischen den Mikrofoneingängen und den Eingängen der jeweils anderen TDIF-Schnittstelle, Word-Quelle wählbar zwischen TDIF und externem Word-Clock-Signal, internes Netzgerät (kein Steckernetzteil), 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE

Technische Daten
Mikrofoneingänge (1-8)	XLR, symmetrisch
Eingangsimpedanz	2,4 kOhm
Übersteuerungs-LEDs (OL)	leuchten bei 3 dB unter der digitalen Aussteuerungsgrenze (Full-Scale)
max. Eingangsverstärkung mittels TRIM-Regler	42 dB
Dämpfungsglied (PAD)	22 dB
Eingangspegel (TRIM max.)	-56 dBu
Eingangspegel (TRIM min.)	-14 dBu
Fremdspannungsabstand (IHF-A, an 150 Ohm)	>86 dB (TRIM max.)
		>94 dB (TRIM min.)
Nachbarkanaltrennung (10 kHz)	>80 dB
Frequenzbereich	20 Hz bis 22 kHz (+0,5/-1 dB, Fs = 48 kHz)
Verzerrung (THD)	<0,03% bei 1 kHz, Nominalpegel, TRIM min.
Format am Digitalausgang	TDIF-1
Samplingfrequenzen	44,1 kHz, 48 kHz (6%)
Auflösung der A/D-Wandler	20 Bit
Quelle des Clock-Signals	D I/O1, D I/O2, WORD IN
LOCKED-LED	leuchtet, wenn am gewählten Eingang ein gültiges Clock-Signal anliegt
WORD CLOCK IN	BNC, 75 Ohm
WORD CLOCK THRU	BNC, 75 Ohm, selbst­terminierend
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 48 mm x 210 mm
Gewicht	2,2 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MA-AD8

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.