Tascam MD-02
MiniDisc-Deck
MD-Recorder/-Player/-Editor für den Rackeinbau; Umfassende Funktionen zum Editieren des Audiomaterials auf der MD: teilen, verbinden, verschieben, löschen, Titelnamen bearbeiten; Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang auf Cinch-Buchsen; Symmetrischer Analogeingang/-ausgang auf XLR (MD-02B); Optische und koaxiale Digitaleingänge und -ausgänge (SPDIF-Format); Digitaler Eingangspegelregler; Abtastratenwandler im Eingang für die Umwandlung von 48 kHz und 32 kHz nach 44,1 kHz; Eingangssignale abhören (auch ohne MD im Laufwerk); Vier wählbare Aufnahme-/Wiedergabemodi: Stereo, Mono, LP2 (doppelte Aufnahme-/Wiedergabezeit), LP4 (vierfache Aufnahme-/Wiedergabezeit), Unterschiedliche Modi für die Aufnahme und Wiedergabe können auf derselben MD verwendet werden; Pegelgesteuerter Aufnahmebeginn; Automatisches Setzen von Titelmarken während der Aufnahme (nach Zeit oder Pegel); Titelmarken von Hand setzen; Aufnahmen ein-/ausblenden; Kompressionsverfahren ATRAC3; Wiedergebearten: Alle Titel in Folge, Programmierte Folge (bis zu 32 Titel), Zufallswiedergabe, Wiederholte Wiedergabe; Titel gruppieren und Wiedergabe von Gruppen; Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (z. B. über externe Zeitschaltuhr); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Computertastatur-Anschluss (PS/2) auf der Vorderseite für einfache Texteingabe und für die Steuerung; Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse für den Rackeinbau (2 Höheneinheiten)

Technische Daten
Allgemein
Zahl der Audiokanäle 	2 (stereo), 1 (mono)
Nutzbares Medium 	MiniDisc® Digital Audio System
Aufnahmeverfahren 	Überschreibbare Magnetfeld-modulierte Datenaufzeichnung
Aufnahme-/Wiedergabezeit ( 74-Min.-MD) 	Stereo: 74 Minuten
		Mono: 148 Minuten
		LP2: 148 Minuten
		LP4: 296 Minuten
Abtastrate 	44,1 kHz
Wortbreite 	16 Bit
Kompressionsverfahren 	ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB (Wiedergabe)
Fremdspannungsabstand (20-kHz-Tiefpass) 	94 dB(A) oder mehr (Wiedergabe)
		92 dB(A) oder mehr (Aufnahme)
Dynamikbereich 	94 dB(A) oder mehr (Wiedergabe)
		92 dB(A) oder mehr (Aufnahme)
Verzerrung (THD) 	0,006 % oder weniger (Wiedergabe)
		0,008 % oder weniger (Aufnahme)
Kanaltrennung (1 kHz) 	80 dB oder mehr (Wiedergabe/Aufnahme)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Eingang, symmetrisch (nur MD-02B) 	XLR-3-31
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu
  Minimaler Eingangspegel 	–8 dBu
  Eingangsimpedanz 	14 kOhm
Ausgang, symmetrisch (nur MD-02B) 	XLR-3-32
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
Eingang, unsymmetrisch 	Cinch
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV
  Minimaler Eingangspegel 	–22 dBV
  Eingangsimpedanz 	22 kOhm
Ausgang, unsymmetrisch 	Cinch
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinke
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW (an 32 Ohm)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Eingang, optisch 	Optischer, rechteckiger Steckverbinder (JEITA RC-5720C)
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)
Ausgang, optisch 	Optischer, rechteckiger Steckverbinder (JEITA RC-5720C)
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)
Eingang, koaxial 	Cinch
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)
Ausgang, koaxial 	Cinch
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)

Sonstige Eingänge und Ausgänge
Computertastatur-Anschluss 	6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)
Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	120/230 V (USA/Kanada/Allgemeiner Export)
		230 V AC, 50 Hz (Europa)
		240 V AC, 50 Hz (Australien)
Leistungsaufnahme 	8 W (100–120 V)
		10 W (200–240 V)
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 94 mm x 309 mm
Gewicht 	MD-02: 4,4 kg
		MD-02B: 4,5 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Zulässiger Neigungswinkel 	max. 5 Grad
Lieferumfang 	Drahtlose Fernbedienung mit 35 Tasten (RC-MD35)
		2 AAA-Batterien
		Netzkabel
		Schraubensatz für den Rack-Einbau

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MD-02, MD-02B

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.