MiniDisc-Recorder MD-350
für die Aufnahme, Wiedergabe und Bearbeitung von Audiomaterial auf MiniDiscs, A/D- und D/A-Wandler mit 20 Bit, Kompressionsverfahren ATRAC 4.5, vier Aufnahme-/Wiedergabemodi: Stereo, Mono, Stereo mit 2-facher Aufnahmezeit (LP2), Stereo mit 4﷓facher Aufnahmezeit (LP4), umfangreiche Bearbeitungsfunktionen (Teilen, Löschen, Verschieben, Kombinieren, Überschreiben, Rückgängigmachen, Kopieren von Titel-/Discnamen), Abtastfrequenz-Konverter von 32/48 kHz nach 44,1 kHz, Textspeicher für bis zu 100 Zeichen je Titel (bis zu 1700 Zeichen je Disc), Buchse für den Anschluss einer Computer-Tastatur (PS/2) zur Texteingabe, optischer Digitaleingang (TOS) auf der Frontplatte, Samplingmonitor, automatische oder manuelle Vergabe von Titelnummern während der Aufnahme, pegelgesteuerter Aufnahmebeginn (Sync Record), automatisches Erzeugen von Leerpausen zwischen Titeln (Auto Space), automatischer Wechsel in den Pausenmodus (Auto Ready), Kopierschutz (SCMS), Timer für zeitversetzte Aufnahme/Wiedergabe, programmierte Wiedergabe; Wiederholfunktion, Infrarot-Fernbedienung RC-32 im Lieferumfang enthalten, 19-Zoll-Gehäuse, 2 HE.

Technische Daten
Format	MiniDisc
Spuren	2 Spuren (stereo, mono)
Aufnahmeverfahren	überschreibende Magnetfeld-Modulation
Aufnahme-/Wiedergabedauer	SP: 80 Min. max.
		LP2: 160 Min. max.
		LP4: 320 Min. max.
		Mono: 160 Min. max.
Pitch-Control	±12% (SP, Mono, LP4)
Datenreduktionsverfahren	ATRAC 4.5 (Adaptive Transform Acoustic Coding)
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Fremdspannungsabstand	>94 dB (Wiedergabe, 1 kHz, A-bewertet)
Dynamikumfang	>94 dB (Wiedergabe, 1 kHz, A-bewertet)
Klirrfaktor (THD)	<0,013%

Digitaleingänge und -ausgänge
Eingänge 1 und 2, optisch	TOS, IEC 60958 Typ II (SPDIF)
Ausgang, optisch	TOS, IEC 60958 Typ II (SPDIF)
Tastaturanschluss	Mini-DIN, 6-polig

Analoganschlüsse
Eingänge (symmetrisch)	2 x XLR
  Nominalpegel	+4 dBu
  Impedanz	10 kOhm
Eingänge (unsymmetrisch)	2 x Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Impedanz	50 kOhm
Ausgänge (symmetrisch)	2x XLR
  Nominalpegel	+4 dBu
  Impedanz	150 Ohm
Ausgänge (unsymmetrisch)	2x Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Ausgangsimpedanz	600 Ohm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse
  max. Ausgangsleistung	2x 25 mW
  Nominalimpedanz	32 Ohm

Spannungsversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 94 mm x 313 mm
Gewicht	5,5 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MD-350