MiniDisc-Recorder MD-501
für die Aufnahme, Wiedergabe und Bearbeitung von Audiomaterial auf MiniDiscs, vielfältige Bearbeitungsfunktionen (Teilen, Löschen, Verschieben, Kombinieren und Benennen von Titeln und MDs), Auto-Ready-Modus (Fernstart von Pult oder Automationssoftware), wiederholtes Abspielen von Titeln, Timer für zeitlich programmierte Aufnahme bzw. Wiedergabe, programmierte / zufällige Wiedergabe von Titeln, Zeitanzeige; Zeitstempel-Funktion (Datum und Uhrzeit), Ein- und Ausblenden bei digitaler Aufnahme, Einblendzeit: 3 bis 24 s (in 3-s-Schritten), Ausblendzeit: 6 bis 27 s (in 3-s-Schritten), Incremental Play (bei Fader-Stopp Wiedergabebereitschaft am Anfang des nächsten Titels), Samplingraten-Konverter in den Digitaleingängen, symmetrische analoge XLR-Eingänge und Ausgänge, unsymmetrische analoge Cinch-Eingänge/-Ausgänge, optischer TOS-Digitaleingang auf der Frontplatte, optischer TOS-Digitalausgang auf der Geräterückseite, koaxialer SPDIF-Eingang auf der Geräterückseite, Anschluss für PC-Tastatur auf der Frontplatte (PS/2), 6,3-mm-Klinkenbuchse als Steuereingang für Faderstart bzw. Eventstart, Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang enthalten, 19-Zoll-Gehäuse, 2 HE

Technische Daten
Format	MiniDisc
Spuren	2 Spuren (Stereo)
Aufnahmeverfahren	überschreibende Magnetfeld-Modulation
Aufnahmedauer	74 min stereo mit 74-min MD
Krompressionsverfahren	atrac (Adaptive Transform Acoustic Coding)
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Modulationsverfahren	efm (Eight to Fourteen Modulation)
Fehlerkorrekturverfahren	acirc (Advanced Cross Interleave Reed Solomon Code)
Frequenzbereich	10 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Dynamikumfang	>98 dB (eiaj)
Fremdspannungsabstand (analoge Eingänge)	>98 dB (eiaj)
Verzerrung (thd)	<0,008 %(eiaj)
Gleichlaufschwankungen	nicht meßbar
symmetrische Analogeingänge	xlr
  Nominalpegel	+4 dBm
  Impedanz	10 kOhm
unsymmetrische Analogeingänge	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Impedanz	27 kOhm
symmetrische Analogausgänge	xlr
  Nominalpegel	+4 dBm
  Impedanz	75 Ohm
unsymmetrische Analogausgänge	Cinch
  Nominalpegel	-10 dBV
  Impedanz	330 Ohm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse
  max. Ausgangsleistung	2x 30 mW an 8 Ohm
Digitaleingänge, koaxial	Cinch, iec 958 Typ I (aes/ebu), Typ II (s-pdif)
Digitaleingänge, optisch	tos, iec 958 Typ I (aes/ebu), Typ II (s-pdif)
Digitalausgänge, optisch	tos, iec 958 Typ II (s-pdif)
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 88 mm x 363 mm
Gewicht	7 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MD-501
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.