MiniDisc-Player/Editor MD-801P MKII
für die Wiedergabe und Bearbeitung von Audiomaterial auf MiniDiscs, umfangreiche Bearbeitungsfunktionen (Titel teilen, löschen, zusammenzufügen), Wiedergabebeginn direkt am Signalanfang eines Titels (Auto-Cue-Funktion mit einstellbarer Pegelschwelle), Auswählen des nächsten Titels während der Wiedergabe eines anderen Titels mit anschließender Wiedergabebereitschaft (Auto-Ready-Funktion), Sicherungsspeicher (Resume-Funktion) zum Fortsetzen eines Titels an der Stelle, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde (z.B. durch Stoppen der Wiedergabe oder Ausschalten des Gerätes), automatisches Aufsuchen des nächsten Titelanfangs nach Stoppen der Wiedergabe oder am Ende eines Titels (Incremental-Play mit einstellbarer Pegelschwelle), Soft-Mute zum Schutz vor Geräuschen (Knacken usw.) beim Umschalten zwischen Wiedergabe und Wiedergabebereitschaft (und umgekehrt), zweifache Zeitanzeige, drei verschiedene Wiedergabemodi: normal (gesamte MD), einzelne Titel und bestimmte Passagen (A-B), wiederholte Wiedergabe (gesamte MD, Titel oder A-B), Wiedergabe wahlweise stereo oder mono, 3-Punkt-Autolocator, variable Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch-Control ±9,9%, in 0,1-%-Schritten), Shuttle-Ring für Suche mit bis zu 100-facher Normalgeschwindigkeit, Jog-Funktion mit einer Genauigkeit von einem Frame, Digitalausgänge mit Cinch- (SPDIF) und XLR-Buchsen (AES/EBU), Word-Clock-Synchronisation für den Betrieb in einem digitalen Verbund, zwei Analogausgänge (unsymmetrischer Monitorausgang (Cinch) sowie symmetrischer Line-Ausgang (XLR)), Line-Ausgang mit Trimmregler, bei Fernsteuerung verwendeter Signalausgang frei wählbar (Monitor oder Line), ATRAC-Version 4.5, Anschluss für PS/2-kompatible PC-Tastatur, Fernsteuerung mittels optionaler TASCAM-Fernbedienung (RC-801, RC-FS 10/20 oder RC-8), oder über die serielle bzw. parallele Schnittstelle (Industriestandard), Signalisierung an das steuernde Gerät nach beendeter Wiedergabe jedes einzelnen Titels, optionale RAM-Erweiterung (BU-801), um Sofortstart von Titeln zu ermöglichen, 19-Zoll-Gehäuse, 3 HE

Technische Daten
Format	MiniDisc
Spuren	2 Spuren (Stereo/Mono)
Kompressionsverfahren	ATRAC Version 4.5 (Adaptive Transform Acoustic Coding)
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Modulationsverfahren	EFM (Eight-to-Fourteen Modulation)
Fehlerkorrekturverfahren	ACIRC (Advanced Cross Interleave Reed-Solomon Code)
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Fremdspannungsabstand	>101 dB
Verzerrung (THD)	<0,006%
Gleichlaufschwankungen	nicht messbar
Pitch-Control	±9,9% (in 0,1-%-Schritten)
Wiedergabeverzögerung	<0,1 s

Analogausgänge
Ausgänge (symmetrisch / unsymmetrisch)	2x XLR, 2x Cinch
  Nominalpegel	+4 dBu / -10 dBV
  Ausgangsimpedanz	11 Ohm / 220 Ohm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse

Digitaleingänge und -ausgänge
Ausgänge AES/EBU	XLR, IEC60958 Typ I
Ausgänge SPDIF	Cinch, ICE60958 Typ II
Word-Sync-Eingang	BNC (Fs: 44,1 kHz, ±6%), 75 Ohm
Word-Sync-Durchgang (Thru)	BNC (selbsttreminierend)

Fernsteuerung
Anschluss für Fernbedieung	Sub-D, 25-polig, für RC-801
Parallelschnittstelle	Sub-D, 37-polig, TTL-Pegel
Serielle Schnittstelle	Sub-D, 9-polig, RS-232C
Tastatur	Mini-DIN, 6-polig, PS/2 oder kompatibel

Stromversorgung und sonstige Daten	
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	29 W
Gewicht	8 kg
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 132 mm x 353 mm

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MD-801P MKII
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.