Kombinierter MiniDisc®-Recorder / CD-Player für professionellen Einsatz – MD-CD1
CD-Laufwerk: MP3-Wiedergabe mit Anzeige von ID3-Tags; Pitch-Control (±16%); Funktion für Tempoänderung, ohne Tonhöhe zu ändern; separate Digital- und Analogausgänge; Laufwerkssteuerung auch über PS/2-Computertastatur
MD-Laufwerk: Aufnahme/Wiedergabe in Stereo, Mono, LP2 und LP4 (doppelte/vierfache Dauer); Editierfunktion; Aufnahmen überschreiben; Pitch-Control (±12,5%); separate Digitalein-/-ausgänge (optisch) und Analogein-/-ausgänge (Cinch); PS/2-Tastaturanschluss für die Eingabe von Titelnamen und zur externen Steuerung
Gemeinsame Merkmale: Kopieren mit vierfacher Geschwindigkeit auf MiniDisc; fortlaufende Wiedergabe MD–CD; drahtlose Fernbedienung; serielle Steuerung über RS-232C möglich; symmetrische Ein-/Ausgänge nachrüstbar (LA-MC1); kompaktes Rackgehäuse mit 2 HE

Technische Daten
MD-Laufwerk
Format	MiniDisc Digital Audio System
Aufnahmeverfahren	Überschreibbare Magnetfeld-modulierte Datenaufzeichnung
Anzahl der Kanäle	2 (stereo), 1 (mono)
Aufnahmevarianten	Stereo, Mono, LP2 und LP4
Aufnahme-/Wiedergabezeit (mit 74-Min.-MD)	74 Minuten (SP), 148 Minuten (Mono)
		148 Minuten (LP2), 296 Minuten (LP4)
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Kompressionsverfahren	ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand	>98 dBA (Wiedergabe)
		>95 dBA (Aufnahme)
Dynamikbereich	>98 dBA (Wiedergabe)
		>95 dBA (Aufnahme)
Verzerrung (THD)	<0,004% (Wiedergabe)
		<0,006% (Aufnahme)
Kanaltrennung (1 kHz)	>90 dB (Wiedergabe)
		>83dB (Aufnahme)

CD-Player
Verwendbare Medien	8-cm-Single- oder 12-cm-CD/CD-R/CD-RW
CD-Formate	CD-DA (Audio-CD), ISO9660 (MP3)
Anzahl der Kanäle	2
Auflösung	16 Bit
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±0,8 dB
Fremdspannungsabstand	>100 dBA
Dynamikbereich	>100 dBA
Verzerrung (THD)	<0,004%
Kanaltrennung (1 kHz)	>90 dB

Analogeingänge und -ausgänge
Eingang (MD)	Cinch, unsymmetrisch
  Nominalpegel	–10 dBV
  Impedanz	10 kOhm
Ausgänge (MD, CD, Common)	Cinch, unsymmetrisch
  Nominalpegel	–10 dBV
  Impedanz	570 Ohm
Kopfhöreranschluss	6.3-mm-Miniklinke
  max. Ausgangsleistung	20 mW + 20 mW (an 32 Ohm)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingang	TOS (EIAJ RC-5720)
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitalausgang	TOS (EIAJ RC-5720)
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Anschluss für Computertastatur	6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	120 V AC, 60 Hz (USA/Kanada)
		230 V AC, 50 Hz (UK/Europa)
		240 V AC, 50 Hz (Australien)
Leistungsaufnahme	18 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 94 mm x 308 mm
Gewicht	5,8 kg (Hauptgerät)
		0,25 kg (Fernbedienung)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MD-CD1

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.