Tascam MD-CD1 MKII
Kombinierter MiniDisc®-Recorder / CD-Player für professionellen Einsatz
Allgemeine Merkmale: Kopieren mit vierfacher Geschwindigkeit von CD auf MiniDisc; Fortlaufende Wiedergabe MD–CD; Wiedergabe fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel); Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, A–B); Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel); Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels); Timerfunktion: Wiedergabe beginnt, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird (über den Hauptschalter der Installation oder über eine Zeitschaltuhr); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Abtastratenwandler im Eingang für Aufnahmen von digitalen Quellen mit 32 bis 48 kHz Abtastrate; Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; Serielle Steuerung über RS-232C möglich; Symmetrische Ein-/Ausgänge nachrüstbar (LA-MC1); Kompaktes Einbaugehäuse mit 2 Höheneinheiten
CD-Teil: Kompatibel mit Medien des Typs CD-R und CD-RW sowie CD-R Digital Audio und CD-RW Digital Audio; Wiedergabe von MP3-Dateien auf ISO-9660-CDs; Wiedergabe von MP3-Dateien in Verzeichnissen; Anzeige von ID3-Tags auf dem Display (in der MP3-Datei gespeicherte Angaben zu Titel und Künstler); Pitch-Control (Tempo und Tonhöhe ändern von +16 % bis –50 %); Tempo ändern, ohne die Tonhöhe zu ändern; Titel ein-/ausblenden (1–30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten); Separate Digital- und Analogausgänge; Laufwerkssteuerung auch über Computertastatur möglich
MD-Teil: Aufnahme/Wiedergabe in Stereo, Mono, LP2 und LP4 (doppelte/vierfache Dauer); Separate Eingangspegelregler (L/R) für Analogaufnahmen; Pitch-Control (Tempo und Tonhöhe ändern um ±12,5 %); Titelmarken automatisch setzen; Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1 bis 10 Minuten); Synchronaufnahme (automatischer Aufnahmebeginn); Aufnahmen ein-/ausblenden (1–30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten); Aufnahmen überschreiben; Editierfunktionen (Titel teilen, verbinden, verschieben); Separate Digitalein-/-ausgänge (optisch) und Analogein-/-ausgänge (Cinch); Eingabe von Titelnamen und externe Steuerung über zusätzliche Computertastatur möglich

Technische Daten
MD-Laufwerk 
Typ 	MiniDisc-Recorder
verwendbare Datenträger	MiniDisc
Aufnahmevarianten	Stereo, Mono, LP2 und LP4
Aufnahmeverfahren	Überschreibbare Magnetfeld-modulierte Datenaufzeichnung
verfügbare Aufnahmezeit	74 Minuten (Stereo), 148 Minuten (Mono), 148 Minuten (LP2), 296 Minuten (LP4)
Samplingfrequenz	44,1 kHz
Kompressionsverfahren	ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand	>98 dB(A) (Wiedergabe)
			>95 dB(A) (Aufnahme)
Dynamikbereich	>98 dB(A) (Wiedergabe)
		>95 dB(A) (Aufnahme)
Verzerrung (THD)	<0,004 % (Wiedergabe)
		<0,006 % (Aufnahme)
Kanaltrennung (1 kHz)	>90 dB (Wiedergabe)
		>83 dB (Aufnahme)

CD-Laufwerk 
Typ	Compact-Disc-Player
verwendbare CDs	CD/CD-R/CD-RW mit 8 cm oder 12 cm Durchmesser
lesbare Formate	Audio-CD, MP3-CD (ISO 9660/Joliet)
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand	>100 dB(A)
Dynamikbereich	>100 dB(A)
Verzerrung (THD)	<0,004 %
Kanaltrennung (1 kHz)	>90 dB
Gleichlaufschwankungen	unterhalb der Messgrenze (<0,001 %)

Eingänge und -ausgänge 
Analogeingang (MD)	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Eingangspegel	–10 dBV
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
Analogausgänge (MD, CD, COMMON) 	Cinch, unsymmetrisch
  nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
  Ausgangsimpedanz	570 Ohm
Kopfhörerausgang	Stereoklinke (6,3 mm)
  max. Ausgangsleistung	20 mW + 20 mW
  Lastimpedanz	32 Ohm
Digitaleingang	TOS (EIAJ RC-5720)
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Digitalausgang	TOS (EIAJ RC-5720)
  Format	IEC60958 Typ II (SPDIF)
Tastaturanschluss 	6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2-Standard)
Steueranschluss	RS-232C-Standard

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	USA/Kanada: 120 V AC, 60 Hz
		Europa: 230 V AC, 50 Hz
		Australien: 240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	18 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 94 mm x 308 mm
Gewicht	5,4 kg
Betriebstemperaturbereich	5 °C bis 40 °C
mitgeliefertes Zubehör	1 Fernbedienung
		2 Batterien (AA)
		1 Netzkabel
		1 Rackeinbau-Kit
		1 Benutzerhandbuch
		1 Garantiekarte

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MD-CD1 MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.