Tascam MD-CD1 MKIII
Professioneller CD-Player/MiniDisc®-Recorder
Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Allgemein
Kopieren mit vierfacher Geschwindigkeit von CD auf MiniDisc; Fortlaufende Wiedergabe MD–CD; Wiedergabe fortlaufend, einzeln, zufällig oder in programmierter Folge (bis 99 Titel); Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, A–B); Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns im Titel); Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels); Timerfunktion: Wiedergabe beginnt, sobald das Gerät mit Strom versorgt wird (über den Hauptschalter der Installation oder über eine Zeitschaltuhr); Kopfhörerausgang mit Pegelregler; Abtastratenwandler im Eingang für Aufnahmen von digitalen Quellen mit 32 bis 48 kHz Abtastrate; Serielle Steuerung über RS-232C möglich; Symmetrische Ein-/Ausgänge nachrüstbar (LA-MC1); Drahtlose Fernbedienung im Lieferumfang enthalten; Infrarot-Empfänger am Gerät ist deaktivierbar; Kompaktes Rackgehäuse mit 2 Höheneinheiten
CD-Teil
Kompatibel mit Medien des Typs CD-R und CD-RW sowie CD-R Digital Audio und CD-RW Digital Audio; Wiedergabe von MP3- und WAV-Dateien auf ISO-9660-CDs; Wiedergabe von MP3-/WAV-Dateien in Verzeichnissen; Anzeige von ID3-Tags auf dem Display (in der MP3-Datei gespeicherte Angaben zu Titel und Künstler); Pitch-Control (Tempo und Tonhöhe ändern von +16 % bis –50 %); Tempo ändern, ohne die Tonhöhe zu ändern; Titel ein-/ausblenden (1–30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten); Separate Digital- und Analogausgänge; Laufwerkssteuerung auch über Computertastatur möglich
MD-Teil
Aufnahme/Wiedergabe in Stereo, Mono, LP2 und LP4 (doppelte/vierfache Dauer); Separate Eingangspegelregler (L/R) für Analogaufnahmen; Titelmarken automatisch setzen; Titelmarken in festgelegten Zeitabständen setzen (1 bis 10 Minuten); Synchronaufnahme (automatischer Aufnahmebeginn); Aufnahmen ein-/ausblenden (1–30 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten); Aufnahmen überschreiben; Editierfunktionen (Titel teilen, verbinden, verschieben); Separate Digitalein-/-ausgänge (optisch und koaxial) und Analogein-/-ausgänge (Cinch); Eingabe von Titelnamen und externe Steuerung über zusätzliche Computertastatur möglich

Technische Daten
MD-Deck 
Typ 	MiniDisc-Recorder 
Verwendbare Medien 	MiniDisc 
Aufnahmevarianten 	Stereo, Mono, LP2 und LP4 
Aufnahmeformat 	Überschreibbare magnetfeldmodulierte Datenaufzeichnung 
Aufnahmezeit (mit 74-Minuten-MD) 	74 Minuten (stereo)
	148 Minuten(mono)
	148 Minuten (LP2)
	296 Minuten (LP4)
Abtastrate 	44,1 kHz 
Kompressionsverfahren 	ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) 

CD-Deck 
Typ 	Compact-Disc-Player 
Verwendbare Medien 	CD, CD-R, CD-RW mit 8 oder 12 cm Durchmesser 
Dateisysteme 	ISO 9660 Level 1, 2, Romeo, Joliet 
Formate 	Audio-CD (CD-DA), <br/>MPEG 3 Audio Layer III (MP3),<br/>WAV 
Audio-CD-Wiedergabe
  Abtastrate 	44,1 kHz 
  Bitrate 	16 Bit 
WAV-Wiedergabe 
  Abtastrate 	44,1 kHz 
  Bitrate 	16 Bit 
MP3-Wiedergabe
  Dateiformate 	Stereo, Joint Stereo, Dual Channel, Mono 
  Abtastrate 	44,1 kHz 
  Bitrate 	32–320 Kbit/s oder VBR 

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz - 20 kHz, ±0,5 dB (CD-Wiedergabe, MD-Aufnahme/-Wiedergabe)
Fremdspannungsabstand 	100 dB oder mehr (CD-Wiedergabe, JEITA)
		98 dB oder mehr (MD-Wiedergabe, JEITA)
		95 dB oder mehr (MD-Aufnahme/-Wiedergabe, JEITA)
Dynamikbereich 	100 dB oder mehr (CD-Wiedergabe, JEITA)
		98 dB oder mehr (MD-Wiedergabe, JEITA)
		95 dB oder mehr (MD-Aufnahme/-Wiedergabe, JEITA)
Verzerrung (THD) 	0,004 % oder weniger (CD-Wiedergabe, JEITA)
		0,004 % oder weniger (MD-Wiedergabe, JEITA)
		0,006 % oder weniger (MD-Aufnahme/-Wiedergabe, JEITA)
Kanaltrennung (1 kHz) 	90 dB oder mehr (CD-Wiedergabe, JEITA)
		90 dB oder mehr (MD-Wiedergabe, JEITA)
		83 dB oder mehr (MD-Aufnahme/-Wiedergabe, JEITA)

Audioeingänge (MD) 
Analogeingang 	Cinchbuchsen, unsymmetrisch 
  Nominalimpedanz 	22 kΩ 
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV (0,32 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms) 
  Minimaler Eingangspegel 	22 dBV (0,08 Vrms) 
Digitaleingang (koaxial) 	Cinchbuchse 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF, unterstützt SCMS) 
  Abtastrate 	32–48 kHz 
Digitaleingang (optisch) 	TOS (JEITA RC-5720C) 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF, unterstützt SCMS)

Audioausgänge 
Analogausgänge 	Cinchbuchsen, unsymmetrisch 
  Nominalimpedanz 	200 Ω 
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV (0,32 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms) 
Kopfhöreranschluss 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	20 mW + 20 mW (1 kHz, 0,1 % THD, 32 Ω) 
Digitalausgang (koaxial) 	Cinchbuchse 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF, unterstützt SCMS) 
Digitalausgang (optisch) 	TOS-Buchse (JEITA RC-5720C) 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF, unterstützt SCMS) 

Andere Eingänge und Ausgänge 
RS-232C 	9-poliger Sub-D-Steckverbinder 
Format 	entsprechend RS-232C-Protokoll 1.00 
Tastaturanschluss (KEYBOARD) 	6-polige Mini-DIN-Buchse 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Netzspannung 	USA/Kanada: 120 V AC, 60 Hz
		Europa: 230 V AC, 50 Hz
		Australien: 240 V AC, 50 Hz 
Leistungsaufnahme 	USA/Kanada: 22 W
		Europa, Australien: 24 W 
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 94 mm x 308 mm 
Gewicht 	5,4 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–40 °C 
Zulässiger Einbau-Neigungswinkel 	5°

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MD-CD1 MKIII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.