Kopfhörerverstärker MH-40 MKII
für die Ansteuerung von bis zu vier Stereo-Kopfhörern, vier leistungsstarke Kopfhörerausgänge mit separaten Pegelreglern, Signaleingänge front- oder rückseitig zugänglich (vorne Klinke, hinten Cinch, umschaltbar), Mono- oder Stereobetrieb, internes Netzgerät, 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE

Technische Daten
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz (+0 dB, -1,5 dB)
Fremdspannungsabstand	100 dB (IHF A-bewertet), Eingangsregler auf Minimum
Kanaltrennung	80 dB zwischen benachbarten Kanälen
Line-Eingang	Front: 6,3-mm-Klinkenbuchsen, unsymmetrisch
		Rückseite: Cinch-Buchsen, unsymmetrisch
Eingangimpedanz	40 kOhm
  nominaler Eingangspegel	-10 dBV (0,3 V)
Kopfhörerausgänge	vier 6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchsen
  max. Ausgangsleistung	2 x 1,5 W an 8 Ohm (1 Ausgang betrieben)
		2 x 1,2 W an 8 Ohm (alle Ausgänge betrieben)
Leistungsaufnahme	10 W
Gewicht	4 kg
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 44 mm x 196 mm

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MH-40 MKII
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.