Tascam MH-8
Achtfach-Kopfhörerverstärker
Leistungsfähiger Kopfhörerverstärker mit flexibler Signalführung; 8 Kanäle für je einen Stereokopfhörer; 2 Stereoeingänge können jedem der Kopfhörerkanäle zugewiesen werden (Eingang 1: XLR/Klinke symmetrisch, Eingang 2: XLR symmetrisch / Cinch unsymmetrisch); Eingangspegelregler, Signal- und Übersteuerungsanzeige in beiden Eingängen; Zusätzlicher, schaltbarer Direkteingang (Klinke, symmetrisch) in jedem Kopfhörerkanal (linker Eingang für Monosignale verwendbar); Hohe Ausgangsleistung (2 x 250 Milliwatt für jeden Kopfhörer); Pegelregler, Signal- und Übersteuerungsanzeige in jedem Kopfhörerkanal; Jeder Kanal auf mono schaltbar; Zusatzausgänge erlauben das Durchschleifen der Stereoeingänge 1 und 2 zu weiteren Geräten; Erdungsklemme und Ground-Lift-Schalter auf der Rückseite; Leicht austauschbare Sicherung; 1Zoll-Gehäuse für den Einbau in ein Rack oder einen Gestellschrank (1 Höheneinheit)

Technische Daten
Audioeingänge und -ausgänge
Stereoeingang 1/2 	XLR (symmetrisch) x 2
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu
  Eingangsimpedanz 	56 kOhm
Stereoeingang 1 	6,3-Klinkenbuchsen (symmetrisch) x 2
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu
  Eingangsimpedanz 	56 kOhm
Stereoeingang 2 	Cinch (unsymmetrisch) x 2
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBu
  Eingangsimpedanz 	22 kOhm
Direkteingänge 1–8 	6,3-Klinkenbuchsen (symmetrisch) x 16
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu
  Eingangsimpedanz 	56 kOhm
Durchschleifausgänge 	6,3-Klinkenbuchsen (symmetrisch) x 4
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu
  Ausgangsimpedanz 	94 Ohm
Kopfhörerausgang 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchsen x 8
  Maximale Ausgangsleistung 	250 mW + 250 mW (an 32 Ohm)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz – 50 kHz, ±3 dB (Kopfhörerausgänge, 100 mW, 32 Ohm)
		10 Hz – 100 kHz, ±3 dB (Durchschleifausgänge)
Fremdspannungsabstand 	≥85 dB(A) (Kopfhörerausgänge)
		≥90 dB(A) (Durchschleifausgänge)
Verzerrung (THD) 	≤0,05 % (Kopfhörerausgänge)
		≤0,007 % (Durchschleifausgänge)
Kanaltrennung 	≥50 dB(A) (je Kopfhörerkanal)
		≥90 dB(A) (Durchschleifausgänge)
Übersprechdämpfung 	≥65 dB(A) (Kopfhörerausgänge)

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	100–240 V AC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	36 W
Abmessungen (B x H x T) 	482 mm x 44 mm x 280 mm
Gewicht 	3 kg
Betriebstemperaturbereich 	5 °C bis 45 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MH-8

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.