Tascam ML-16D
16-kanaliger Analog-Dante-Analog-Wandler

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Analog-Dante-Analog-Wandler für 16Audiokanäle mit Line-Pegel; Dante-Interface ermöglicht die Übertragung von 16 Audiokanälen über ein Ethernet-Netzwerk; Zwei Netzwerkanschlüsse für primäres und sekundäres Netzwerk für Redundanzbetrieb; Flexibles Routing mithilfe der Computer-Anwendung „Dante Controller“; Unterstützt AES67; Bis zu 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung; Anzeigen für Betriebszustand und aktuell gewählte Abtastrate; Übersteuerungsanzeigen für die analogen Eingangssignale; Signalanzeigen für die analogen Eingangs- und Ausgangssignale; Referenzpegel wählbar in fünf Stufen zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzszenarien im professionellen Studio- oder Rundfunkbetrieb (Schalter auf der Rückseite ); 25-polige Sub-D-Steckverbinder dienen als symmetrische Line-Eingänge und -Ausgänge (Steckerbelegung entsprechend AES59-2012:TASCAM); Passende Anschlussmodule erhältlich (BO-32DE, BO-16DX/IN, BO-16DX/OUT); 19-Zoll-Einbaugehäuse mit 1 Höheneinheit

Technische Daten
Betriebsdaten
Unterstützte Abtastraten und Auflösung 	44,1/48/88,2/96 kHz, 16/24 Bit

Analoge Audioeingänge
Anschlusstyp 	Sub-D, 25-polig
Sicherungsschrauben 	Nr. 4-40 UNC (Zollgewinde)
Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu, +6 dBu (+6 dBu nur, wenn als maximaler Eingangspegel +15 dBu eingestellt ist)
Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu +15 dBu (wählbar mittels REF. LEVEL-Schaltern)
Eingangsimpedanz 	≥10 kΩ

Analoge Audioausgänge
Anschlusstyp 	Sub-D, 25-polig
Sicherungsschrauben 	Nr. 4-40 UNC (Zollgewinde)
Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu, +6 dBu (+6 dBu nur, wenn als maximaler Ausgangspegel +15 dBu eingestellt ist)
Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu, +22 dBu, +20 dBu, +18 dBu, +15 dBu (wählbar mittels REF. LEVEL-Schaltern)
Ausgangsimpedanz 	≤200 Ω
Nutzbare Lastimpedanz 	≥2 kΩ

Netzwerk-Eingänge/-Ausgänge
Dante PRIMARY, SECONDARY 	RJ-45-Buchsen
Übertragungsprotokoll 	Dante
Netzwerk-Standard 	Gigabit-Ethernet, 1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
Erforderliche Kabel 	STP-Kabel nach CAT 5e oder besser

Leistungsdaten Audio
Analogeingang bis Dante-Ausgang
  Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, +0,1 dB / –0,5 dB
		20 Hz bis 40 kHz, +0,1 dB / –0,5 dB
  Verzerrung (THD+N) 	≤0,001 %
  Fremdspannungsabstand 	≥113 dB
  Übersprechdämpfung 	≥115 dB
Dante-Eingang bis Analogausgang
  Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, +0,1 dB / –0,5 dB
		20 Hz bis 40 kHz, +0,1 dB / –1,0 dB
  Verzerrung (THD+N) 	≤0,001 %
  Fremdspannungsabstand 	≥110 dB
  Übersprechdämpfung 	≥115 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 	14 W
Abmessungen (B × H × T) 	483 mm × 45 mm × 304 mm
Gewicht 	3,3 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Optionales Zubehör:
	Ethernet-Netzwerkkarte (IF-E100) ermöglicht die Steuerung des Geräts über ein Netzwerk (Telnet-Protokoll)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	ML-16D

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.