Tascam ML-4D/OUT-E
Vierkanaliger Dante-Analog-Wandler mit DSP-Mixer

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Hardware-Funktionen: Vier symmetrische Line-Ausgänge; Euroblock-Anschlüsse für die Festinstallation; Dante-Interface ermöglicht die Übertragung von Audiosignalen über ein Ethernet-Netzwerk; Zwei Netzwerkanschlüsse für das Durchschleifen zu weiteren Dante-Geräten; Flexibles Routing mithilfe der Computer-Anwendung „Dante Controller“; Unterstützt AES67, dadurch ist die Verbindung mit Ravenna und anderen kompatiblen Audio-Netzwerktechnologien möglich; Bis zu 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung; Anzeigen für Betriebszustand und aktuelle Abtastrate auf der Gerätevorderseite; Signalanzeigen für die analogen Ausgangssignale; Ausgangspegel einzeln einstellbar per GPI; Stromversorgung über PoE (Power-over-Ethernet) oder optionalen Wechselstromadapter; Zwei Geräte können von einem Wechselstromadapter versorgt werden; Kompaktes Gehäuse mit halber Rackbreite (1U); Mitgelieferte Montagewinkel erlauben die Befestigung des Geräts beispielsweise unter einer Tischplatte
Software-Funktionen: ; Vier Dante-Audioeingangs- und -ausgangskanäle; Leistungsfähiger DSP-Mixer; Funktionen im Mischerbereich: Matrixmischer, Ducking, Umgebungsgeräuschkompensation (ANC), Routing; Funktionen im Ausgangsbereich: 10-Band-EQ, Laufzeitanpassung (Delay), Stummschaltung, Fader, Limiter, Polarität; Bis zu 50 Voreinstellungen können gespeichert werden; Zeitgesteuertes Abrufen von Voreinstellungen (in Planung); Fünf verschiedene Bezugspegel zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzszenarien im professionellen Studio- oder Rundfunkbetrieb; Zwei verschiedene Programme zur Steuerung verfügbar (kompatibel mit Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten): (1) DCP Connect für Systemeinrichter ermöglicht vollen Zugriff auf praktisch alle Einstellungen, (2) EZ Connect für Endnutzer ist eine einfache App für die wichtigsten Einstellungen
Optionales Zubehör: Wechselstromadapter PS-P1220E (kann bei der Versorgung mittels PoE als Redundanz dienen); Rackmontagehalterung AK-RS1 für den Einbau von zwei Geräten nebeneinander

Technische Daten
Allgemein
Kanalzahl und Formate 	4 Kanäle, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 16/24 Bit

Audioausgänge
Analogausgänge	Symmetrische Euroblock-Anschlüsse, Rastermaß 3,81 mm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (Ref(D) ≠ –9 dBFS)
		+6 dBu (Ref(D) = −9 dBFS)
  Maximaler Ausgangspegel (wählbar) 	+15 dBu (Ref(D): –9 dBFS)
		+18 dBu (Ref(D): –14 dBFS)
		+20 dBu (Ref(D): –16 dBFS)
		+22 dBu (Ref(D): –18 dBFS)
		+24 dBu (Ref(D): –20 dBFS)
  Ausgangsimpedanz 	≤200 Ω

Weitere Eingänge und Ausgänge
Dante/Ethernet-Anschlüsse (DATA und DATA + PoE) 	RJ-45
  Übertragungsprotokoll 	Dante
  Gigabit-Ethernet-Standard 	1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
  Erforderliche Kabel 	STP-Kabel entsprechend Cat 5e oder besser
Steuerung des Signalpegels (10V/CONTROL/GND) 	Symm. Euroblock-Anschlüsse, Rastermaß 3,81 mm
		Geeignet für je ein Potentiometer (10 kΩ empfohlen)

Leistungsdaten Audio
Dante-Eingang bis Line-Ausgang
  Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 % (Abtastrate 44,1/48 kHz, JEITA)
		20 Hz – 40 kHz, ±0,5 % (Abtastrate 88,2/96 kHz, JEITA)
  Verzerrung (THD+N) 	≤0,005 %
  Fremdspannungsabstand 	108 dB
  Übersprechdämpfung 	≥100 dB
  Dynamikbereich 	108 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	PoE Klasse 0
		Wechselstromadapter Tascam PS-P51220E (als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme 	7,5 W
Abmessungen (B × H × T, über alles) 	214 mm × 45 mm × 136 mm
Gewicht 	885 g
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	ML-4D/OUT-E

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.