Tascam MM-4D/IN-X
Vierkanaliger Analog-Dante-Wandler mit DSP-Mixer

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Hardware-Funktionen: Vier symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge mit 48-Volt-Phantomspeisung; XLR-Anschlüsse für den Tourneebetrieb und andere flexiblere Einsatzmöglichkeiten; Dante-Interface ermöglicht die Übertragung von Audiosignalen über ein Ethernet-Netzwerk; Zwei Netzwerkanschlüsse für das Durchschleifen zu weiteren Dante-Geräten; Flexibles Routing mithilfe der Computer-Anwendung „Dante Controller“; AES67- Unterstützung; Bis zu 96 kHz Abtastrate und 24 Bit Auflösung; Anzeigen für Betriebszustand und aktuelle Abtastrate auf der Gerätevorderseite; Signal- und Übersteuerungsanzeigen für die analogen Eingangssignale; Stromversorgung über PoE (Power-over-Ethernet) oder optionalen Wechselstromadapter; Zwei Geräte können von einem Wechselstromadapter versorgt werden; Kompaktes Gehäuse mit halber Rackbreite (1U); Mitgelieferte Montagewinkel erlauben die Befestigung des Geräts beispielsweise unter einer Tischplatte 
Software-Funktionen: Vier Dante-Audioeingangs- und -ausgangskanäle; Leistungsfähiger DSP-Mixer; Funktionen im Eingangsbereich: Phantomspeisung ein/aus, Phasenlage, Empfindlichkeit (Verstärkung), Eingangspegel, automatische Pegelanpassung, 4-Band-EQ, Stummschaltung, Fader; Funktionen im Mischerbereich: Matrixmischer, Ducking, Umgebungsgeräuschkompensation (ANC), Routing; Bis zu 50 Voreinstellungen können gespeichert werden; Zeitgesteuertes Abrufen von Voreinstellungen (in Planung); Fünf verschiedene Bezugspegel zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzszenarien im professionellen Studio- oder Rundfunkbetrieb; Zwei verschiedene Programme zur Steuerung verfügbar (kompatibel mit Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten): (1) DCP Connect für Systemeinrichter ermöglicht vollen Zugriff auf praktisch alle Einstellungen, (2) EZ Connect für Endnutzer ist eine einfache App für die wichtigsten Einstellungen
Optionales Zubehör: Wechselstromadapter PS-P1220E (kann bei der Versorgung mittels PoE als Redundanz dienen); Rackmontagehalterung AK-RS1 für den Einbau von zwei Geräten nebeneinander

Technische Daten
Allgemein
Kanalzahl und Formate 	4 Kanäle, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 16/24 Bit

Audioeingänge
Analogeingänge (ANALOG IN) 	XLR-Anschlüsse (XLR-3-31, 1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Minimaler Eingangspegel 	–70 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+26 dBu
  Eingangsimpedanz 	≥2 kΩ

Weitere Eingänge und Ausgänge
Dante/Ethernet-Anschlüsse (DATA und DATA + PoE) 	RJ-45
  Übertragungsprotokoll 	Dante
  Gigabit-Ethernet-Standard 	1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
  Erforderliche Kabel 	STP-Kabel entsprechend Cat 5e oder besser

Leistungsdaten Audio
Mikrofoneingang bis Dante-Ausgang
  Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker 	≤–125 dB
  Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 % (Abtastrate 44,1/48 kHz, JEITA)
		20 Hz – 40 kHz, ±0,5 % (Abtastrate 88,2/96 kHz, JEITA)
  Verzerrung (THD+N) 	≤0,003 %
  Fremdspannungsabstand 	≥108 dB
  Übersprechdämpfung 	≥100 dB
  Dynamikbereich 	≥108 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	PoE Klasse 0
		Wechselstromadapter Tascam PS-P51220E (als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme 	7,5 W
Abmessungen (B × H × T, über alles) 	214 mm × 45 mm × 136 mm
Gewicht 	885 g
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MM-4D/IN-X

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.