Tascam Model 2400
24-Kanal-Aufnahmemischpult

Analogmischpult mit 22 Eingängen (22 Line-Eingänge, 12 Mikrofoneingänge); Eingebauter Audiorecorder für 24-Spur-Aufnahme und -Wiedergabe (12 Mono-Eingangskanäle, 5 Stereo-Eingangskanäle plus Stereosumme); USB-Audiointerface mit 24 Eingängen und 22 Ausgängen; 16 XLR-Mikrofonvorverstärkern mit Tascam Ultra-HDDA-Technologie (Kanäle 1–12); 5 Aux-Sends (4 Aux plus interner Effekt), 4 Stereo-Subgruppen, Stereosumme; MIDI-In/Out mit MIDI-Synchronisation und Audio-Klick-Ausgang mit Temposteuerung; DAW-Steuerung für Transport und Aufnahmebereitschaft über HUI/MCU; Spezielles Einstellungsfeld mit Pegelanzeigen (Meterbridge); Sends mit wählbarem Pre/Post-EQ-Routing für die Aufnahme; Kanal-Kompressor und -EQ können für MTR- und USB-Return umgangen werden; Phantomspeisung (+48V) in Gruppen von 4 Kanälen wählbar; Einschleifwege in den Eingangskanälen 1–12; 100-Hz-Tiefenfilter (Kanäle 1­–12); 1-Knopf-Kompressor (Kanäle 1–12); 3-Band-EQ (Kanäle 1–12: durchstimmbare Mitten); 100-mm-Fader (Kanäle 1–22, Subgruppen 1–4 und Stereosumme); Digitaler 4-Band-EQ und Kompressor in der Stereosumme; Einschleifwege in der Stereosumme; PFL/AFL-Schalter mit LED-Anzeige in allen Eingangs-/Ausgangskanälen; Stereosummenausgänge über symmetrische XLR-Anschlüsse; Sub 1­–8, Aux 1–5 und Control Room-Ausgänge über 6,3-mm-Klinkenstecker; 2 Kopfhörerausgänge; Talkback-Mikrofoneingang (XLR); Tascam-Effektprozessor mit 16 Effekten in Studioqualität (Reverb, Delay, Chorus usw.) mit Fadersteuerung; Bluetooth-Eingang (unterstützt AAC- und SBC-Codecs)

Technische Daten

Recorder
Aufnahmemedien	SD-Karten (Class 10 oder höher)
	SDHC-Karten (Class 10 oder höher)
	SDXC-Karten (bis 512 GByte, Class 10 oder höher)
Dateisystem	SD-Karte: FAT16
	SDHC-Karte: FAT32
	SDXC-Karte: exFAT
Kompatible Aufnahmeformate	WAV (BWF): Abtastrate 44,1/48 kHz, Auflösung 16/24 Bit
	(Maximale Dateigröße: 2 GByte)
Unterstützte Dateiformate (Wiedergabe)	WAV (BWF): Abtastrate 44,1/48 kHz, Auflösung 16/24 Bit)
Aufnahmespuren	24 (22 Einzelspuren + Stereomischung)

Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge (MIC 1–12, 13,15,17,19)	XLR (Kombibuchse), symmetrisch
  Maximaler Eingangspegel	+10 dBu
  Nominaler Eingangspegel	–8 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–58 dBu
  Verstärkungsbereich	0–50 dB
  Eingangsimpedanz	1,9 kΩ (1–12), 2,4 kΩ (13, 15, 17, 19)
  Line-/Instrumenteneingänge (LINE/INST 1–2)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch
  Maximaler Eingangspegel	LINE: +22 dBu
	INST: 19,8 dBV
  Nominaler Eingangspegel	LINE: +4 dBu
	INST: 1,8 dBV
  Einstellbarer Verstärkungsbereich	−10 dB bis +40 dB
  Eingangsimpedanz	LINE: 22 kΩ
	INST: 1 MΩ
Line-Eingänge (LINE IN 3-12)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch
  Maximaler Eingangspegel	+22 dBu
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu
  Verstärkungsbereich	–10 dB bis +40 dB
  Eingangsimpedanz	³22 kΩ
Stereo-Line-Eingänge (LINE L/MONO, R, 13/14 to 21/22)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig, symmetrisch
  Maximaler Eingangspegel	+22 dBu
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu
  Einstellbarer Verstärkungsbereich	−20 dB bis +30 dB
  Eingangsimpedanz	³11 kΩ (Mono), ³22 kΩ (Stereo)
Einschleifwege (Inserts, 1–12)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Maximaler Eingangspegel	+18 dBu
  Nominaler Eingangspegel	0 dBu
  Eingangsimpedanz	15 kΩ
  Maximaler Ausgangspegel	+18 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	0 dBu
  Ausgangsimpedanz	100 Ω
Talkback-Eingang	XLR (Kombibuchse), symmetrisch
  Maximaler Eingangspegel	–22 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–65 dBu
  Verstärkungsbereich	52 dB
  Eingangsimpedanz	³2,6 kΩ
Summenausgang (MAIN OUTPUT L/R)	XLR-3-32, symmetrisch
  Maximaler Ausgangspegel	+22 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Einschleifwege für die Stereosumme (MAIN SEND/RETURN L/R)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Maximaler Eingangspegel	+18 dBu
  Nominaler Eingangspegel	0 dBu
Eingangsimpedanz	³9 kΩ
  Maximaler Ausgangspegel	+18 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	0 dBu
  Ausgangsimpedanz	100 Ω
Ausgänge für den Regieraum-Monitor (CONTROL ROOM L/R) 	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 3-polig (symmetrisch)
  Maximaler Ausgangspegel	+16 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	–2 dBu
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Ausgänge der Ausspielwege (AUX OUTPUT 1–5)	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 3-polig (symmetrisch)
  Maximaler Ausgangspegel	+16 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	–2 dBu
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Ausgänge der Subgruppen (SUB OUTPUT 1–2, 3–4, 5–6, 7–8)	6,3-mm-Klinkenbuchsen, 3-polig (symmetrisch)
  Maximaler Ausgangspegel	+16 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	–2 dBu
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Kopfhörerausgänge 1/2	2 × 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	45 mW + 45 mW (an 32 Ω)

Weitere Anschlüsse
USB-Anschluss	USB-Typ-B-Buchse
  Protokoll	USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s)
Ausgang für Metronom-Klick	6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig
Fußschalteranschluss	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
MIDI-Ein- und Ausgang	5-polige DIN-Buchse
  Format	Entsprechend MIDI-Spezifikation

USB-Audio
Abtastrate	44,1 kHz, 48 kHz
Wortbreite	16 Bit, 24 Bit
Maximale Anzahl der Audiokanäle	24 Eingänge, 22 Ausgänge

Bluetooth
Version	5.1
Sendeklasse	2 (Übertragungsdistanz: ungefähr 10 m)
Unterstützte Profile	A2DP
Unterstützte A2DP-Codecs	SBC, AAC
A2DP-Kopierschutz	SCMS-T

Leistungsdaten Audio
Fremdspannungsabstand (22-kHz-Tiefpassfilter, A-bewertet)	Stereosumme aus: –100 dBu
	Stereosumme 0 dB: –80 dBu
Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN)	–128 dBu
	(Rs = 15 Ω, Mikrofoneingang bis Einschleifweg-Send, GAIN-Regler in Maximalstellung, A-bewertet)
Verzerrung (THD, GAIN-Regler in Minimalstellung, 1 kHz)	0,01 % (Mikrofoneingang bis Summenausgang)
	0,004 % (Mikrofoneingang bis Summenausgang, +2 dBu, BYPASS-Schalter gedrückt)
Frequenzbereich (alle GAIN-Regler in Minimalstellung, 1 kHz)	20 Hz bis 30 kHz, +0,5 dB / –1 dB (Analog)
	20 Hz bis 20 kHz, +0,5 dB / –1 dB (Digital)
Übersprechdämpfung (Panoramaregler vollständig links oder rechts, 1 kHz)	Zwischen Kanälen: 80 dB
	Zwischen Eingang und Ausgang: 80 dB
Max. Verstärkung 	(alle GAIN-Regler in Maximalstellung, Panoramaregler ganz links oder rechts, BYPASS-Schalter ein, MASTER BUS IN aus)
		74 dB (Mikrofoneingang bis Summenausgang)
		54 dB (Mikrofoneingang bis Einschleifweg (Send))
		74 dB (Mikrofoneingang bis Subgruppenausgang)
		75 dB (Mikrofoneingang bis Aux-Ausgang)
		24 dB (USB/SD bis Summenausgang)

Systemvoraussetzungen Computer
Windows	Windows 11
	Windows 10 (64 Bit)
  Kompatible Computer	Windows-kompatibler Computer mit einem USB-Anschluss (2.0 oder höher), 
	Tascam-Treiber; Betrieb mit ARM64-CPUs ist nicht garantiert
Bildschirm-Anforderungen (für Software-Einstellungsfeld)	1280 × 720 oder höher, True Colour empfohlen
Mac	macOS Sonoma (14)
	macOS Ventura (13)
Kompatible Computer	Apple Mac Computer mit einem USB-Anschluss (2.0 oder höher)
Bildschirm-Anforderungen (für Software-Einstellungsfeld)	1280 × 720 oder höher, True Colour empfohlen
iOS-Geräte	iOS/iPadOS 17
	iOS/iPadOS 16

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Abmessungen (B × T × H)	681 mm × 568 mm × 133 mm (über alles)
	639 mm × 568 mm × 133 mm (ohne Seitenpaneele)
Gewicht	14 kg
Garantierter Betriebstemperaturbereich	0–40 °C
Garantierter Luftfeuchtigkeitsbereich	5–85 % (nichtkondensierend)
Lieferumfang	Netzkabel, Kurzanleitung, Registrierungsleitfaden

Fabrikat:	Tascam
Modell:	Model 2400

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.