Tascam MP-800UDAB
SD/USB-Medienplayer mit DAB/UKW-Radio, USB-DAC und Bluetooth-Option
Äußerst kompakter Medienplayer für den Rackeinbau mit DAB/UKW-Radioempfänger und USB-DAC; Zahlreiche Wiedergabeoptionen: – Wiedergabe von Audiodateien auf SD und USB-Speichermedien (WAV, MP3, AAC), – Wiedergabe von DAB/UKW-Radiosendern (Ausgabe über eigene oder gemeinsame Ausgangsbuchsen), – Wiedergabe von einem Smartphone oder Computer über Bluetooth*; – Wiedergabe von einem Computer oder Mobilgerät über eingebauten USB-DAC; Normale Wiedergabe, Einzeltitelwiedergabe, Zufallswiedergabe, wiederholte Wiedergabe (alle Titel, Einzeltitel, A–B-Abschnitt); Ordnerwiedergabe mit SD- und USB-Speichermedien; Tonhöhe/Geschwindigkeit ändern (Pitch-Control, ±16 %); Tonart halten (beim Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit bleibt die Tonhöhe erhalten); Durch Drücken der PLAY-Taste zum jeweils nächsten Titel springen (Incremental Play); Audiobeginn eines Titels automatisch aufsuchen (Auto Cue); Nach der Wiedergabe automatisch auf Pause schalten (Auto Ready); Resume-Funktion erlaubt es, die Wiedergabe dort fortzusetzen, wo sie zuletzt beendet wurde; Titel bei der Wiedergabe ein- und ausblenden (Fade-Funktion); Zifferntasten für direkte numerische Titelwahl; Optionale Fernbedienung RC-20 erlaubt die Sofortstart-Wiedergabe von bis zu 20 Titeln; Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (Power-on Play); Gerätesperre zur Vermeidung von Fehlbedienung; Symmetrischer Analogausgang für alle Signale (XLR); Unsymmetrischer Analogausgang für alle Signale (Cinch); Unsymmetrischer Analogausgang für Radio-Signal (Cinch); Pegelanpassung für jeden Ausgang; Kopfhörerausgang mit eigenem Pegelsteller; Drahtlose Steuerung über die mitgelieferte Fernbedienung RC-MP800U; Drahtlose Fernsteuerung über die kostenlose iOS/Android-App Tascam Media Control Center*; Fernsteuerung über ein Netzwerk (Telnet-Protokoll)**; Kompatibilität mit der Q-SYS-Plattform, die die vollständige Steuerung der Wiedergabe ermöglicht (in Entwicklung)**; Fader-Start/Stop und Tally-Ausgabe über den Anschluss CONTROL I/O möglich; Hintergrundbeleuchtetes LC-Display; Im Lieferumfang enthalten: Abnehmbares Netzkabel, drahtlose Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Schraubensatz für den Rack-Einbau, DAB/UKW-Antenne, Registrierungsleitfaden für TASCAM ID, Sicherheitsleitfaden einschließlich Garantiehinweis
*erfordert optionalen Bluetooth-Adapter AK-BT2
**erfordert optionale Interfacekarte IF-E100

Technische Daten
Allgemeine Daten
Unterstützte Medien	SD-Karten (512 MB – 2 GB)
	SDHC-Karten (4–32 GB)
	SDXC-Karten (64–512 GB)
	USB-Sticks (512 MB – 512 GB)
	Dateisystem-Format: FAT16, FAT32 oder exFAT
Unterstützte Dateiformate
  WAV	44,1/48 kHz, 16/24 Bit (LPCM)
  MP3	44,1 kHz, 48 kHz; 32/64/96/128/192/256/320 kbit/s, VBR
  AAC	44,1/48 kHz, 32–320 kbit/s, VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio Stream), DRM nicht unterstützt)
Maximale Dateigröße	4 GB
Maximale Anzahl Dateien	999 (einschließlich Ordnern)
Maximale Anzahl Verzeichnisebenen	16 (maximale Länge des Pfads einschließlich Dateiname: 260 Zeichen)
Anzahl der Audiokanäle	2 Kanäle (Stereo)
	1 Kanal (Mono)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Analogausgang (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu (1,23 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt)
  Maximaler Ausgangspegel (schaltbar)	+20 dBu (7,75 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt)
  Ausgangsimpedanz	100 Ω
Analogausgang (unsymmetrisch)	Cinch-Buchsen
  Nominaler Ausgangspegel	−10 dBV (0,316 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt)
  Maximaler Ausgangspegel (schaltbar)	+6 dBV (2,0 Vrms, keine Pegelabsenkung gewählt)
  Ausgangsimpedanz	210 Ω
Analogausgang Radio (unsymmetrisch)	Cinch-Buchsen
  Nominaler Ausgangspegel	−10 dBV (0,316 Vrms, –16 dBFS am DAC, keine Pegelabsenkung gewählt)
  Maximaler Ausgangspegel (schaltbar)	+6 dBV (2,0 Vrms, 0 dBFS am DAC, keine Pegelabsenkung gewählt)
  Ausgangsimpedanz	210 Ω
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	≥ 20 mW + 20 mW (THD+N: ≤0,1 %, an 32 Ω)

Weitere Eingänge und Ausgänge
Fernbedienungsanschluss	2,5-mm-Mikroklinkenbuchse (3-polig, Spitze: Signal 2,5, Ring: Signal 2, Hülse: Masse)
Steuerungseingänge und -ausgänge
  Eingang (IN)	3,5-mm-Miniklinkenbuchse (3-polig, erwartet Low-Pegel (mindestens 30 ms Erdpotenzial))
  Ausgang (OUT)	3,5-mm-Miniklinkenbuchse (3-polig, offene Kollektorschaltung, maximal 15 V / 35 mA, maximale Ausgangsleistung 250 mW)
USB-Anschluss für Speicherstick	4-polige USB-Buchse, Typ A
  Protokoll	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
  Geräteklasse	Massenspeicher
USB-Anschluss für Audio-Streaming	USB-Buchse, Typ C
  Protokoll	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
  Geräteklasse	USB-Audioklasse 2.0 (treiberlos)
Anschluss für Bluetooth-Adapter	Nur für optionalen Bluetooth-Adapter AK-BT1
Antennenanschluss	F-Stecker (weiblich)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	20 Hz–20 kHz, +0,5 dB / –1 dB (SD- oder USB-Wiedergabe bis Analogausgang, JEITA)
Verzerrung	≤0,005 % (SD- oder USB-Wiedergabe bis Analogausgang, JEITA)
Fremdspannungsabstand	≥95 dB (SD- oder USB-Wiedergabe bis Analogausgang, JEITA)
Dynamikbereich	≥95 dB (SD- oder USB-Wiedergabe bis Analogausgang, JEITA)
Kanaltrennung	≥95 dB (SD- oder USB-Wiedergabe bis Analogausgang, 1-kHz-Sinussignal, JEITA)

Radioempfänger
Frequenzbereich
  DAB	Band III, 174–240 MHz
  UKW (FM)	87,5–108 MHz

Systemanforderungen Computer
Windows	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0- oder -3.0-Anschluss
  Prozessor/Taktrate	Dual-Core-Prozessor (x86), 2 GHz oder besser
  Arbeitsspeicher	2 GB oder mehr
macOS	Mac mit USB-Anschluss (2.0 oder höher)
  Prozessor/Taktrate	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder besser
  Arbeitsspeicher	2 GB oder mehr

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	14 W
Abmessungen (B × H × T, einschließlich hervorstehende Teile)	483 mm × 47 mm × 297 mm
Gewicht	2,7 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MP-800UDAB

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.