Mikrofon-Mischverstärker MX-4
vier symmetrische Mikrofoneingänge (XLR), Eingangsverstärkung, Pegel, Panorama, PAD, Phasenumkehrung und Stummschaltung in jedem Kanal, einzeln schaltbare Phantomspeisung für Kondensatormikrofone (48 Volt), vier Direktausgänge (6,3-mm-Klinke, umschaltbar symm./unsymm.), Regler für Summenpegel, schaltbare M/S-Matrix, Stereo-Sub-Eingang für die Kaskadierung oder Einspeisung eines externen Stereosignals, Ground-Lift-Schalter zur Vermeidung von Brummschleifen, internes Hochleistungsnetzteil (±20 Volt), 19-Zoll-Gehäuse, 1 HE

Technische Daten
Frequenzbereich	20 Hz - 30 kHz (+0 dB, -1 dB)
Äquivalentes Eingangsrauschen	-129 dB (DIN-bewertet, max. Verstärkung, Quellimpedanz 150 Ohm)
Rauschpegel	<-100 dBV (IHF-A-bewertet, MASTER min.)
		<-80 dBV (GAIN min., LEVEL max. MASTER nom.)
Gleichtaktunterdrückung	>80 dB
Verzerrung (THD)	0,008% (1 kHz, 30 kHz LPF)
Übersprechdämpfung	>80 dB (Direktausgänge bei 1 kHz, Quellimp. 150 Ohm, IHF-A-bewertet)
Mikrofoneingänge	4 x XLR, symmetrisch
zulässige Eingangspegel	-68 dBm bis +2 dBm
Direktausgänge	4 x 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse (umschaltbar symm./unsymm.)
Summenausgänge, unsymmetrisch	2 x 6,3-mm-Klinkenbuchse
Summenausgänge, symmetrisch	2 x XLR
Stereo-Sub-Eingang	2 x 6,3-mm-Klinkenbuchse
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 48 mm* x 204 mm (*einschl. Füße)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MX-4
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.