Tascam MX-8A
Achtkanal-Matrixmischer mit DSP-Prozessor

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Hardware-Funktionen: Acht symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge und acht symmetrische Line-Ausgänge; Euroblock-Anschlüsse – ideal für die Festinstallation; USB-Audiointerface-Modus erlaubt es, mit einem Computer Audiomaterial aufzunehmen oder Hintergrundmusik abzuspielen; Steuerbar über: (1) ein Ethernet-Netzwerk (mit Hilfe des Computerprogramms MX Connect oder des Tascam-Mixerprotokolls), (2) RS-485 (mittels einer speziellen Fernsteuerung, in Planung), (3) RS-232C; Statusanzeige auf der Gerätevorderseite; USB-Anschluss auf der Gerätevorderseite für die einfache Verbindung mit einem Computer, Tablet oder Smartphone (wird auch für Firmwareaktualisierungen genutzt); Hochwertiges eingebautes Netzteil (kein Wechselstromadapter); 19-Zoll-Rackformat (1 HE)
Software-Funktionen: Fünf verschiedene Bezugspegel zur Anpassung an unterschiedliche Einsatzszenarien im professionellen Studio- oder Rundfunkbetrieb (wählbar per Software); Leistungsfähiger DSP-Mixer (steuerbar per Software); Funktionen im Eingangsbereich: Phantomspeisung ein/aus, Phasenlage, Empfindlichkeit, Eingangspegel, automatische Pegelanpassung, 4-Band-EQ, Stummschaltung, Fader; Funktionen im Mischerbereich: Matrixmischer, Ducking, Umgebungsgeräuschkompensation (ANC), Routing; Funktionen im Ausgangsbereich: 10-Band-EQ, Laufzeitanpassung (Delay), Stummschaltung, Fader, Limiter, Phasenlage; Bis zu 50 Voreinstellungen können gespeichert werden; Zeitgesteuertes Abrufen von Voreinstellungen (in Planung); Zwei verschiedene Programme zur Steuerung verfügbar (kompatibel mit Windows-, Mac-, iOS- und Android-Geräten): (1) MX Connect für Systemeinrichter ermöglicht vollen Zugriff auf praktisch alle Einstellungen; (2) EZ Connect für Endnutzer ist eine einfache App für die wichtigsten Einstellungen
Funktionen als Audiointerface: Stellt einem Windows- oder Mac-Computer beziehungsweise einem iOS- oder Android-Gerät zwei Audioeingänge und zwei Audioausgänge zur Verfügung; Ermöglicht es, Audiomaterial mit dem Computer aufzunehmen beziehungsweise über Windows Media Player, iTunes oder DAW-Programme zuzuspielen

Technische Daten
Allgemein
Audioformate 	44,1/48 kHz, 16/24 Bit

Eingänge und Ausgänge
USB-Anschluss 	4-polige USB-Buchse, Typ B
  Datenrate 	USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s)
Analogeingänge (ANALOG INPUTS) 	Symmetrische Euroblock-Anschlüsse, Rastermaß 3,81 mm
  Minimaler Eingangspegel 	–70 dBu
Maximaler Eingangspegel 	+26 dBu
Eingangsimpedanz 	≥2,2 kΩ
Analogausgänge (ANALOG OUTPUTS) 	Symmetrische Euroblock-Anschlüsse, Rastermaß 3,81 mm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (Ref(D) ≠ –9 dBFS)
		+6 dBu (Ref(D) = −9 dBFS)
  Maximaler Ausgangspegel (wählbar) 	+15 dBu (Ref(D): –9 dBFS)
		+18 dBu (Ref(D): –14 dBFS)
		+20 dBu (Ref(D): –16 dBFS)
		+22 dBu (Ref(D): –18 dBFS)
		+24 dBu (Ref(D): –20 dBFS)
  Ausgangsimpedanz 	≤200 Ω
RS-232C-Anschluss 	Sub-D-Buchse, 9-polig (Zollgewinde)
RS-485-Anschluss 	RJ-45-Buchse
  Empfohlenes Kabel 	STP-Kabel entsprechend Cat 5e oder besser
Netzwerkanschluss (ETHERNET) 	RJ-45-Buchse
  Übertragungsprotokoll 	TCP/IP
  Ethernet-Standard 	100BASE-TX
  Empfohlenes Kabel 	STP-Kabel entsprechend Cat 5e oder besser

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker 	−126 dBu oder weniger
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 %
Verzerrung (THD+N) 	<0,005 %
Fremdspannungsabstand 	≥106 dB
Übersprechdämpfung 	≥107 dB
Dynamikbereich 	≥105 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 	21 W
Abmessungen (B × H × T, einschließlich vorstehende Teile)	483 mm × 45 mm × 304 mm
Gewicht 	3 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MX-8A

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.