Tascam MZ-223
3-Zonen-Mischer für die Festinstallation

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Einbau-Mischer mit mehreren Eingängen, die an mehrere Ausgänge geleitet werden können; Fünf Eingangskanäle für Line-Signale (zwei umschaltbar auf Phono) mit Gain-Reglern, Signal-LEDs und Fadern; Zwei zusätzliche Mikrofon-Eingangskanäle mit Pegelreglern, Dreiband-Klangregelung und LED-Pegelanzeigen; Mikrofon- und Line-Signale können gemischt ausgegeben werden; Die Talkover-Funktion kann die Lautstärke von Hintergrundmusik entsprechend dem Mikrofonpegel automatisch verringern; Drei Zonenausgänge mit Pegelreglern, Dreiband-Klangregelung und LED-Pegelanzeigen; Separater Stereo-Monitorausgang; Kopfhörerausgang mit Pegelregler nutzbar für das Vorhören (vor dem Fader) ausgewählter Eingangskanäle und das Abhören der Summenausgänge; 19-Zoll-Einbaugehäuse mit zwei Höheneinheiten

Technische Daten
Audioeingänge
Mikrofoneingänge 1–2	Symmetrisch: XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
		Unsymmetrisch: 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz	33 kΩ
  Nominaler Eingangspegel	Symmetrisch: –65 dBu (Regler VOLUME auf MAX)
		Unsymmetrisch: –10 dBu (Regler VOLUME auf MIN)
  Verstärkungsbereich	55 dB
Line-Eingänge (unsymmetrisch)	Cinchbuchsen
  Nominaler Eingangspegel	–10 dBV
  Maximaler Eingangspegel	10 dBV
  Eingangsimpedanz	22 kΩ

Audioausgänge
Summenausgänge 1 und 2 (unsymmetrisch)	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	6 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Summenausgänge 1 und 2 (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Nominaler Ausgangspegel	4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel	24 dBu
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Monitorausgänge	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel	–16 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	0 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (an 32 Ohm)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Verzerrung	≤0,03 %
Übersprechdämpfung	65 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	Wechselstromadapter Tascam PS-M1524 (mitgeliefert)
  Eingangsspannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
  Ausgangsspannung	DC 15 V
  Ausgangsstrom	2,4 A
Leistungsaufnahme	35 W
Abmessungen (B × H × T)	482 mm × 88 mm × 93 mm
Gewicht	2,5 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MZ-223

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.