Tascam MZ-372
Mischer für die Festinstallation

Das Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Einbau-Mischer mit sieben Eingangskanälen und zwei Stereo-Summenausgängen; Sechs Mikrofon-/Line-Eingangskanäle mit Pegelreglern, Dreiband-Klangregelung, Fadern und LED-Pegelanzeigen; Drei Kanäle umschaltbar auf Phono für die Verwendung mit Plattenspielern; Unabhängiger frontseitiger Mikrofoneingang mit Pegelregler und Zweiband-Klangregelung; Die Talkover-Funktion kann die Lautstärke von Hintergrundmusik entsprechend dem Mikrofonpegel automatisch verringern; Zwei Summenausgänge mit Pegelreglern und Stereo-LED-Pegelanzeigen; Sub-Ausgang mit Pegelregler, wählbar zwischen Mono und Stereo; Kopfhörerausgang mit Pegelregler nutzbar für das Vorhören (vor dem Fader) ausgewählter Eingangskanäle und das Abhören der Summenausgänge; 19-Zoll-Einbaugehäuse mit drei Höheneinheiten

Technische Daten
Audioeingänge
Eingang Hauptmikrofon	Symmetrisch: XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
		Unsymmetrisch: 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz	33 kΩ
  Nominaler Eingangspegel	Symmetrisch: –65 dBu (Regler VOLUME auf MAX)
		Unsymmetrisch: –10 dBu (Regler VOLUME auf MIN)
  Verstärkungsbereich	55 dB
Mikrofon/Line-Eingänge	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
In der Einstellung MIC
  Maximaler Eingangspegel	–10 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–65 dBu
  Eingangsimpedanz	33 kΩ
In der Einstellung LINE
  Nominaler Eingangspegel	–1 dBu
  Maximaler Eingangspegel	20 dBu
  Eingangsimpedanz	22 kΩ
Line-Eingänge (unsymmetrisch)	Cinchbuchsen
  Nominaler Eingangspegel	–10 dBV
  Maximaler Eingangspegel	10 dBV
  Eingangsimpedanz	22 kΩ

Audioausgänge
Summenausgänge 1 und 2 (unsymmetrisch)	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	6 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Summenausgänge 1 und 2 (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
  Nominaler Ausgangspegel	4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel	24 dBu
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Sub-Ausgänge	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel	–16 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	0 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Monitorausgänge	Cinchbuchsen
  Nominaler Ausgangspegel	–16 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	0 dBV
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (an 32 Ohm)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Verzerrung	≤0,03 %
Übersprechdämpfung	65 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	Wechselstromadapter Tascam PS-M1524 (mitgeliefert)
  Eingangsspannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
  Ausgangsspannung	DC 15 V
  Ausgangsstrom	2,4 A
Leistungsaufnahme	35 W
Abmessungen (B × H × T)	482 mm × 132 mm × 93 mm
Gewicht	3,2 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	MZ-372

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.