Tascam PA-R200
Netzwerkfähiger AV-Surround-Receiver
7.2-Kanal-Surround-Receiver mit Netzwerkanbindung; 100 W/Kanal (8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0,08 % THD, 2-Kanal-Betrieb, FTC); 8 HDMI-Eingänge (1 Front, 7 Rückseite) und 2 -Ausgänge; 7 analoge Audioeingänge (1 Front, 6 Rückseite); Vorverstärker-/Lineausgang für Powered Zone 2 und Zone 3 erlaubt die verteilte Audiowiedergabe in mehreren Räumen; Vorverstärker-Ausgänge für 7.2 einschließlich zweien für Subwoofer; Zertifiziert für THX® Select2 Plus™; MHL™ (Mobile High-Definition Link) zur Wiedergabe von Smartphone-Inhalten auf HDTV-Geräten; Audyssey DSX® und Dolby® Pro Logic® IIz für erweiterte Surround-Kanäle; HDMI®-Unterstützung für 3D; HDMI-Videoskalierung bis zu 4K mit Qdeo™-Technologie von Marvell; Bild-in-Bild-Vorschau der Eingangsquelle mit InstaPrevue™-Technologie; Direkte digitale Verbindung von iPod/iPhone über einen USB-Anschluss an der Gerätefront; TI Burr-Brown D/A-Wandler mit 192 kHz/24-Bit (PCM1690) für alle Kanäle; Vollständig diskret aufgebaute Endstufe; Wiedergabe von Audiodateien über das lokale Netzwerk (MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM); Internet Radio und Unterstützung für Internet-basierte Musikdienste (Simfy, vTuner, Spotify, AUPEO!); Unterstützt Fernsteuerungs-App "TASCAM AVR Remote" für iPod touch/iPhone und Android-Mobiltelefone; DLNA Version 1.5; HDTV-fähige (720p/1080i) Komponentenvideo-Umschaltung (2 Eingänge, 1 Ausgang); 5 Composite-Videoeingänge (1 Front, 4 Rückseite) und 1 Ausgang; 4 Digitale Audioeingänge (2 optisch, 2 koaxial); 2 parallele Subwoofer-Vorverstärkerausgänge; 4 DSP-Modi für Spiele: Rock, Sport, Action und Rollenspiele (RPG); Hybrid-Standby-Funktion für geringeren Stromverbrauch; 2 USB-Anschlüsse (1 Front, 1 Rückseite); Wiedergabe von Material auf USB-Speichermedien (Mass Storage Class); Audyssey 2EQ® zur Korrektur der Raumakustik; Audyssey Dynamic EQ® zur gehörrichtigen Lautstärkeregelung; Audyssey Dynamic Volume® zur Erzielung des optimalen Hörpegels und Dynamikumfangs; Getrennte Regler für Bass/Höhen/Balance der Zone 2; 40 Senderspeicher für UKW/MW; Partymodus; Smart-Grid-tauglich (intelligente Netze); 3 programmierbare 12-Volt-Auslöser (mit anpassbarer Verzögerung)

Verstärkerteil
Nennausgangsleistung, alle Kanäle 	7 Kanäle × 150 W bei 6 Ohm, 1 kHz, 1 Kanal mit 1% ausgesteuert (IEC)
Dynamische Ausgangsleistung (IEC60268-kurzzeitige maximale Ausgangsleistung) 	240 W (3 Ohm, Front)
		210 W (4 Ohm, Front)
		120 W (8 Ohm, Front)
THD+N 	0,08% (20 Hz – 20 kHz, halbe Leistung)
Dämpfungsfaktor 	60 (Front, 1 kHz, 8 Ohm)
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz (unsymmetrisch) 	200 mV/47 kOhm (LINE)
RCA-Nennausgangspegel und Impedanz 	200 mV/2,2 kOhm (LINE OUT)
Maximaler RCA-Ausgangspegel 	2 V (LINE OUT)
Frequenzbereich 	5 Hz – 100 kHz, +1 dB, –3 dB (DSP umgangen)
Klangregelung 	±10 dB, 30 Hz (BASS)
		±10 dB, 20 kHz (TREBLE)
Fremdspannungsabstand 	106 dB (LINE, IHF-A)
Lautsprecher-Impedanz 	4–16 Ohm

Video-Teil
Eingangsempfindlichkeit/Ausgangspegel und Impedanz 	1 Vpp/75 Ohm (Component Y)
		0,7 Vpp/75 Ohm (Component PB/CB, PR/CR)
		1 Vpp/75 Ohm (Composite)
Frequenzbereich Komponenten-Video 	5 Hz – 100 MHz, +0 dB, –3 dB

Tuner-Teil
UKW-Empfangs-Frequenzbereich 	87,5 MHz – 108,0 MHz, RDS
MW-Empfangs-Frequenzbereich 	522/530 kHz – 1611/1710 kHz
Festsender 	40

Eingänge und Ausgänge
HDMI 
  Eingänge 	8 (IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5, IN 6, IN 7, AUX INPUT)
  Ausgang 	2 (OUT MAIN, OUT SUB)
  Video-Auflösung 	1080p
  Audioformat 	Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, DSD
  Unterstützte Technologien 	3D, Audio Return Channel, DeepColor, x.v.Color, LipSync, CEC (RIHD)
Video 
  Komponenteneingänge 	2 (Component IN 1, IN 2)
  Composite-Eingänge 	Composite IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, USB
  Komponentenausgang 	1 (OUT)
  Composite-Ausgang 	MONITOR OUT
Audioeingänge 
  Digital, optisch 	2
  Digital, koaxial 	2
  Analog 	BD/DVD, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD
Audioausgänge 	 
  Analog 	ZONE2 PRE/LINE OUT, ZONE 3 PRE/LINE OUT
  Mehrkanal-Vorverstärkerausgänge 	7 (L, R, C, SL, SR, SBL oder FHL, SBR oder FHR)
  Subwoofer-Ausgänge 	2
Lautsprecherausgänge 	Hauptraum (L, R, C, SL, SR, SBL/FHL, SBR/FHR) + ZONE2 (L, R)
Kopfhörerausgang 	1 (6,3-mm-Stereo-Klinkenbuchse)

Weitere Ein- und Ausgänge
Einrichtungsmikrofon 	1
RI 	1
RS-232C 	1
USB 	1 (Vorderseite)/1 (Rückseite)
Ethernet 	1
IR-Eingang/Ausgang 	2/1
12-Volt-Trigger-Ausgänge 	A, B, C

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	AC 230 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme 	620 W
Leistungsaufnahme, keine Tonausgabe 	80 W
Leistungsaufnahme im Standby 	0,2 W
Abmessungen (B × H × T) 	482 mm × 174 mm × 328 mm (einschließlich Montagewinkeln)
Gewicht 	12 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	PA-R200

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.