Tascam Portacapture X8
Hochauflösender Handheld-Mehrspurrecorder

Hochauflösender PCM-Recorder der neuen Generation; 3,5-Zoll-Farb-Touchscreen für einfache Bedienung und perfekte Lesbarkeit; Unvergleichliche Klangqualität mit Abtastraten bis 192 kHz und 32-Bit-Fließkomma-Auflösung – ideal für die spätere verlustfreie Nachbearbeitung mit DAW-Software; Intuitiver Startbildschirm mit voreingestellten Konfigurationen für eine Vielzahl von Aufnahmeszenen wie einfache Mehrspuraufnahmen, Podcasts, Musik, Sprache (Interviews, Vlogs), Feldaufnahmen, ASMR oder manuelle Einstellungen; Zwei abnehmbare Kondensatormikrofone mit 14,6 mm großer Membran (Positionierung in AB- oder echter XY-Konfiguration); Eingebautes USB-Audiointerface mit acht Eingängen und zwei Ausgängen; Mitgelieferte Mikrofone können als USB-Audioquelle dienen; Über USB eingehende Eingangssignale lassen sich auf SD-Karte aufzeichnen; Vier Mikrofon-/Line-Eingänge über XLR/TRS-Kombibuchsen; Phantomspeisung (24 V / 48 V) für jeden Mikrofoneingang separat zuschaltbar; Multitrack-Aufnahme mit bis zu acht Spuren (sechs Spuren + Stereomischung); Aufnahme im WAV- (BWF) oder MP3-Format; MS-Decoder, Hall-Effekt (sechs Räume); Speicher für vorgezogene Aufnahme ermöglicht das Starten der Aufnahme bereits vor dem Drücken der Aufnahmetaste; Auto-Aufnahme (die Aufnahme startet und stoppt, wenn das Eingangssignal einen bestimmten Schwellenpegel passiert); Dualaufnahme ermöglicht es, jede Spur in unterschiedlichen Dateiformaten aufzuzeichnen; Klappensignal-Funktion (automatisch/manuell) vereinfacht die Synchronisation bei der Vertonung von Videomaterial; Automatisches Setzen von Marken (bei Übersteuerung, bestimmtem Pegel oder nach Zeit); XRI-Funktion ermöglicht es, Informationen zu Aufnahmeeinstellungen zusammen mit BWF-Aufnahmen zu speichern; Eingebauter Mixer mit Audioprocessing, einschließlich EQ, Tiefenfilter, Kompressor, Limiter, automatischer Aussteuerung, Noise-Gate und weiteren Funktionen; Kamera-/Line-Eingang zum Überwachen und Aufzeichnen von Tonmaterial einer Kamera oder eines anderen Geräts (3,5-mm-Stereoklinkenbuchse); Kamera-/Line-Ausgang mit wählbarer Dämpfung zum Weiterleiten des Tonsignals an eine Kamera oder ein anderes externes Gerät; Abhören wahlweise über Kopfhörerausgang oder den eingebauten Lautsprecher; Drahtlose Fernsteuerung von einem Smartphone/Tablet mit optionalem Bluetooth-Dongle (Tascam AK-BT1) und einer speziellen Fernbedienungs-App (kostenloser Download); Als Aufnahmemedium können Micro-SD-Karten bis 512 GB verwendet werden; Stromversorgung über vier AA-Batterien (Alkaline, Ni-MH, Lithium), USB oder optionales Netzteil (Tascam PS-P520U); Automatische Wahl der Stromquelle, um etwa bei einem Stromausfall nahtlos mit Batterien weiterarbeiten zu können

Technische Daten
Recorder
Aufnahmemedium	Micro-SD-Karte (64 MB – 2 GB)
	Micro-SDHC-Karte (4–32 GB)
	Micro-SDXC-Karte (48−512 GB)
Aufnahme- und Wiedergabeformate	WAV (BWF): Abtastrate 44,1/48/96/192 kHz; Auflösung 16/24 Bit oder 32-Bit-Gleitkomma
	MP3: 44,1/48 kHz, 128/192/256/320 Kbit/s
Eingangskanäle	6 (maximal)
Aufnahmespuren	8 (6 Spuren + Stereospur)

Analoge Audioeingänge
Mikrofoneingänge 3–6 (unsymmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–))
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)	(Phantomspeisung nur über XLR-Buchsen)
  Eingangsimpedanz	≥2,2 kΩ
  Maximaler Eingangspegel	+2 dBu
  Minimaler Eingangspegel	−75 dBu
Line-Eingänge 3/4/5/6	XLR-3-31 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–))
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz	≥9 kΩ
  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu (GAIN in Minimalstellung)
  Minimaler Eingangspegel	−53 dBu
Mikrofoneingänge 1/2 (unsymmetrisch)	3,5-mm-TRS-Klinkenbuchse (mit Stromversorgung für Kleinmikrofone)
	(Spitze = Heiß (+), Ring = Kalt (–), Hülse = Masse)
  Eingangsimpedanz	≥85 kΩ
  Maximaler Eingangspegel	+1 dBV
  Minimaler Eingangspegel	−69 dBV
Line-Eingang (EXT IN, unsymmetrisch)	3,5-mm-Stereo-MiniklinkeMiniklinkenbuchse
  Eingangsimpedanz	≥8,5 kΩ
  Maximaler Eingangspegel	+10 dBV
  Minimaler Eingangspegel	−48 dBV

Analoge Audioausgänge
Line-Ausgang (LINE OUT, unsymmetrisch)	3,5-mm-Stereo-MiniklinkeMiniklinkenbuchse
  Ausgangsimpedanz	200 Ω
  Nominaler Ausgangspegel	−14 dBV
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
Kopfhörerausgang	3,5-mm-Stereo-MiniklinkeMiniklinkenbuchse
  Max. Ausgangsleistung	45 mW + 45 mW (Verzerrung THD+N: <0,1 % an 32 Ω)
Eingebauter Lautsprecher	0,4 W (mono)

Weitere Anschlüsse
USB-Anschluss	USB-Buchse (Typ C)
  Format	USB 2.0 High-Speed, Mass Storage Class
Anschluss für Bluetooth-Adapter	Nur für Bluetooth-Adapter Tascam AK-BT1

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	Fs 48 kHz: 20 Hz – 20 kHz, +0/–0,3 dB (JEITA)
	Fs 192 kHz: 20 Hz – 60 kHz, +0,5/–2,5 dB (JEITA)
Fremdspannungsabstand (20-kHz-SPCL-Tiefpassfilter, A-bewertet)
  Eingänge 1–2	48 kHz: 101 dB
  Eingänge 3–6, EXT IN	48 kHz: 102 dB
Verzerrung (THD+N, 1 kHz Sinus, –5 dBFS am Eingang, GAIN auf Minimum, 20-kHz-SPCL-Tiefpassfilter)
  Eingänge 1–2	0,005 %
  Eingänge 3–6 (LINE IN)	0,008 %
  Eingänge 3–6 (MIC IN)	0,006 %
  Zusatzeingang (EXT IN)	0,006 %
  Line-Ausgang (LINE OUT)	0,007 %
Anmerkung: Messungen entsprechend JEITA-Standard CP-2150B

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung	4 AA-Zellen (Alkaline-Batterien, Ni-MH-Akkus oder Lithium-Batterien)
	USB-Verbindung mit einem Computer
	Wechselstromadapter (Tascam PS-P520U, als Zubehör erhältlich)
Leistungsaufnahme	7,5 W (maximal)
Display	3,5-Zoll-Vollfarb-LCD-Touchscreen
Abmessungen (B × H × T)	77 mm × 40 mm × 206 mm (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	472 g (mit Batterien)
	381 g (ohne Batterien)
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	Portacapture X8

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.