Tascam PT-7
Intonationstrainer
Ultraschnelles chromatisches Stimmgerät mit Metronom und digitalem Audiorecorder
Stimmgerät: 8 Stimmtemperaturen (gleichstufige Stimmung mit 12 Halbtönen, pythagoreische Stimmung, mitteltönige Stimmung, Werckmeister III, Kirnberger III, Kellner, Vallotti, Young); Kalibrierung; Stimmtonausgabe
Metronom: 30–300 Taktschläge pro Minute (BPM); Tap-Modus ermöglicht es, das Tempo durch rhytmisches Drücken einer Taste vorzugeben; 6 Taktarten (0–7 Taktschläge, Duolen, Triolen, Shuffle, Quartolen, Quartolen ohne mittlere Note)
Trainer: Audioaufnahme mittels eingebautem Mikrofon; Eingang für externes Mikrofon oder andere Tonquelle; Eingebauter Flash-Speicher für ungefähr 20 Minuten Aufnahmezeit; Eingangsverstärkung umschaltbar zwischen Hi und Lo; Automatische Pegelaussteuerung; Extrem schnelles chromatisches Stimmgerät (zeigt die Tonhöhe in Echtzeit auf dem Display an); Wiedergabe des aufgenommenen Materials mit Tonhöhenkorrektur entsprechend der gewählten Stimmtemperatur; Loop-Funktion ermöglicht wiederholte Wiedergabe eines Abschnitts; VSA-Funktion ermöglicht die Wiedergabe mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, ohne die Tonhöhe zu beeinflussen
Allgemein: Eingebauter Lautsprecher (ein-/ausschaltbar); Kopfhöreranschluss; Großes, gut ablesbares LC-Display; Ausklappbarer Ständer auf der Rückseite; Stromversorgung durch eine AA-Batterie oder optionalen Wechselstromadapter PS-P520

Technische Daten
Allgemein
Stimmtemperaturen 	12-stufige gleichschwebende Stimmung, pythagoreische Stimmung, 
		mitteltönige Stimmung, Werckmeister III, Kirnberger III, Kellner, Vallotti, Young
Messbereich 	C (65,40639 Hz) bis h''' (1975,533672 Hz)
Tonumfang des Tonerzeugers 	C (65,40639 Hz) bis c''' (1046,502247 Hz)
Betriebsarten des Stimmgeräts 	chromatische Stimmfunktion (5 wählbare Reaktionsgeschwindigkeiten), Stimmtonausgabe
Kalibrierungsbereich 	349,0 bis 499,0 Hz in Schritten von 0,1 Hz
Messgenauigkeit 	1 Cent
Tempobereich 	30–300 Viertelnoten/Minute
Taktarten 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Verfügbare Aufnahmezeit 	Ca. 20 Minuten (1 GB)
Abtastrate 	44,1 kHz
Auflösung 	16 Bit
Anzahl der Kanäle 	1 (Mono)
Eingebautes Mikrofon 	ungerichtetes Monomikrofon

Eingänge und Ausgänge
Mikrofoneingang (zum Anschluss eines Kontaktmikrofons) 	6,3-mm-Klinkenbuchse
  Nominalimpedanz 	220 Ohm
  Nominaler Eingangspegel 	–29,1 dBV
Kopfhörerausgang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinke
  Maximale Ausgangsleistung 	>15 mW + 15 mW (THD+N <0,1 %, 32 Ohm)
Eingebauter Lautsprecher, Ausgangsleistung 	0,4 mW (1 kHz, THD+N <1%)

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	1 Batterie Typ AA oder optionaler Wechselstromadapter PS-P520
Lebensdauer der Batterie (Alkaline-Batterie) 
  Stimmfunktion (Hintergrundbeleuchtung aus, Note A beständig am Eingang)	12 Stunden oder länger
  Aufnahme (Hintergrundbel. aus, bei vollem Speicher Aufnahmen gelöscht, dann weiter aufgenommen)	8 Stunden oder länger
		Die Lebensdauer der Batterien hängt auch von den Umgebungsbedingungen ab.
Leistungsaufnahme (Hintergrundbeleuchtung an, Betrieb mit Wechselstromadapter PS-P520)	1 W
Gewicht (ohne Batterie) 	0,125 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 ºC
Abmessungen (B x H x T, ohne überstehende Teile) 	150 mm x 18 mm x 64 mm

Fabrikat:	Tascam
Modell:	PT-7

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.