Fernbedienung RC-828
zur komfortablen Steuerung von bis zu vier DTRS-Recordern (z.B. DA-78HR, DA-98HR), Steuerung der Laufwerks- und Aufnahmefunktionen, Anschluss an TASCAM REMOTE SYNC, Steuerung des Chase-Modus (Ein/Aus), Steuerung des Monitorstatus (ALL INPUTS, AUTO MONITOR, JOG/SHUTTLE MONITOR), unterstützt AUTO PUNCH-In/Out, 12 Locatorspeicher, Wiederholfunktion zwischen Locatorpunkten 11/12, AUTO PLAY-Funktion, praktisches Tischgehäuse.

Technische Daten
Gewicht	1,2 kg
Abmessungen (B x H x T)	250 mm x 58 mm x 200 mm

Fabrikat:	Tascam
Modell:	RC-828
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.