Fernbedienung RC-898
zur komfortablen Steuerung von bis zu sechs DTRS-Recordern (z.B. DA-78HR, DA-98HR), zentrale Steuerung der Laufwerksfunktionen (einschließlich Jog/Shuttle, Spuranwahl, Eingangsmonitor, Monitormodus, Chase Ein/Aus usw.), RS-422 (Sony P2-Protokoll) zur Steuerung eines Videorecorders (Laufwerkssteuerung einschließlich Jog/Shuttle, Aufnahmefunktion (Audiospur)), Parallelschnittstelle (nur Laufwerkssteuerung), Auto-Punch-in/-out mit Probemodus, direktes Aufsuchen des Pre-Roll-Punkts, Speicherplatz für 99 Cue-Punkte, CUE STR-Funktion für direktes Erfassen von Cue-Punkten während des Bandlaufs, Widerrufen des letzten CUE STR-, IN- oder OUT-Befehls, praktisches LC-Display, LOAD-Funktion für schnelle Dateneingabe, Funktionstasten für bis zu 20 frei wählbare Kurzbefehle, Steuerung von bis zu 10 GPI-Ereignissen, Split-Modus für die gleichzeitige Steuerung von Video- und DTRS-Recordern, LEDs für OFFSET, PULL UP/DOWN, CONFIDENCE, DELAY, TC REC und VARI, Zeitanzeige umschaltbar zwischen ABS, RELATIVE und TIMECODE, praktisches Tischgehäuse.

Optionen
CS-898	Rollständer
MU-8824	24-Kanal-Meterbridge
MK-9824	Montagekit für MU-8824
RM-8824	19-Zoll-Einbaukit für MU-8824

Fabrikat:	Tascam
Modell:	RC-898
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.