Tascam RC-F82
Fader- und Steuereinheit für HS-P82
Fadereinheit und Audiotransportsteuerung für HS-P82; Acht staubgeschützte 100-mm-Fader zum Anpassen der Abhörmischung oder der Eingangspegel in jedem Kanal des HS-P82; Acht Drehgeber für jeden Kanal des HS-P82, mit denen wahlweise der jeweilige Eingangspegel, das Panorama oder der Abhörpegel justiert werden kann; Zwei Drehgeber für die Stereosumme (Master- und Vorhörpegel); Acht gesonderte Tasten für Vorhören und Aufnahmestummschaltung der einzelnen Kanäle; Acht gesonderte Tasten zum Aufrufen der jeweiligen SETUP-Seite auf dem Display und zum Aktivieren/Deaktivieren der Aufnahmebereitschaft; Eine separate Taste zum Aufrufen der L/R SETUP-Seite für die Stereomischung und zum Aktivieren der Stereoaufnahme; Vier Schnellzugriffstasten für die MIXER SETUP- und REMOTE SETUP-Seiten; Tasten für die Steuerung des Audiotransports; Symmetrischer XLR-Lineeingang (Stereo); Symmetrische XLR-Lineausgänge (zwei Stereopaare) ; Praktische Talkback-Funktion mit eingebautem Mikrofon (Signal kann an einem der Lineausgänge ausgegeben werden); Symmetrische XLR-Rückspieleingänge für den Empfang von Sprachkommunikation (einschließlich Pegelregelung und Vorhören); Abhören der Kommunikationsrückspielwege über Kopfhörer möglich; Kopfhöreranschluss mit eigenem Pegelregler zum Abhören; Abhören über Kopfhörer wahlweise beider Kanäle oder nur des linken oder rechten Kanals, jeweils in Stereo oder Mono; Die Fadereinheit RC-F82 ist so dimensioniert, dass sie direkt auf dem HS-P82 platziert werden kann (gleiche Stellfläche); Verbindung mit dem HS-P82 über PS/2-Schnittstelle, die auch zur Stromversorgung dient; Anschlussmöglichkeit für eine externe PS/2-Computertastatur

Analoge Audioeingänge 
Lineeingangänge (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–)) 
  Nominaler Eingangspegel	 Entsprechend Einstellung am HS-P82 
  Maximaler Eingangspegel	 Entsprechend Einstellung am HS-P82 
  Signal wird durchgeschleift an LINE OUT 1 (Schalter TALKBACK TO LINE OUT 2 in Stellung OFF)
Rückspieleingänge (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
	  Eingangsimpedanz	10 kOhm
	  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu
	  Maximaler Eingangspegel	+24 dBu
	Kopfhörereingang (Kopfhörersignal vom HS-P82)	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
Eingebautes Mikrofon	Kugelcharakteristik, mono

Analoge Audioausgänge
Lineausgänge 1 (symmetrisch)	 XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–)) 
  Signal durchgeschleift vom Lineeingang 
  Nominaler Ausgangspegel	Entsprechend Einstellung am HS-P82
	  Maximaler Ausgangspegel	Entsprechend Einstellung am HS-P82
	Lineausgänge 2 (symmetrisch)	XLR-3-31 (1: Masse, 2: Heiß (+), 3: Kalt (–))
Wenn sich der Schalter TO LINE OUT 2 in der Stellung OFF befindet (vom Lineeingang durchgeschleiftes Signal wird ausgegeben): 
  Ausgangsimpedanz	 Entsprechend Einstellung am HS-P82 
  Nominaler Ausgangspegel	Entsprechend Einstellung am HS-P82 
  Maximaler Ausgangspegel	Entsprechend Einstellung am HS-P82 
Wenn sich der Schalter TO LINE OUT 2 in der Stellung ON befindet (das Talkback-Signal wird ausgegeben): 	
  Ausgangsimpedanz	150 Ohm (pseudosymmetrisch)
	  Nominaler Ausgangspegel	–8 dBu
	  Maximaler Ausgangspegel	+8 dBu
	Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
	  Maximale Ausgangsleistung	90 mW + 90 mW (1 kHz, THD+N: 0,1 %, 32 Ohm)

Weitere Anschlüsse
MAIN UNIT-Anschluss 	 6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2) 
Tastaturanschluss (KEYBOARD)	 6-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)

Stromversorgung und sonstige Daten 
Betriebsspannung	 DC 5 V (wird vom HS-P82 bezogen) 
Leistungsaufnahme	 ≤1 W 
Abmessungen (B x H x T)	 270 mm x 63 mm x 260 mm (ohne vorstehende Teile) 
Gewicht	 2,5 kg 
Betriebstemperaturbereich	 0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	RC-F82

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.