Tascam RX-BT10
Professioneller Bluetooth-Audioempfänger
Ermöglicht die einfache Integration von Smartphones, Tablets und anderen Bluetooth-Geräten in bestehende Audiosysteme; Bluetooth 5.1 für stabile Verbindungen über große Entfernungen; Eindeutige Bluetooth ID für jedes Gerät ermöglicht die Verwendung mehrerer RX-BT10 innerhalb derselben Installation; Speichert Kopplungsinformationen für bis zu 8 Geräte; Bis zu 3 Geräte können gleichzeitig verbunden sein; Abnehmbare Antenne, kann für optimalen Empfang auf bis zu 20 Meter verlängert werden; Verlängerbare Pairing-Taste; Symmetrische und unsymmetrische Audioausgänge (XLR, Cinch); Ausgangspegelsteller auf der Vorderseite; Audioausgang umschaltbar zwischen Stereo und Mono; Kompakte, robuste Bauweise; Befestigungswinkel im Lieferumfang enthalten; Optionales AK-RS1 erlaubt den Einbau von zwei Geräten nebeneinander in ein Rack
Technische Daten
	Bluetooth
Version	5.1
Sendeklasse	Klasse 1 (ca. 100 m* freie Übertragungsstrecke)
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP
Unterstützte Codecs	SBC, AAC
* Die Übertragungsdistanz ist nur ein Näherungswert. Sie kann je nach Umgebung und Empfangsbedingungen abweichen.

Analoge Audioausgänge
Line-Ausgang (unsymmetrisch)	Cinch-Buchsen
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV
  Nominaler Ausgangspegel	−10 dBV
  Ausgangsimpedanz	≤100 Ω
Line-Ausgang (symmetrisch)	XLR-Anschlüsse, weiblich
  Maximaler Ausgangspegel	+14 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	−2 dBu
  Ausgangsimpedanz	≤200 Ω

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, +0,5/–1 dB
Verzerrung (THD+N)	≤0,04 % (1 kHz, max. Ausgangspegel)
Fremdspannungsabstand	≥90 dB (1 kHz, 22-kHz-Tiefpassfilter, A-bewertet)
Kanaltrennung	≥100 dB

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung	Wechselstromadapter Tascam PS-M1524 (im Lieferumfang enthalten)
  Eingangsspannung	AC 100–240 V (50–60 Hz)
  Ausgangsspannung	DC 15 V
  Ausgangsstrom	2,4 A
  Leistungsaufnahme	1,7 W
Abmessungen (B × H × T)	171 mm × 45 mm × 73 mm (ohne hervorstehende Teile)
Gewicht	530 g
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb	5–85 % (nicht kondensierend)
Mitgeliefertes Zubehör	Netzadapter (TASCAM PS-M1524), Bluetooth-Antenne, Euroblock-Stecker,
		 Montagehalterung, Sicherheitsleitfaden, Registrierungsleitfaden TASCAM ID

Fabrikat:	Tascam
Modell:	RX-BT10

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.