Tascam SERIES 8p Dyna
8-Kanal-Mikrofonvorverstärker mit Analogkompressor

8-kanaliger Mikrofonvorverstärker mit acht Analogausgängen und mehrkanaligen optischen Ausgängen; Kann als eigenständiger Vorverstärker für Mikrofone, Instrumente und Line-Quellen verwendet werden, um ein Mischpult oder Aufnahmegerät zu erweitern; Ideale Ergänzung zu einem Tascam SERIES 102i/208i oder US-20x20, da es dieses über ein einziges Kabel um bis zu acht hochwertige Audioeingänge erweitert; Zwei optische S/MUX-Anschlüsse (8 Ausgangskanäle bei 44,1/48 kHz; 8 Ausgangskanäle bei 88,2/96 kHz; 4 Ausgangskanäle bei 176,4/192 kHz); Die verwendeten HDIA-Mikrofonvorverstärker von Tascam sind mit Differenzverstärkern aufgebaut und haben hervorragende technische Eigenschaften, die für klaren, natürlichen Klang mit extrem geringem Rauschen sorgen; Acht symmetrische Analogeingänge über Kombibuchsen XLR/Klinke; Zwei Instrumenteneingänge auf der Gerätevorderseite erlauben den direkten Anschluss von Gitarre, Bass oder anderen hochohmigen Instrumenten; 48-Volt-Phantomspeisung je Mikrofoneingang separat zuschaltbar; 1-Knopf-Analogkompressor mit echtem Bypass in jedem Eingangskanal; Symmetrische Ausgänge über 25-poligen Sub-D-Anschluss sowie acht TRS-Klinkenbuchsen für die Verbindung mit unterschiedlich ausgestatteten Geräten; Pegelanzeigen sowie Anzeigen für analoge Übersteuerung, Kompressor und digitale Parameter auf der Gerätevorderseite; Wordclock-Eingang (durchleitbar) und -Ausgang für die Taktsynchronisation mit anderen Digitalgeräten; Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten (Tascam PS-P1230, mit vier austauschbaren Steckereinsätzen)
Optionales Zubehör: BO-16DX/OUT stellt bei Bedarf 16 symmetrische XLR-Ausgänge zur Verfügung (für bis zu zwei SERIES 8p Dyna)

Technische Daten
Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Wortbreite der Quantisierung 	24 Bit
Audioeingangs- und -ausgangskanäle 	8 Kanäle

Analoge Audioeingänge
Mikrofoneingänge (Schalter der Kanäle 1–2 in Stellung MIC/LINE) 	Kombibuchsen, XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = Heiß, 3 = Kalt)
  Eingangsimpedanz 	2,4 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	−58 dBu (0,001 Vrms) (Eingangspegelregler max.)
		−6 dBu (0,388 Vrms) (Eingangspegelregler min.)
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBu (2,45 Vrms)
  Maximale Eingangsverstärkung 	52 dB
Instrumenteneingänge 1–2 (unsymmetrisch, Schalter in Stellung INST) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig
		(Spitze: Signal, Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz 	1 MΩ
  Nominaler Eingangspegel 	−58 dBV (0,0012 Vrms) (Eingangspegelregler max.)
		−6 dBV (0,501 Vrms) (Eingangspegelregler min.)
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBV (3,162 Vrms)
  Maximale Eingangsverstärkung 	52 dB
Line-Eingänge (Schalter der Kanäle 1–2 in Stellung MIC/LINE) 	Kombibuchsen, 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
		(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	−48 dBu (0,003 Vrms) (Eingangspegelregler max.)
		+4 dBu (1,228 Vrms) (Eingangspegelregler in min.)
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,282 Vrms)
  Maximale Eingangsverstärkung 	52 dB
Kompressor 	1-Knopf-Analogkompressor
  Bypass 	Echte Umgehung über Schalter
  Kompressionsverhältnis 	2:1
  Schwellenbereich 	40 dB

Analoge Audioausgänge
Mehrkanaliger Analogausgang (symmetrisch) 	25-polige DB-Buchse
  Ausgangsimpedanz 	≤100 Ω
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms)
Line-Ausgänge (symmetrisch) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
		(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Ausgangsimpedanz 	230 Ω
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms)
Digitale Audioausgänge
Optische Ausgänge (S/MUX) 	Optisch (JEITA RC-2C)
  Signalformat 	Optisches Mehrkanalformat
		(unterstützt S/MUX2 bei 88,2 kHz und 96 kHz sowie SMUX/4 bei 176,4 kHz und 192 kHz)
  Kanalbelegung S/MUX (44,1 kHz, 48 kHz) 	Anschluss A: Kanäle 1–8
		Anschluss B: Kanäle 1–8
  Kanalbelegung S/MUX2 (88,2 kHz, 96 kHz) 	Anschluss A: Kanäle 1–4
		Anschluss B: Kanäle 5–8
  Kanalbelegung S/MUX4 (176,4 kHz, 192 kHz) 	Anschluss A: Kanäle 1–2
		Anschluss B: Kanäle 3–4

Weitere Eingänge und Ausgänge
Wordclock-Eingang 	BNC-Buchse
  Eingangsspannung 	2–5 Vpp
  Eingangsimpedanz 	75 Ω ±10 %
  Elektrischer Abschluss 	Schaltbar ein/aus
  Zulässige Frequenzabweichung der externen Synchronisationsquelle 	±100 ppm
Wordclock-Ausgang/-Durchgang 	BNC-Buchse (mit Schalter OUT/THRU)
  Eingangsspannung 	2 Vpp (an 75 Ω)
  Ausgangsimpedanz 	75 Ω ±10 %
  Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen 	≤–127 dBu
Frequenzbereich 	 
  Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang 	20 Hz bis 40 kHz, ±0,5 dB (JEITA)
		40–80 kHz, ±5 dB (JEITA)
  Mikrofon-/Line-Eingang bis Digitalausgang 	44,1/48 kHz: 20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB (JEITA)
		88,2/96 kHz: 20 Hz – 40 kHz, ±0,5 dB (JEITA)
		176,4/192 kHz: 20 Hz – 80 kHz, ±5 dB (JEITA)
Fremdspannungsabstand 	 
  Mikrofon-/Line-/Instrumenteneingang bis Line-Ausgang 	≥116 dB (Eingangspegelregler in Minimalstellung, JEITA)
  Mikrofon-/Line-/Instrumenteneingang bis Digitalausgang 	≥113 dB (44,1/48 kHz, 88,1/96 kHz)
		≥111 dB (176,4/192 kHz)
Verzerrung 	 
  Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang 	≤0,0007 %
		(1 kHz Sinus, maximaler Eingangspegel, Eingangspegelregler in Minimalstellung)
  Mikrofon-/Line-/Instrumenteneingang bis Digitalausgang 	≤0,001 %
		(1 kHz Sinus, maximaler Eingangspegel, Eingangspegelregler in Minimalstellung)
Übersprechdämpfung 	 
  Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang 	≥119 dB (1 kHz Sinus, Eingangspegelregler in Minimalstellung)
  Mikrofon-/Line-Eingang bis Digitalausgang 	≥114 dB (1 kHz Sinus, Eingangspegelregler in Minimalstellung)

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung 	12 Volt Gleichspannung über Wechselstromadapter PS-P1230
Abmessungen (B × H × T) 	482 mm × 45 mm × 229 mm
Gewicht 	2,6 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C
Mitgeliefertes Zubehör 	Wechselstromadapter (Tascam PS-P1230, mit vier austauschbaren Steckereinsätzen), 
		Schraubensatz für den Rackeinbau, Bedienungsanleitung

Fabrikat:	Tascam
Modell:	SERIES 8p Dyna

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.