Tascam Sonicview 24
Interaktives Digitalmischpult

Äußerst flexible Mischkonsole mit VIEW-Oberfläche (Visual Interactive Ergonomic Workflow) für intuitive Bedienung mit drei verschiedenen Ansichtsmodi; Mehrere gleichzeitige Ansichten über drei 7-Zoll-Farb-Touchscreens; 44 Eingangskanäle (40 Mono, 2 Stereo) ; 22 flexible Ausgangsbusse plus Stereosumme mit grafischem 31-Band-EQ; Mixing-Engine basierend auf FPGA mit 54-Bit-Fließkommaverarbeitung und 96 kHz Abtastrate; Ultrageringe Latenz: 2 × Fs (20,8 μs) in Mixing-Engine, 0,51 ms Analog-zu-Analog; A/D- und D/A-Wandlung mit 32 Bit und 96 kHz; Tascam HDIA-Mikrofonvorverstärker (High-Definition Instrumentation Architecture) ; Eingebaute Dante-Schnittstelle (64 Ein-/Ausgänge); unterstützt Redundanz, AES67, DDM und SMPTE 2110; USB-Audiointerface mit 32 Ein- und Ausgängen bei 32 Bit und 96 kHz; 24 Mikrofon-/Line-Eingänge (bis +32 dBu), 16 XLR-Line-Ausgänge mit flexiblem Routing; Vier Multieffekt-Prozessoren; Tascam Sonicview für Windows, macOS und iPadOS ermöglicht die Fernsteuerung und Offline-Bearbeitung; Zwei Tascam-Erweiterungssteckplätze für optionale Erweiterungskarten wie 32-Spur-Audiorecorder sowie Schnittstellen für MADI, AES/EBU und analoge Signale; Betriebssysteme für Hardware-Mischoberfläche und Mixing-Engine sind voneinander unabhängig und sorgen für hohe Stabilität und kontinuierlichen Audiofluss; Fader können einzeln entfernt und ersetzt werden, die Abdeckung lässt sich zur einfacheren Wartung demontieren, ohne Kabel abziehen zu müssen; Bibliotheken für Snapshots, Effekte, Module, parametrischen EQ, grafischen EQ, Gate, Kompressor; 18 frei zuweisbare Tasten, sieben benutzerdefinierte Faderebenen, acht DCA-Gruppen; 24+1 motorisierte 100-mm-Fader; 24 Encoder mit Farb-LEDs; 24 LC-Displays mit Farb-LEDs für Kanalnamen sowie Anzeigen für Eingangspegel und dynamische Pegelabsenkung; Interne Zweispuraufnahme/-wiedergabe auf SD-Karte oder USB-Laufwerk; Acht Line-Eingänge (3-polige Klinkenbuchsen), zwei Stereo-Eingangspaare (Cinch), Talkback-Eingang (XLR) ; Stereo-XLR-Monitorausgang; Kopfhörerausgänge über Standard- (6,3 mm) und Miniklinkenbuchse (3,5 mm); Wordclock In, Out/Thru; Gigabit-Ethernet-Anschluss (1000BaseT) ; GPIO mit acht Ein-/Ausgängen über DB25-Anschluss; Fußschalteranschluss (3-polige Klinkenbuchse) ; Anschluss für Pultbeleuchtung (XLR 4-31) ; Netzschalter mit Schutzvorrichtung; Optionale Dante-fähige Stagebox mit 16 Ein-/Ausgängen (SB-16D)

Technische Daten
Mischer
Verarbeitungsmöglichkeiten
  Eingänge	52 Audiokanäle
		(40 Monokanäle, 2 Stereokanäle, 4 Stereo-Effektrückwege (Returns))
  Busse	32
		(22 Mischbusse umschaltbar Aux/Gruppe, 1 Stereosummenbus, 4 Stereo-Ausspielbusse (Sends))
  Eingebaute Effektwege	4
Auswählbare Signalquellen
  Bei 96 kHz	160 maximal
  Bei 48 kHz	256 maximal
  Mikrofon/Line (XLR)	24
  Line (Cinch)	4 (2 × Stereo)
  Dante	32 (96 kHz), 64 (48 kHz)
  Schnittstellenkarten	2 × 32 (96 kHz), 2 × 64 (48 kHz)
  USB-Audio	32
  Eingebauter Player	2 (1 × Stereo)
  Testton-Oszillator	1
  Talkback	1
Auswählbare Ausgangsziele
  Bei 96 kHz	148 maximal
  Bei 48 kHz	244 maximal
  Line (XLR)	16
  Dante	32 (96 kHz), 64 (48 kHz)
  Schnittstellenkarten	2 × 32 (96 kHz), 2 × 64 (48 kHz)
  USB-Audio	32
  Monitorausgänge (analog)	2 (1 × Stereo)
  Eingebauter Recorder	2 (1 × Stereo)
Einschleifwege
  Analoge Einschleifpunkte	2 (Mikrofon-/Line-Eingänge 15–16)
Signalverarbeitung
  Mischsystem	54-Bit-Gleitkommaverarbeitung, 96 kHz Abtastrate
  A/D-Wandler	32 Bit, 96 kHz
  D/A-Wandler	24 Bit, 96 kHz
  Abtastrate Digital-Eingänge/-Ausgänge	96 kHz, 48 kHz

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofon-/Line-Eingänge (symmetrisch, MIC/LINE)	XLR-3-31
  Maximaler Eingangspegel	+12 dBu (TRIM Minimum, PAD aus)
		+32 dBu (TRIM Minimum, PAD ein)
  Minimaler Eingangspegel	–62 dBu (TRIM Maximum, PAD aus)
		–42 dBu (TRIM Maximum, PAD ein)
  Eingangsimpedanz	≥5 kΩ
Line-Eingänge (symmetrisch, LINE IN (BAL))	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (TRS)
  Maximaler Eingangspegel	+12 dBu (TRIM Minimum, PAD aus)
		+32 dBu (TRIM Minimum, PAD ein)
  Minimaler Eingangspegel	–62 dBu (TRIM Maximum, PAD aus)
		–42 dBu (TRIM Maximum, PAD ein)
  Eingangsimpedanz	≥5 kΩ
Einschleifwege (INSERT)	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (TRS)
  Maximaler Eingangspegel (Return)	+18 dBu
  Nominaler Eingangspegel (Return)	–2 dBu
  Eingangsimpedanz (Return)	≥5 kΩ
  Maximaler Ausgangspegel (Send)	+18 dBu
  Nominaler Ausgangspegel (Send)	–2 dBu
  Ausgangsimpedanz (Send)	≤100 Ω
Eingang für Ansagemikrofon (TALKBACK)	XLR-3-31
  Maximaler Eingangspegel	+10 dBu
  Minimaler Eingangspegel	–65 dBu
  Einstellbarer Verstärkungsbereich	0–55 dB
  Eingangsimpedanz	≥5 kΩ
  Phantomspeisung	48 Volt verfügbar
Stereoeingänge (ST IN 1-2 L/R)	Cinchbuchsen
  Maximaler Eingangspegel	+6 dBV (1,995 Vrms)
  Nominaler Eingangspegel	–10 dBV (0,316 Vrms)
  Übersteuerungsreserve	16 dB
  Eingangsimpedanz	≥10 kΩ
Line-Ausgänge (OUTPUT 1–16)	XLR-3-32
  Maximaler Ausgangspegel (wählbar)	+15 dBu (Ref(D): –9 dBFS, Ref(A): +6 dBu)
		+18 dBu (Ref(D): –14 dBFS, Ref(A): +4 dBu)
		+20 dBu (Ref(D): –16 dBFS, Ref(A): +4 dBu)
		+18 dBu (Ref(D): –18 dBFS, Ref(A): +0 dBu)
		+20 dBu (Ref(D): –20 dBFS, Ref(A): +0 dBu)
		+22 dBu (Ref(D): –18 dBFS, Ref(A): +4 dBu)
		+24 dBu (Ref(D): –20 dBFS, Ref(A): +4 dBu)
  Nominaler Ausgangspegel (wählbar)	+6 dBu (Ref(D): –9 dBFS)
		+4 dBu (Ref(D): –14 dBFS, –16 dBFS)
		+4 dBu oder 0 dBu (Ref(D): –18 dBFS, –20 dBFS)
  Ausgangsimpedanz	≤100 Ω
Monitorausgänge (MONITOR OUT L/R)	XLR-3-32
  Maximaler Ausgangspegel	+24 dBu
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Ausgangsimpedanz	≤100 Ω
Kopfhörerausgang (PHONES)	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3,5-mm-Stereominiklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung	100 mW + 100 mW (an 32 Ω, ein Kopfhörer angeschlossen)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
USB-Audio	USB-Typ-B-Buchse
  Eingänge (USB nach Sonicview)	32 Kanäle
  Ausgänge (Sonicview nach USB)	32 Kanäle
  Abtastraten	48 kHz, 96 kHz
  Wortbreite	32 Bit
Dante PRIMARY, SECONDARY	Kompatibel mit etherCON CAT5e
  Anzahl der Audiokanäle	64 (48 kHz), 32 (96 kHz)
  Unterstützte Modi (Betriebsarten)	Redundanzbetrieb, Umschaltbetrieb
  Unterstützter Standard	Gigabit-Ethernet (1000BASE-T, IEEE 802.3ab)
  Empfohlene Kabel	STP-Kabel nach Cat5e oder besser

Weitere Eingänge und Ausgänge
GPIO	Sub-D-Buchse, 25-polig (8 Eingänge, 8 Ausgänge, Zollgewinde)
  Eingangsschaltkreis	Pull-up (5 V)
  Ausgangsschaltkreis	Offener Kollektor
		Ausgangsimpedanz: 10 Ω
		Spannungsfestigkeit: 20 V
		Maximale Stromabgabe: 35 mA
  Maximaler Versorgungsstrom (5 V)	50 mA
Fußschalteranschluss (FOOTSWITCH)	6,3-mm-Klinkenbuchse (Spitze: heiß (+), Hülse: Masse)
Netzwerkanschluss (ETHERNET)	RJ45
  Unterstützte Standards	100BASE-TX, 1000BASE-T
  Protokoll	TCP/IP
Wordclock-Eingang (WORD IN)	BNC-Buchse
  Eingangspegel	0,5–5 Vpp
  Eingangsimpedanz	75 Ω ±10 % (abgeschlossen)
  Eingangsfrequenz	48 kHz, 96 kHz
  Zulässige Frequenzabweichung	±100 ppm
Wordclock-Durchgang/-Ausgang (WORD THRU/OUT)	BNC-Buchse
  Ausgangspegel	TTL-Pegel (5 V)
  Ausgangsfrequenz	48 kHz, 96 kHz
USB-Anschluss (Geräteoberseite)	4-polige USB-Typ-C-Buchse (für Tastatur und Massenspeicher)
  Standard	USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s)
  Stromversorgung über USB-Verbindung	5 V, 0,5 A
  Geräteklassen	HID, Massenspeichergerät
USB-Anschluss (Rückseite)	USB-Typ-B-Buchse (für Audiointerface, erfordert speziellen Treiber)
  Standard	USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s)
Lampenanschluss (LAMP)	4-polige XLR-Buchse (Pin 4: +12 Volt, Pin 3: Masse)
  Ausgangsspannung	DC 0–12 V (anpassbare Helligkeit)
  Maximale Ausgangsleistung	5 W

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker	≤–128 dBu
Frequenzbereich (Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang)	20 Hz – 20 kHz, +0 dB / –0,5 dB (48 kHz, JEITA)
		20 Hz – 40 kHz, +0 dB / –1,0 dB (96 kHz, JEITA)
Dynamikbereich	≥108 dB (Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang)
		≥110 dB (Mikrofon-/Line-Eingang bis Dante-Ausgang)
		≥112 dB (Dante-Eingang bis Line-Ausgang)
Verzerrung	≤0,002 % (Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang)
		≤0,002 % (Mikrofon-/Line-Eingang bis Dante-Ausgang)
		≤0,002 % (Dante-Eingang bis Line-Ausgang)
Übersprechdämpfung	≥100 dB (Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang)
Anmerkung: 0 dBu = 0,775 Vrms Ref(D): Digitaler Referenzpegel

Stromversorgung und sonstige Daten
Hauptanzeigen	3 7-Zoll-Farbtouchscreens (17,8 cm Bildschirmdiagonale), 800 × 480 px
Kanalanzeigen	3 monochrome LC-Displays, 384 × 68 px
Netzspannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	85 W
Abmessungen (B × H × T)	691 mm × 228 mm x 554 mm
Gewicht	18 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich	0–40 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	Sonicview 24

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.