Tascam SS-R1
Solid-State-Stereorecorder
Nutzt die weit verbreiteten und sicheren CompactFlash-Karten als Aufnahmemedium; Höchste Zuverlässigkeit, da kein mechanisches Laufwerk vorhanden; Unterstützt WAV- und MP3-Dateien bei der Aufnahme und Wiedergabe; Äußerst raumsparendes Gerät für den Rackeinbau (1 Höheneinheit); Ideal als Ersatz für vorhandene Kassetten- oder MD-/CD-Recorder; Langzeitaufnahme für Sitzungsmitschnitte; Langzeitwiedergabe und verschiedene Wiedergabearten für die Beschallung (Alle Titel, Einzelne Titel, Zufällig, Alle Titel in einem Verzeichnis, Wiedergabeliste, Wiederholen); Editierfunktionen für WAV-Dateien auf der Speicherkarte (Teilen, Verbinden, Löschen, Umbenennen); Abtastratenkonverter im Eingang; Pitch-Control (Tonhöhe und Geschwindigkeit ändern) und Key-Control (nur Tonhöhe ändern); Auto-Cue (automatisches Aufsuchen des Audiobeginns eines Titels) und Auto-Ready (automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels); Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr; Ein-/Ausblenden bei Wiedergabe; Synchronaufnahme; Titelmarken automatisch setzen (Auto-Track-Funktion, pegel-/zeitgesteuert, digital), Titelmarken manuell setzen; Sofortstart; Analoger XLR-Eingang/Ausgang (symmetrisch); Analoger Cinch-Eingang/Ausgang (unsymmetrisch); Digitaler SPDIF-Eingang/Ausgang (koaxial); Monomix-Analogausgang; RS-232C-Schnittstelle (seriell, Sub-D, 9-polig); Parallelschnittstelle (Sub-D, 25-polig); Computertastatur-Anschluss (PS/2) für das Benennen von Ordnern und Dateien und als Fernbedienung; Kabelgebundene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
Allgemein
Verwendbare Medien	Compact-Flash-Karte
Aufnahmeformate
  MP3	Abtastrate 48/44,1 kHz
		Wortlänge 16 Bit
		MP3-Bitrate 64/128/192/256/384 Kb/s
  WAV	Abtastrate 48/44,1 kHz
		Wortlänge 16 Bit
  CD-DA (nur SS-CDR1)	Abtastrate 44,1 kHz
		Wortlänge 16 Bit

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB (Aufnahme)
Verzerrung (THD)	0,005% oder weniger (AES-17 20 kHz, Aufnahme)
Fremdspannungsabstand	95 dB (A) (AES-17 20 kHz, typisch, Aufnahme)
Dynamikumfang	95 dB (A) (AES-17 20 kHz, typisch, Aufnahme)
Kanaltrennung	95 dB

Analogeingänge und -ausgänge
Analogeingang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalimpedanz	>22 kOhm
  Nominalpegel	–10 dBV
  Maximalpegel	+6 dBV
Analogeingang (symmetrisch)	XLR-3-31
  Nominalimpedanz	>22 kOhm
  Nominalpegel	+4 dBu
  Maximalpegel	+20 dBu (+15 dBu, +18 dBu, +22 dBu, +24 dBu)
Analogausgang (unsymmetrisch)	Cinch
  Nominalimpedanz	200 Ohm
  Nominalpegel	–10 dBV
  Maximalpegel	+6 dBV
Analogausgang (symmetrisch)	XLR-3-32
  Nominalimpedanz	100 Ohm
  Nominalpegel	+4 dBu
  Maximalpegel	+20 dBu (+15 dBu, +18 dBu, +22 dBu, +24 dBu)
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
  max. Ausgangsleistung	38,5 mW + 38,5 mW (an 32 Ohm)

Digitaleingang und und -ausgang
Digitaleingang	Koaxial (RCA)
  Nominalimpedanz	75 Ohm
  Format	IEC60958-3 (SPDIF)
  Quantisierung	16 Bit
Digitalausgang	Koaxial (RCA)
  Nominalimpedanz	75 Ohm
  Format	IEC60958-3 (SPDIF)
  Quantisierung	16 Bit

Andere Eingänge und Ausgänge
Serielle Schnittstelle (RS-232C)	Sub-D, 9-polig
Parallelschnittstelle	Sub-D, 25-polig
Computertastatur-Anschluss	PS/2

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung	230 V AC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
Abmessungen (B x H x T)	483 mm x 44 mm  x 300 mm
Gewicht	3,3 kg

Fabrikat	Tascam
Modell	SS-R1

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.