Tascam SS-R100
Solid-State-Audiorecorder
Solid-State-Stereorecorder; Nutzt SD-, CF- oder USB-Medien für die Speicherung der Aufnahmen; Höchste Zuverlässigkeit, da kein mechanisches Laufwerk vorhanden; Unterstützt das WAV- und MP3-Format bei der Aufnahme und Wiedergabe; Äußerst raumsparendes Gerät für den Rackeinbau; Ideal als Ersatz für vorhandene Kassetten- oder MD-/CD-Recorder; Langzeitaufnahme für Sitzungsmitschnitte; Langzeitwiedergabe und verschiedene Wiedergabearten für die Beschallung (Alle, Einzeln, Zufällig, Verzeichnis, Wiedergabelisten (bis zu 3), Wiederholen); Wiedergabe von 24-Bit-WAV-Dateien; Pitch-Control (Tonhöhe und Geschwindigkeit ändern, ±16 %) und Key-Control (nur Tonhöhe ändern, ±6 Halbtöne); Automatisches Aufsuchen des Audiobeginns eines Titels (Auto-Cue), automatischer Wechsel in den Pausenmodus nach dem Aufsuchen eines Titels (Auto-Ready) und zu dem Punkt springen, an dem die Wiedergabe zuletzt gestartet wurde (Call-Funktion); Schrittweise Wiedergabe (Incremental Play); Beim Wiedereinschalten die Wiedergabe fortsetzen (Resume-Funktion); Wiedergabe von Stereodateien in Mono; Gekoppelte Wiedergabe (zwei Geräte von einem Gerät aus steuern); Synchronaufnahme (pegelabhängiger Aufnahmebeginn); Schaltbarer Kompressor (nur Aufnahme); Eine Aufnahme mit einer neuen Datei fortsetzen (manuell, pegel- oder zeitabhängig); Sofortstart-Funktion (bis zu 20 Titel); Editierfunktionen für WAV-Dateien auf der Speicherkarte (Teilen, Verbinden, Löschen, Umbenennen); Anzeige von ID3-Tags und CD-Text; Abtastratenwandler; Dither-Funktion; Wiedergabebeginn bei Stromzufuhr (Timer-Wiedergabe); Interne Uhr versieht Dateien mit Zeitstempel; Tastensperre; Unsymmetrischer Analogeingang/-ausgang (Cinch); Digitaler SPDIF-Eingang/Ausgang (koaxial); Computertastatur-Anschluss (PS/2 oder USB) für das Benennen von Ordnern und Dateien und als Fernbedienung; Kabelgebundene Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (5 m); Optionales Zubehör: Fußschalter für die Steuerung von Audiotransport und Tonhöhe (RC-3F), Fernbedienung für die Direktwiedergabe (RC-20)

Technische Daten
Unterstützte Medien- und Dateiformate
Aufnahmemedien 	USB-Sticks (512 MB – 64 GB)
		SD-Karten (512 MB – 2 GB)
		SDHC-Karten (4 GB – 32 GB)
		CF-Karten (512 MB – 64 GB, nur Typ I)
Aufnahme- und Wiedergabeformate 	MP3: 44,1 kHz, 48 kHz, 64/128/192/256/320 Kbit/s
		WAV: 44,1 kHz, 48 kHz, 16 Bit, 24 Bit (nur Wiedergabe)
Anzahl der Kanäle 	2 Kanäle (Stereo)
		1 Kanal (Mono)

Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Unsymmetrischer Analogeingang 	Cinchbuchsen
  Eingangsimpedanz 	22 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	−10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)
  Minimaler Eingangspegel 	−20 dBu (0,1 Vrms) oder höher
		(Minimaler Eingangspegel anpassbar bis Nominalpegel)
Unsymmetrischer Analogausgang 	Cinchbuchsen
  Ausgangsimpedanz 	200 Ω
  Nominaler Ausgangspegel 	−10 dBV (0,316 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV (2,0 Vrms)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
Digitaleingang (DIGITAL IN) 	Cinchbuchse
  Formate 	IEC 60958-3 (SPDIF) und AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), automatische Erkennung
  Unterstützte Abtastraten 	32–48 kHz
Digitalausgang (DIGITAL OUT) 	Cinchbuchse
  Formate 	IEC 60958-3 (SPDIF) und AES3-2003/IEC 60958-4 (AES/EBU), schaltbar

Weitere Anschlüsse
Fernbedienungsanschluss (REMOTE, für RC-3F und RC-20) 	2,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig)
USB-Schnittstelle 	USB, Typ A, 4-polig
  Protokoll 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
Tastaturanschluss (KEYBOARD) 	Mini-DIN-Buchse (PS/2)
Fernbedienungsanschluss (REMOTE IN, für RC-SS2) 	3,5-mm-Klinkenbuchse (3-polig)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich 	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB
Verzerrung 	0,005 % oder weniger
Fremdspannungsabstand 	95 dB oder mehr
Dynamikumfang 	95 dB
Übersprechdämpfung 	95 dB
Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf die Aufnahme entsprechend JEITA-Standard CP-2150

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	20 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm × 45 mm × 301 mm
Gewicht 	3,4 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	SS-R100

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.