Kassetten-Kopierer T-3000
zum Kopieren von Compact-Kassetten, drei hochwertige TASCAM-Laufwerke in einem Gerät, zwei Slave-Laufwerke und ein umschaltbares Master/Slave-Laufwerk, schnelles Kopieren beider Seiten einer Kassette in einem Durchgang mit 4-facher Geschwindigkeit (7,5 Minuten mit C-60-Kassette), beidseitiges Kopieren in einem Durchgang, automatische Bandsortenwahl (Normal/CrO2), langlebige Ferrit-Köpfe, Kaskadierbarkeit: mehrere Geräte lassen sich in Reihe schalten (Anzahl der Kopien = Anzahl der Geräte -1), 19-Zoll-Gerät mit 3 HE.

Technische Daten
Spursystem	4 Spuren, 4 Kanäle
Laufwerke	2 Slave-Laufwerke (Laufwerke 1 und 2)
		1 Master/Slave-Laufwerk (Laufwerk 3)
Köpfe	4-spuriger Inline-Ferrit-Kopf (Aufnahme/Wiedergabe)
		2 Half-Track-Ferrit-Köpfe (Löschen)
Bandsorten	Normal (Type I) und Chrom (Type II) bis C-90
Antrieb	FG-Servomotor mit Direktantrieb für Capstan
		1 Gleichspannungsmotor für Wickelteller
		1 Gleichspannungsmotor für Mechanismus
Bandgeschwindigkeit	19 cm/s (4-fache Normalgeschwindigkeit)
Biasfrequenz	200 kHz
Bandanlaufzeit	0,5 s von Bandstart bis Nenngeschwindigkeit
Abweichung von der Bandgeschwindigkeit	<&plusmn;1%
Rückspulzeit	<70 s (C-60)
Gleichlaufschwankungen	0,1% (WTD)
Frequenzbereich	50 Hz bis 10 kHz (+3/-5 dB)
Fremdspannungsabstand	>45 dB
Verzerrung (THD)	<3% (400 Hz)
Kanaltrennung	>49 dB (10 kHz)
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	36 W
Gewicht	11,5 kg
Abmessungen (H x B x T)	132 mm (140 mm mit Füßen) x 482 mm x 356 mm

Fabrikat:	Tascam
Modell:	T-3000
Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.