Tascam TA-1VP
Vocal Processor (powered by Antares)
Auto-tune: Tonhöhenkorrektur in Echtzeit; EVO-Sprachverarbeitungstechnologie für verbesserte Erkennung und Korrektur; Korrigieren Sie die Tonhöhe von Gesangsstimmen (oder Soloinstrumenten) in Echtzeit und ohne Verzerrung oder Artefakte unter Beibehaltung der Ausdrucksnuancen des Originals; Mikrofon-Modellierung; Verleihen Sie Ihren Gesangsspuren die Charakteristik eines Hochleistungs-Studiomikrofons und wählen Sie dabei aus einer Vielzahl von Modellen; Passen Sie den Nahbesprechungseffekt in Abhängigkeit vom Mikrofonabstand an; Analoge Röhren-Modellierung; Verleihen Sie Ihrem Gesang die Wärme eines klassischen Röhrenvorverstärkers; Kompressor mit variablem Knie; Bearbeiten Sie die Dynamik Ihres Audiomaterials mit einem Dynamikprozessor nach neustem Stand der Technik; Regler für Schwellwert, Verhältnis und Ausklingzeit; Kontinuierlich veränderbares Knie der Kennlinie; Pegelabsenkendes Gate; Nutzen Sie dieses Noise-Gate mit einstellbarem Schwellwert und einstellbarem Verhältnis, um Störungen und Atemgeräusche zu verringern; Arbeitet unabhängig vom Kompressor; De-Esser mit variabler Einsatzfrequenz; Verringern Sie Zischlaute im Gesang; Verfügbare Regler: Schwellwert, Verhältnis, Ansprechzeit und Ausklingzeit sowie ein Hochpass mit veränderbarer Übergangsfrequenz; Flexible parametrische 2-Band-Klangregelung; Passen Sie die Feinheiten Ihres Gesangsmaterials in zwei unabhängigen Frequenzbereichen an; Wählen Sie unter einer Anhebung oder Absenkung um 6 dB oder 12 dB, einem Höhen- oder Tiefen-Shelvingfilter mit variabler Flankensteilheit, einem Bandpass, Kerbfilter und vollparametrischem Glockenfilter; Automatische Verdopplung in Mono oder Stereo; Erzeugen Sie automatisch eine gedoppelte Spur, die dem Summensignal hinzugemischt wird, oder leiten Sie sie zur weiteren Bearbeitung und Mischung an einen separaten Ausgang weiter; Programmierbare Einstellungen; Jeder Parameter kann als Voreinstellung gespeichert und jederzeit abgerufen werden; Zahlreiche Voreinstellungen; Eine umfassende Sammlung von Voreinstellungen für eine Vielzahl von Gesangsstilen ist bereits enthalten; MIDI-Steuerung in Echtzeit; Steuern Sie jeden veränderbaren Modulparameter mittels MIDI-Befehlen (Automation in Echtzeit); Wirklich einfach zu bedienen; Jeder gewünschte Parameter ist schnell gefunden; Praktisch jede wichtige Funktion ist nur einen Tastendruck entfernt

Bearbeitungsmodule
Auto-Tune 	Chromatische Skala und 24 diatonische Skalen. 
	Alle Skalen benutzerdefinierbar
	Geschwindigkeit der Intonationskorrektur
	Empfindlichkeit der Tonhöhenerkennung 
Microphone Modeler 	 
  Quellmikrofone, spezifische Modelle 	Shure SM58, Shure SM57, Shure Beta 58a, Shure KSM 32, Audio Technica 3035, 
	Audio Technica ATM31, Audio Technica ATM41a, Audio Technica 4050, 
	Rode NT1, Rode NT2, Rode NT3, CAD M177, CAD E200, CAD E350 
  Quellmikrofone, generische Modelle 	Dynamisches Handmikrofon, dynamisches Studiomikrofon, drahtloses Mikrofon,
	Kleinmembran-Kondensatormikrofon, Großmembran-Kondensatormikrofon 
Emulierte Mikrofone 	Dynamisches Handmikrofon, dynamisches Studiomikrofon, Kleinmembran-Kondensatormikrofon 1,
	Kleinmembran-Kondensatormikrofon 2, Großmembran-Kondensatormikrofon 1,
	Großmembran-Kondensatormikrofon 2,Großmembran-Kondensatormikrofon 3,
	Schlagzeugmikrofon (Kick), Schlagzeugmikrofon (Snare), 
	Schlagzeugmikrofon (Becken), Telefon 
Einstellbereich Röhrensättigung 	0–12 dB 

Kompressor 	 
  Schwelle 	–36 dB bis 0 dB 
  Ratio 	1:1 bis 99:1 
  Ansprechzeit 	1–200 ms 
  Abfallzeit 	1–200 ms 
  Knie 	Stufenlos variabel 
Gate 	 
  Schwelle 	–96 dB bis 0 dB 
  Ratio 	1:1 bis 1:99 
De-Esser 	 
  Schwelle 	–60 dB bis 0 dB 
  Ratio 	1:1 bis 99:1 
  Ansprechzeit 	1–200 ms 
  Abfallzeit 	20–2550 ms 
  Frequenzbereich Hochpassfilter 	2971 Hz bis 20 kHz 
Parametrischer EQ (2 unabhängige Frequenzbänder) 	6-dB-Tiefpass, 6-dB-Hochpass, 12-dB-Tiefpass, 12-dB-Hochpass, Bandpass, Kerbfilter, Shelvingfilter Tiefen (variable Flankensteilheit), Shelvingfilter Höhen (variable Flankensteilheit), Glockenfilter, Double Track-Funktion, Stereo oder variabler Monomix 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofoneingang, MIC IN (symmetrisch) 	XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–)) 
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel (Dämpfungsglied aktiv) 	–48,3 dBu (0,003 Vrms) bis –16,8 dBu (0,112 Vrms) 
  Nominaler Eingangspegel 	–23,3 dBu (0,053 Vrms) bis +8,2 dBu (1,992 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	+8,2 dBu (1,992 Vrms) 
Lineeingang, LINE IN (symmetrisch) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, dreipolig
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel 	7,5 dBu (0,327 Vrms) bis 24 dBu (12,283 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel 	24 dBu (12,283 Vrms) 
Lineausgang, MAIN (symmetrisch) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, dreipolig
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms) 
Lineausgang, DOUBLE TRACK (symmetrisch) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, dreipolig
	(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms) 
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu (7,75 Vrms) 

Digitaler Audioausgang 
Digitalausgang (koaxial) 	Cinchbuchse 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF) 
  Ausgangsimpedanz 	75 Ohm 
  Ausgangspegel 	0,5 Vpp 

Weitere Eingänge und Ausgänge 
MIDI-Eingang 	5-polige DIN-Buchse 
  Format 	MIDI-Standard 
MIDI-Ausgang 	5-polige DIN-Buchse 
  Format 	MIDI-Standard 
Fußschalteranschluss (FOOT SWITCH) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig 

Leistungsdaten Audio 
Analoger Eingangstrimmregler 	0 dB bis +30 dB 
Frequenzbereich 	20 Hz – 20 kHz ±0,5 dB (Mikrofoneingang bis Lineausgang)
	20 Hz – 20 kHz ±0,2 dB (Lineeingang bis Lineausgang) 
Fremdspannungsabstand (Mikrofoneingang) 	≥98 dB (Mikrofon- oder Lineeingang bis Lineausgang) 
Verzerrung (THD) 	≤0,01 % (Mikrofoneingang bis Lineausgang)
	≤0,008 % (Lineeingang bis Lineausgang) 
Dynamikbereich 	≥120 dB (Lineausgang) 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	Wechselstromadapter Tascam PS-1225L (mitgeliefert) 
Leistungsaufnahme 	4 W 
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 44 mm x 128 mm 
Gewicht 	2 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C 
Display 	Alphanumerisches LC-Display mit 2 × 20 Bildpunkten 
Anzeigen 	Eingangspegel (5-Segment-LED)
	Ausgangspegel (5-Segment-LED)
	Intonationskorrekturanzeige (4-Segment-LED)
	Pegelreduktion Kompressor (5-Segment-LED)
	Pegelreduktion De-Esser (5-Segment-LED)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	TA-1VP

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.