Tascam TM-2X
Hochwertiges Mikrofon für Digitalkameras
Stereo-Kondensatormikrofon für hochwertige Aufnahmen mit einer DSLR- oder DSLM-Kamera; Kann direkt auf den Blitzschuh der Kamera aufgesteckt und um 180 Grad geschwenkt werden, um Schallquellen vor oder hinter dem Nutzer zu erfassen; Stativgewinde (¼ Zoll) ermöglicht die Aufstellung abseits der Kamera; XY-Anordnung für besonders sauberen Stereoklang mit minimalen Phasenverschiebungen; Verkraftet hohe Schalldruckpegel bis 125 dB SPL; Schaltbare Eingangsempfindlichkeit für optimales Zusammenspiel mit jedem beliebigen Kameramodell; Schaltbares Filter zur Unterdrückung unerwünschter Tiefenanteile; Nutzt die Stromversorgung für Kleinmikrofone – keine Batterie erforderlich; Der mitgelieferte Geräuschdämpfungsarm verringert beispielsweise Motorgeräusche auf der Aufnahme, die vom Autofokus oder der automatischen Bildstabilisierung der Kamera ausgehen; Der mitgelieferte Fell-Windschutz vermindert Geräusche bei Außenaufnahmen

Allgemein 
Mikrofontyp 	Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik 
Frequenzbereich 	50 Hz – 20 kHz 

Eingang und Ausgang 
Maximale akustische Belastbarkeit 	120 dB SPL (1 kHz, Empfindlichkeit: H, Trittschallfilter: FLAT)* 
Ausgangsimpedanz 	1,6 kOhm* 
Fremdspannungsabstand 	74 dB typisch* 
SENS-Wahlschalter (Mikrofonempfindlichkeit) 	H = −37 dB, L = −52 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V/Pa)* 
Trennfrequenz des Trittschallfilters 	130 Hz* 
*RL= 2,2 kOhm, Vcc = 2,5 V 
Kabellänge 	33 cm
	Stecker 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenstecker (Spitze: linker Kanal, Ring: rechter Kanal, Hülse: Masse)

Stromversorgung und sonstige Daten 
Versorgungsspannung 	Stromversorgung für Kleinmikrofone (JEITA-Norm CP-1203A) 
Abmessungen über alles (B × H × T) 	57 mm × 59 mm × 69 mm (ohne Kabel/Zubehör) 
Gewicht 	75 g (ohne Arm) 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C 
Mitgeliefertes Zubehör 	Geräuschdämpfungsarm, Fell-Windschutz

Fabrikat:	Tascam
Modell:	TM-2X

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.