Digitalmischpult TM-D1000
16-kanaliges Digitalmischpult, vier analoge symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge (XLR, Klinke) mit analogem Einschleifweg und zuschaltbarer Phantomspeisung, vier analoge unsymmetrische Line-Eingänge (Klinke), ein digitaler Stereoeingang (SPDIF und AES/EBU), acht digitale TDIF-Eingänge/Ausgänge, parametrische 3-Band-Klangregelung und vier Aux-Sends in jedem der Eingangskanäle, zwei frei zuweisbare digitale Stereo-Effektprozessoren (einschließlich Dynamikbearbeitung), Word-Sync-Eingang/-Ausgang, MIDI-Eingang/-Ausgang, MTC-Slave, Maschinensteuerung zur Bedienung externer Recorder, analoge symmetrische Summenausgänge (XLR, Klinke), digitale Ausgänge (SPDIF und AES/EBU), analoge Monitorausgänge (.

Optionen zum Einbau
FX-D1000 Effekt-Erweiterungskarte, verdoppelt die Anzahl der möglichen Effekte
IF-TD1000 Schnittstellen-Erweiterungskarte mit zusätzlichem TDIF-1-Anschluss und zwei weiteren Digitaleingängen (XLR und Cinch, AES/EBU bzw. SPDIF selbsterkennend)

Technische Daten
Digitalverarbeitung
D/A-Wandler	20 Bit (128faches Oversampling)
A/D-Wandler	20 Bit (64faches Oversampling)
Auflösung am TDIF-1-Ausgang	16 Bit, 20 Bit, 24 Bit (wählbar)
Samplingfrequenzen	44,1 kHz, 48 kHz
	(optionaler Digitaleingang C mit Fs-Konverter, 		Genauigkeit ±6% der Nominalfrequenz)
Verarbeitungsgeschwindigkeit	<1,1 ms
	(Mic-Eingang bis L-R, Fs=48 kHz)

Digitale Audio-Bedienelemente
60-mm-Eingangsfader	Verstärkung  +10 dB, 128 Stufen, dargestellt als 101
Aux-Sends	Verstärkung 0 dB, 128 Stufen, dargestellt als 101
Pan-Regler	127 Stufen, Mitte -3 dB
Klangregler (Low, Mid, Hi)	alle Bänder ±15 dB in 61 Stufen
	durchstimmbar von 41 Hz bis 16 kHz in 70 Stufen
Q-Faktor (Mid)	0,27 bis 8,65 in 24 Stufen
PAD (pre EQ)	0 bis -24 dB (in 6-dB-Schritten)
Effekt-Return/Aux-Return	Verstärkung  +10 dB, 128 Stufen, dargestellt als 101
60-mm-Gruppen/Aux-Fader	Verstärkung  +10 dB, 128 Stufen, dargestellt als 101
60-mm-Summenfader	Verstärkung  0 dB, 128 Stufen, dargestellt als 101

Systemdaten
Eigenrauschen	<-83 dB (1 Line bis L-R, unsymm.)
	<-80 dB (1 Line bis Grp/Aux, L-R)
Klirrfaktor (THD)	<0,013%
Frequenzbereich	20 Hz - 22 kHz, +0,5/-1,5 dB
Übersprechdämpfung	>80 dB
Fremdspannungsabstand	>80 dB
OL-Anzeige (Overload), Kanäle 1-8	rote LED bei +14 dB
Pegelanzeigen L-R	2 12-Segment-LED-Anzeigen
	OVER leuchtet, wenn zwei aufeinanderfolgende Samples einen Pegel von -0,2 dB erreichen

Analoge Eingänge und Ausgänge
Mic-Eingänge (Kanäle 1-4) 	XLR, symmetrisch
Pegel	-65 dBu bis -15 dBu
Impedanz	22 kOhm
Phantomspeisung	zuschaltbar
Line-Eingänge (Kanäle 1-4)	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
Pegel	-40 dBu bis +10 dBu
Impedanz	10 kOhm
Insert (Kanäle 1-4)	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
Nominalpegel Send/Return	-20 dBu/-20 dBu
Impedanz Send/Return	470 Ohm/7,5 kOhm
Mic/Line-Eingänge (Kanäle 5-8)	6,3-mm-Klinke, pseudo-symmetrisch
Pegel	-50 dBu bis 0 dBu
Impedanz	12 kOhm bis 30 kOhm
EXT-Eingang	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
Pegel	+4 dBu
Impedanz	20 kOhm
unsymmetrische Cinchbuchsen
Nominalpegel	-10 dBV
Impedanz	10 kOhm
Gruppenausgänge/Aux-Sends	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
Nominalpegel	-2 dBV
Impedanz	100 Ohm
unsymmetrische Cinchbuchsen
Nominalpegel	-10 dBV
Impedanz	500 Ohm
Summenausgang	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
Nominalpegel	+4 dBu
Impedanz	100 Ohm
unsymmetrische Cinchbuchsen
Nominalpegel	-10 dBV
Impedanz	500 Ohm
Monitorausgang	6,3-mm-Klinke, symmetrisch
Nominalpegel	+4 dBu
Impedanz	100 Ohm
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke
max. Ausgangsleistung	2x 25 mW
Nominalimpedanz	47 Ohm

Digitale Anschlüsse
Digital In A	XLR und Cinch 
	AES 3-1992 oder IEC60958 (Typ II SPDIF) selbsterkennend
Digital In B und C (optional)	XLR und Cinch 
	AES 3-1992 oder IEC60958 (Typ II SPDIF) selbsterkennend
Digital Out A und B	XLR, AES 3-1992 und Cinch, IEC60958 (SPDIF)
TDIF-1 A	entspricht TDIF-1-Standard
TDIF-1 B (optional)	entspricht TDIF-1-Standard
WordSync In/Out	Cinch
MIDI In/Out	DIN-Buchsen entsprechend MIDI-Standard

Stromversorgung und andere Daten
Leistungsaufnahme	mit 230-Volt-Netzteil PS-D1000 9 V, 50 W
Abmessungen (B x H x T)	443 mm x 100 mm x 425 mm
Gewicht	5,7 kg
Fabrikat:	Tascam
Modell:	TM-D1000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.