Tascam UH-7000
High-end-USB-Audiointerface
Tascams Spitzenmodell unter den zweikanaligen USB-Audiointerfaces für Windows- und Macintosh-Computer; Kann als eigenständiger High-End-A/D-Wandler für das Monitoring oder die Aufnahme auf eigenständige Recorder verwendet werden; Für dieses Modell neu entwickelter Hochleistungs-Mikrofonvorverstärker verringert den Einfluss von Impedanzfehlanpassungen mit hoher Genauigkeit und sorgt so für äußerst akkurate Reproduktion des Audiosignals in der Eingangsstufe; Ausgezeichnete Audioqualität mit Abtastraten bis 192 kHz bei 24 Bit Auflösung; Ultrahoher Dynamikbereich von 123 dB (A/D) und 128 dB (D/A); Professionelle A/D- und D/A-Wandler des Typs PCM4220 von Texas Instruments; Selektierte Komponenten wie Metallfilmwiderstände und Folienkondensatoren ermöglichen herausragende Klangqualität mit minimalem Rausch- und Verzerrungsniveau; Hochgradig präzise Taktsynchronisation mit Samplegenauigkeit bei der Aufnahme und Wiedergabe; Eingebauter DSP-Mixer und Effekte wie EQ, Kompressor, Rauschunterdrückung, De-Esser, Exciter und Hall (Effekte nur bis 96 kHz); Zwei wählbare Mixer-Betriebsarten: Mehrspurmodus für DAW-Aufnahmen und Kompositionen oder Stereomischungsmodus für Liveübertragungen ins Internet und Videoschnitt; Mixeranwendung für intuitives Mischen und Bedienen der Effekte auf dem Computerbildschirm; Eigene Taste, um die Bedienoberfläche auf dem Computer aufzurufen; Zwei große Regler für präzise Anpassung des Eingangspegels; Symmetrische Analogeingänge (XLR und Klinke); Schaltbare 48-Volt-Phantomspeisung für die XLR-Eingänge; Symmetrische XLR-Lineausgänge; Pegel am Lineausgang kann optional mit dem Kopfhörer-Pegelregler angepasst werden; Ausgangs-Wahlschalter erlaubt es, ein Quellsignal entweder über den internen Mixer oder über die USB-Verbindung auf dem Computer auszugeben; Leistungsstarker Kopfhörerausgang mit Pegelregler; AES/EBU-Digitaleingang und -ausgang; Abhören mit geringer Latenz; Gut ablesbare LED-Pegelanzeigen (20 Punkte); Front und Seitenteile aus Aluminuim für lange Haltbarkeit auch unter Tourneebedingungen; Kompaktes Gehäuse mit halber Rackbreite

Audioauflösung 
Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz 
Bitbreite der Quantisierung 	24 Bit 

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Lineeingänge, symmetrisch (ANALOG (BALANCED) LINE IN 1/2) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig 
  Eingangsimpedanz 	15 kOhm 
  Maximaler Eingangspegel 	+26,5 dBu 
  Minimaler Eingangspegel 	−38 dBu 
Mikrofoneingänge, symmetrisch (ANALOG (BALANCED) MIC IN 1/2) 	XLR-3-31 
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm 
  Maximaler Eingangspegel 	+2 dBu 
  Minimaler Eingangspegel 	−60 dBu 
Lineausgänge, symmetrisch (ANALOG (BALANCED) OUTPUT L/R) 	XLR-3-32 
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm 
  Maximaler Ausgangspegel (INPUT-Regler in Minimalstellung) 	+24 dBu 
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse 
  Maximale Ausgangsleistung 	45 mW + 45 mW oder mehr (THD+N: 1 % oder weniger, an 32 Ohm) 

Digitale Audioeingänge und -ausgänge 
AES/EBU-Digitaleingang (DIGITAL (AES/EBU) IN) 	XLR-3-31 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)
IEC 60958 (AES/EBU) 
  Abtastraten 	×1: 44,1 kHz, 48 kHz
×2: 88,2 kHz, 96 kHz
×4: 176,4 kHz, 192 kHz 
AES/EBU-Digitalausgang (DIGITAL (AES/EBU) OUT) 	XLR-3-32 
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)
IEC 60958 (AES/EBU) 
  Abtastraten 	×1: 44,1 kHz, 48 kHz
×2: 88,2 kHz, 96 kHz
×4: 176,4 kHz, 192 kHz 

Weitere Eingänge und Ausgänge 
USB 	4-polige USB-Buchse, Typ B 
  Übertragungsrate 	USB 2.0 High-speed (480 Mbit/s), Full-speed (12 Mbit/s) 

Leistungsdaten Audio 
Äquivalentes Eingangsrauschen (EIN) 	–128 dBu (unbewertet, bei 60 dB und 40 Ohm) 
Dynamikumfang A/D-Wandler 	123 dB (A-bewertet) 
Dynamikumfang D/A-Wandler 	123 dB (A-bewertet) 
Frequenzbereich Mikrofonvorverstärker 	20Hz – 80kHz, +0,005 dB/−0,16 dB (alle Abtastraten) 
Fremdspannungsabstand (MIC bis A/D) 	117 dB 
Verzerrung (MIC bis A/D) 	0,0009 % 

Systemanforderungen Computer 
Windows 
  Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 8 (einschließlich 8.1), 32 Bit
	Windows 8 (einschließlich 8.1), 64 Bit
	Windows 7, 32 Bit, SP1 oder höher
	Windows 7, 64 Bit, SP1 oder höher
	Windows XP, 32 Bit, SP3 oder höher
	(Windows Vista und Windows XP 64 Bit werden nicht unterstützt) 
  Hardwareanforderungen 	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss
	Prozessor/Taktrate: Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86)
	Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr 
Macintosh 
  Unterstützte Betriebssysteme 	OS X Mavericks (10.9.1 oder höher)
	OS X Mountain Lion (10.8.4 oder höher)
	OS X Lion (10.7.5 oder höher)
	OS X Snow Leopard (10.6.8 oder höher) 
  Hardwareanforderungen 	Apple-Macintosh-Computer mit USB-2.0-Anschluss
	Prozessor/Taktrate: Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller
	Arbeitsspeicher: 2 GB oder mehr 
Unterstützte Audiotreiber 	ASIO 2,0, WDM (MME)
	Core Audio 

Stromversorgung und sonstige Daten 
Stromversorgung 	AC 100–240 V, 50/60 Hz 
Leistungsaufnahme 	15 W 
Abmessungen (B × H × T) 	214 mm × 81 mm × 233 mm 
Gewicht 	2,2 kg 
Betriebstemperaturbereich 	5–35 ºC 

Fabrikat:	Tascam
Modell:	UH-7000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.