Tascam US-100
USB-Audiointerface
Computer-Audiointerface (USB 2.0) mit zwei Eingangs- und zwei Ausgangskanälen; Auflösung 44,1/48 kHz, 16 Bit; Symmetrischer Mikrofoneingang (XLR oder Klinke); Gitarreneingang (Klinke) über separaten Anschluss auf der Vorderseite; Unsymmetrischer Stereo-Lineeingang (Cinch), umschaltbar auf RIAA-Phono für den direkten Anschluss eines analogen Schallplattenspielers; Erdungsklemme für den Plattenspieler; Unsymmetrischer Stereo-Lineausgang (Cinch); Kopfhöreranschluss (Miniklinke); Direktabhörfunktion ermöglicht latenzfreies Abhören der Eingänge; Stromversorgung über die USB-Verbindung – kein Wechselstromadapter erforderlich; Funktioniert mit den Standardaudiotreibern von Windows XP, Windows Vista und Mac OS X; Recording-Software Audacity im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
Eingänge und Ausgänge
Mikrofoneingang (XLR, symmetrisch) 	XLR-3-31
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm oder höher
  Nominaler Eingangspegel 	–62 dBu bis –23 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	–7 dBu
Mikrofoneingang (Klinke, symmetrisch) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm oder höher
  Nominaler Eingangspegel 	–62 dBu bis –23 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	–7 dBu
Lineeingang (unsymmetrisch) 	2 x Cinch
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV (INPUT-Regler in Minimalstellung)
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV
RIAA-Phonoeingang (Lineeingang in Stellung PHONO) 
  Eingangsimpedanz 	47 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–50 dBV (INPUT-Regler in Minimalstellung)
  Maximaler Eingangspegel 	–34 dBV
Gitarreneingang 	6,3-mm-Klinkenbuchse
  Eingangsimpedanz 	1 MOhm
  Maximaler Eingangspegel 	+3 dBV
Lineausgang 	2 x Cinch
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
  Maximaler Ausgangspegel 	0 dBV
Kopfhörerausgang 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung (an 32 Ohm, THD+N 0,1 % oder weniger)	15 mW + 15 mW 
USB-Anschluss 	USB Typ B, 4-polig
  Formate 	USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s)
		USB 2.0 Full-Speed (12 Mbit/s, entsprechend USB 1.1)

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich (MIC bis OUTPUT) 	20 Hz – 20 kHz, +1 dB/–2 dB
Grundrauschen (MIC bis OUTPUT, Direktabhörfunktion) 	–90 dB(A)
Verzerrung (THD, MIC bis OUTPUT, Direktabhörfunktion) 	0,1 % oder weniger
Abtastrate 	44,1/48 kHz
Quantisierung 	16 Bit

Systemvoraussetzungen
Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP 32 Bit/64 Bit, Windows Vista 32 Bit/64 Bit
		Mac OS X 10.3.9 oder höher
Benötigte Treiber 	WDM (Windows-Standardtreiber)
		Core Audio (Macintosh-Standardtreiber)

Sonstige Daten
Stromversorgung 	über USB
Leistungsaufnahme 	1 W
Abmessungen (B x H x T) 	150 mm x 41 mm x 128 mm
Gewicht 	0,53 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 ºC
Mitgelieferte Software 	Audacity (für Windows und Mac OS X)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-100

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.