Zweikanaliges USB-Interface US-122MKII
Stellt einem Windows- oder Macintosh-Computer zwei Audioeingänge und zwei Audioausgänge zur Verfügung; Zwei Mikrofoneingänge (XLR); Zuschaltbare Phantomspeisung (48 Volt); Hochwertige, noch rauschärmere Mikrofonvorverstärker; Zwei analoge Lineeingänge (einer umschaltbar auf hochohmig für Gitarre, Bass usw.); Ein MIDI-Eingang, ein MIDI-Ausgang; USB-2.0-Schnittstelle (unterstützt auch USB 1.1); Abtastrate bis 96 kHz bei 24 Bit Auflösung für qualitativ hochwertige Aufnahmen; Latenzfreies Hardware-Monitoring mit Pegelregler und Mono-Umschaltung; Pegelregler für Kopfhörer- und Line-Ausgang; Stromversorgung über USB, daher nutzbar mit jedem PC oder Mac einschließlich Laptops; Seitenteile aus stabilem Aluminium; Im Lieferumfang enthalten: Cubase LE4

Technische Daten
Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofoneingänge 	XLR, symmetrisch
  Nominaler Eingangspegel 	–58 dBu (INPUT-Regler in Stellung MIC)
		–14 dBu (INPUT-Regler in Stellung LINE)
  Maximaler Eingangspegel 	+2 dBu (INPUT-Regler in Stellung LINE)
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Eingangsimpedanz 	2,2 kOhm
Lineeingänge	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
  Nominaler Eingangspegel 	–40 dBu (INPUT-Regler in Stellung MIC)
		+4 dBu (INPUT-Regler in Stellung LINE)
  Maximaler Eingangspegel 	+20 dBu (INPUT-Regler in Stellung LINE)
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Eingangsimpedanz 	15 kOhm
Gitarreneingang (LINE/GUITAR IN R, Schalterstellung GUITAR) 	6,3-mm-Klinke, unsymmetrisch
  Nominaler Eingangspegel 	–51 dBu (INPUT-Regler in Stellung MIC)
		–7 dBu (INPUT-Regler in Stellung LINE)
  Maximaler Eingangspegel 	+9 dBV (INPUT-Regler in Stellung LINE)
  Übersteuerungsreserve 	16 dB
  Eingangsimpedanz 	1 MOhm
Lineausgang (LINE OUT) 	Cinch, unsymmetrisch
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Ausgangsimpedanz 	200 Ohm
Kopfhörerausgang (PHONES) 	6,3-mm-Stereoklinke
  Maximale Ausgangsleistung 	18 mW + 18 mW (an 32 Ohm)

Sonstige Eingänge und Ausgänge 
MIDI-Eingang und -Ausgang 	DIN-Buchsen, 5-polig (entsprechend MIDI-Spezifikation)
USB-Anschluss	Typ-B-Steckverbinder, 4-polig
Format 	USB 2.0 High-speed (480 MHz)
		USB 2.0 Full-speed (12 MHz, entspricht USB 1.1)

Leistungsdaten Audio 
Abtastrate 	44,1 kHz / 48 kHz
		88,2 kHz / 96 kHz (USB 2.0, nur High-speed)
Bit-Tiefe	16/24 Bit
Frequenzbereich (LINE OUT, –10 dBV) 	
  Abtastrate 44,1/48 kHz 	20 Hz – 20 kHz, +0,5 dB/–1 dB
  Abtastrate 88,2/96 kHz 	20 Hz – 40 kHz, +0,5/–1,5 dB
Fremdspannungsabstand (LINE IN bis LINE OUT, INPUT-Regler in Stellung LINE, 20-kHz-Tiefpass) 	
  Über A/D- und D/A-Wandler	96 dB(A)
  Über Direktabhörfunktion	107 dB(A)
Verzerrung (THD, LINE IN bis LINE OUT, INPUT-Regler in Stellung LINE, 1 kHz, +20 dBu am Eingang, 20-kHz-Tiefpass)	
  Über A/D- und D/A-Wandler	0,0045 %
  Über Direktabhörfunktion 	0,002 %

Systemvoraussetzungen Hostcomputer 	
Windows	
  Betriebssysteme	Windows XP, 32 Bit, SP2/SP3
		Windows XP, 64 Bit, SP2
		Windows Vista, 32 Bit, SP2
		Windows Vista, 64 Bit, SP2
		oder neuer
  Computer	Windows®-kompatibler Computer mit USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen)
  CPU/clock	Pentium 4, 1,4 GHz oder schneller
		AMD Athlon, 1,4 GHz oder schneller
		(oder gleichwertiger Prozessor)
  Memory	512 MB oder mehr für Windows XP 32 Bit und Windows Vista 32 Bit
		1 GB oder mehr für Windows XP 64 Bit und Windows Vista 64 Bit
Macintosh	
  Betriebssysteme	Mac OS X 10.4.11
		Mac OS X 10.5.6
		oder neuer
  Computer	Apple®-Macintosh®-Computer mit einem USB-Anschluss in der Standardausstattung
  CPU/clock	Power PC G4, 1 GHz oder schneller
		oder Intel-Prozessor
  Memory	512 MB oder mehr

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Über USB (5 V, max. 500 mA)
Betriebstemperaturbereich	5–35 °C
Abmessungen (L x B x H) 	179 mm x 136 mm x 47 mm
Gewicht 	0,7 kg
Im Lieferumfang enthalten	USB-Kabel, Cubase LE4

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-122MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.