Tascam US-1641
USB-Audio-/MIDI-Interface (16-in-4)
USB-Audiointerface mit 16 Eingängen und 4 Ausgängen; 8 Mikrofon-/Lineeingänge mit Phantomspeisung und Pegelanzeigen auf der Vorderseite; Zwei symmetrische Line-/Instrumenteneingänge (Klinke) auf der Vorderseite; Vier weitere symmetrische Lineeingänge auf der Rückseite; Vier Lineausgänge ; Separater Stereo-Monitorausgang (Klinke); Stereo-Digitaleingang und -ausgang (Eingang: SPDIF, Ausgang: schaltbar zwischen SPDIF und AES/EBU); Analog- und Digitaleingänge lassen sich gleichzeitig nutzen; MIDI-Eingang/-Ausgang für je 16 MIDI-Kanäle; Getrennte Regler für Monitor- und Kopfhörerpegel; Latenzfreies Hardware-Monitoring; USB-2.0-Schnittstelle; Bis zu 96 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung bei unveränderter Kanalzahl; Unterstützt Windows XP, Windows Vista 32 und Mac OS X (10.4 und höher); Unterstützt Intel-Mac; Steinberg Cubase LE 4 (Mac/PC) im Lieferumfang enthalten ; Tascam Continuous Velocity Piano (PC) im Lieferumfang enthalten; 19-Zoll-Gehäuse für den Schrankeinbau; 1 Höheneinheit

Technische Daten
Analogeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge 1–8 (MIC IN)	XLR-3-31
  Art	symmetrisch 
  Eingangsimpedanz	2,2 kOhm
  Eingangspegel	–58 dBu  (Eingangspegelregler max.) bis –2 dBu  (Eingangspegelregler min.)
  Übersteuerungsreserve	16 dB
Line/Gitarren-Eingänge 9–10	6,3-mm-Klinke
 LINE IN/GUITAR-Taste in Position LINE IN	
  Art	symmetrisch
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	–42 dBu (Eingangspegelregler max.) bis +4 dBu (Eingangspegelregler min.)
  Übersteuerungsreserve	16 dB
 LINE IN/GUITAR-Taste in Position GUITAR	
  Art	unsymmetrisch
  Eingangsimpedanz	700 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	–52 dBV  (Eingangspegelregler max.) bis –6 dBV  (Eingangspegelregler min.)
  Übersteuerungsreserve	6 dB
Eingänge 11–14	6,3-mm-Klinke
  Art	symmetrisch
  Eingangsimpedanz	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu oder –10 dBV (wählbar mit dem LEVEL-Schalter)
  Übersteuerungsreserve	16 dB
Lineausgänge 1–4	6,3-mm-Klinke
  Art	symmetrisch
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel	+20 dBu
Monitorausgang L/R	6,3-mm-Klinke
  Art	symmetrisch
  Ausgangsimpedanz	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel	+24 dBu
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke 
  Maximale Ausgangsleistung	50 mW + 50 mW (32 Ohm, Verzerrung 1 %)

Digitaleingänge und -ausgänge
Digitaleingang	Cinch-Buchse
  Signalformat	IEC 60958 Consumer (SPDIF)
  Pegel	0,5 Vpp an 75 Ohm
Digitalausgang	Cinch-Buchse
  Signalformat	Softwareseitig wählbar: IEC 60958 Consumer (SPDIF) oder IEC 60958 Professional (AES/EBU)
  Pegel	0,5 Vpp an 75 Ohm

Weitere Anschlüsse
MIDI-Eingang	DIN-Buchse, 5-polig (Standard-MIDI-Format)
MIDI-Ausgang	DIN-Buchse, 5-polig (Standard-MIDI-Format)
USB-Anschluss	USB-Anschluss Typ B
  Format	USB 2.0

Leistungsdaten Audio
Signallaufzeit (Abtastrate 44,1 kHz)	0,29 ms (A/D-Wandlung)
		0,20 ms (D/A-Wandlung)
Signallaufzeit (Abtastrate 96 kHz)	0,63 ms (A/D-Wandlung)
		0,44 ms (D/A-Wandlung)
Abtastrate (interne Clock)	44,1 kHz; 48 kHz; 88,2 kHz; 96 kHz
Quantisierung	24 Bit
Fremdspannungsabstand (MIX-Regler in Stellung COMPUTER)	
  Mikrofoneingang 1–8 -> Lineausgang 1–4	–60 dBu (Eingangspegelregler max.)
  Lineeingang 9–10 -> Lineausgang 1–4	–55 dBu (Eingangspegelregler min.)
  Eingänge 11–14 -> Monitorausgang L/R	–70 dBu (Monitorregler max.)
Fremdspannungsabstand (MIX-Regler in Stellung INPUT)	
  Alle Eingänge -> Monitorausgang L/R (Eingangspegel- und Monitorregler max.)	–60 dBu
Frequenzbereich (Lineausgang, –10 dBV)	
  Normale Abtastrate 	20 Hz – 20 kHz, ±1 dB
  Hohe Abtastrate	20 Hz – 40 kHz, +1 dB/–3 dB
Verzerrung (THD, 20 Hz – 20 kHz, alle Ausgänge, Eingangspegelregler in Minimalstellung, 
maximaler Eingangspegel, ausgenommen Gitarreneingang) 	0,01 %
Übersprechdämpfung (1 kHz)	90 dB

Systemvoraussetzungen Hostcomputer
Betriebssystem	Windows XP SP2 oder Windows Vista (32-Bit-Versionen)
		Mac OS X Version 10.4 oder höher
Benötigte Treiber	
  Windows XP, Vista	WDM (KS), ASIO/ASIO2 und GSIF2 Interface
  Macintosh OS X	Core Audio und MIDI-Interface

Anschlusswerte, Abmessungen, Gewicht
Versorgungsspannung	USA/Kanada: 120 V AC, 60 Hz
	Europa: 230 V AC, 50 Hz
		Australien: 240 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W 
Abmessungen (H x B x T)	44 mm x 483 mm x 280 mm
Gewicht	3,2 kg

Fabrikat	Tascam
Modell	US-1641

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.