Tascam US-2000
16/4-kanaliges USB-Audiointerface
Hochwertiges USB-2.0-Audiointerface (24 Bit, 96 kHz); Stellt einem Windows- oder Macintosh-Computer 16 Audioeingänge und 4 Audioausgänge zur Verfügung; 8 symmetrische Mikrofoneingänge mit Qualitäts-Vorverstärkern (6 XLR-Anschlüsse auf der Rückseite, 2 XLR/Klinke-Komboanschlüsse auf der Vorderseite (umschaltbar auf Instrumentenpegel), Einschleifwege in den Mikrofonkanälen 7 und 8, 48-Volt-Phantomspeisung, schaltbar für je zwei Kanäle); 6 symmetrische Line-Eingänge auf der Rückseite (Klinkenbuchsen, Eingangspegel schaltbar +4 dBu / –10 dBV); Mono-Schalter für jedes analoge Eingangskanalpaar; Stereo-Digitaleingang (SPDIF) und -Digitalausgang (wählbar zwischen SPDIF und AES/EBU); 4 symmetrische Line-Ausgänge; Leistungsstarker Kopfhörerausgang; Direktabhörfunktion ermöglicht latenzfreies Abhören der Eingänge; Getrennte Regler für Kopfhörerpegel, Monitorausgangspegel (Summe) sowie jeweils für die Ausgangspegel der vom Computer kommenden und der über die Eingangsbuchsen empfangenen Signale; 5-Segment-Pegelanzeige für jeden Eingang und Ausgang; Betrieb am Netzstrom (kein Adapter erforderlich); Stabiles 19-Zoll-Metallgehäuse mit Aluminium-Frontplatte (1 Höheneinheit); Cubase LE4 im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
Analoge Audioeingänge und -ausgänge
Mikrofoneingänge 1-8 (symmetrisch) 	XLR-3-31
  Eingangsimpedanz 	2,4 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–60 dBu (Eingangsregler in Maximalstellung )
		–4 dBu (Eingangsregler in Maximalstellung)
  Maximaler Eingangspegel 	+12 dBu (Eingangsregler in Minimalstellung)
Instrumenteneingänge 7-8 (unsymmetrisch) 	6,3 mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Eingangsimpedanz 	1 MOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–56 dBu (Eingangsregler in Maximalstellung )
		0 dBu (Eingangsregler in Minimalstellung)
  Maximaler Eingangspegel 	+16 dBu (Eingangsregler in Minimalstellung)
Lineeingänge 9-14 (symmetrisch) 	6,3 mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV oder +4 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV oder +20 dBu
Lineausgänge 1-4 (symmetrisch) 	6,3 mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
Monitorausgänge (symmetrisch) 	
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+20 dBu
Einschleifwege 	6,3 mm-Klinkenbuchse, 3-polig
  Ausgangsimpedanz 	100 Ohm
  Nominaler Ausgangspegel 	–2 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+14 dBu
  Eingangsimpedanz 	10 kOhm
  Nominaler Eingangspegel 	–2 dBu
  Maximaler Eingangspegel 	+14 dBu
Kopfhörerausgang 	6,3 mm-Stereoklinkenbuchse
  Maximale Ausgangsleistung (THD+N < 1 %, 32 Ohm)	100 mW + 100 mW (oder mehr)

Digitaler Audioeingang und -ausgang
Digitaleingang (koaxial) 	Cinch-Buchse
  Kompatibles Datenformat 	IEC 60958-3 (SPDIF)
Digitalausgang (koaxial) 	Cinch-Buchse
  Kompatibles Datenformat 	IEC 60958-3 (SPDIF) oder AES3-2003 (AES/EBU), wählbar im Kontrollfeld

Weitere Anschlüsse
USB-Anschluss 	USB Typ B, 4-polig
Format 	USB 2.0 High-Speed (480 MBit/s)

Leistungsdaten Audio
Abtastrate 	44,1/48/88,2/96 kHz
Auflösung 	16/24 Bit
Frequenzbereich (Mikrofoneingang bis Monitorausgang) 	
Abtastrate 44,1/48 kHz	20 Hz – 20 kHz, ±1,0 dB
  Abtastrate 88,2/96 kHz	20 Hz – 40 kHz, +0,5/–2,0 dB
Fremdspannungsabstand 	90 dB(A) (Lineeingang bis Monitorausgang, 20-kHz-Tiefpass)
Verzerrung (THD 	<0,01% (Lineeingang bis Monitorausgang, 1 kHz, +20 dBu am Eingang, 20-kHz-Tiefpass)

Systemvoraussetzungen
Windows 	 
  Unterstützte Betriebssysteme 	Windows XP, 32 Bit, SP2 oder höher
		Windows XP, 64 Bit, SP2 oder höher
		Windows Vista, 32 Bit, SP2 oder höher
		Windows Vista, 64 Bit, SP2 oder höher
  Computervoraussetzungen 	Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss
  Prozessor/Taktrate 	Pentium 4, 1,4 GHz oder schneller
		AMD Athlon, 1,4 GHz oder schneller
		(oder gleichwertiger Prozessor)
  Arbeitsspeicher 	512 MB oder mehr für Windows XP, 32 Bit und Windows Vista, 32 Bit
		1 GB oder mehr für Windows XP, 64 Bit und Windows Vista, 64 Bit
Macintosh 	 
  Unterstützte Betriebssysteme 	Mac OS X 10.4.11 oder höher
		Mac OS X 10.5.6 oder höher
  Computervoraussetzungen 	Apple-Macintosh-Computer mit einem USB-Anschluss in der Standardausstattung
  Prozessor/Taktrate 	Power PC G4, 1 GHz oder schneller{oder Intel-Prozessor
  Arbeitsspeicher 	512 MB oder mehr

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung 	100–240 V AC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	14 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 44 mm x 280 mm
Gewicht 	2,5 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C
Mitgelieferte Software 	Cubase LE4 (für Windows und Mac OS X)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-2000

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.