Tascam US-20x20
USB-3.0-Audiointerface / Digitalmixer

Hochwertige Ultra-HDDA-Mikrofonvorverstärker mit extrem geringem Eingangsrauschen (EIN: –125 dBu); Aufnahme mit bis zu 192 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung; Unterstützung für Windows- und Mac-Betriebssysteme; USB-3.0-Verbindung mit einem Computer für die Übertragung von 40 Audiokanälen bei 44,1/48 kHz oder 24 Audiokanälen bei 176,4/192 kHz; 20 Eingänge / 20 Ausgänge verfügbar bei 44,1/48 kHz und 24 Bit (10 analoge Kanäle + 2 digitale SPDIF-Kanäle + 8 optische Kanäle); 16 Eingänge / 16 Ausgänge verfügbar bei 88,2/96 kHz und 24 Bit (10 analoge Kanäle + 2 digitale SPDIF-Kanäle + 4 optische Kanäle mittels S/MUX2); 12 Eingänge / 12 Ausgänge verfügbar bei 172,4/192 kHz und 24 Bit (10 analoge Kanäle + 2 digitale Kanäle); Drei wählbare Betriebsarten: Audiointerface, eigenständiger Mikrofonvorverstärker, Digitalmixer; DSP-Mixer mit Vierband-EQ und Kompressor in jedem Kanal (nutzbar in den Betriebsarten Interface und Mixer); Interne Patchbay erlaubt das freie Zuweisen der Ausgänge (nutzbar in den Betriebsarten Interface und Mixer); Einstellungen des DSP-Mixers können in bis zu 10 Szenen gespeichert werden; USB Audio Compliance 2.0 für die Verbindung mit iOS-Geräten; Halleffekt kann dem Abhörsignal zugemischt werden; Abhören mit geringer Latenz über den DSP-Mixer
Eingänge und Ausgänge: Acht analoge, symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge (Kombibuchsen XLR/Klinke) mit zuschaltbarer Phantomspeisung (48 Volt); E-Gitarren oder -Bässe können direkt an die Eingänge 1 und 2 angeschlossen werden; Zwei symmetrische Klinkeneingänge auf der Rückseite; Einstellbereich des Eingangspegels beträgt 56 dB, um auch dynamische Mikrofone gut aussteuern zu können; Zehn symmetrische Klinkenausgänge; Mehrkanaliger optischer Digitaleingang und -ausgang über TOS LINK-Buchsen (8 Kanäle bei 44,1/48 kHz, unterstützt S/MUX4 und S/MUX2); Koaxialer SPDIF-Digitaleingang und -ausgang; Wordclock-Eingang und -Ausgang (BNC); Zwei Standard-Kopfhöreranschlüsse mit 2 x 70 mW Ausgangsleistung; Getrennte Regler für Ausgangspegel und Kopfhörerlautstärke; MIDI-Eingang/-Ausgang
Weitere Merkmale: Kompatibel zu Sonar, Pro Tools, Cubase, Live, Studio One, GarageBand; Rack-Einbaukit im Lieferumfang enthalten; Spezieller Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten; Gehäuseform ermöglicht abgeschrägte Aufstellung mit leichter Zugänglichkeit

Technische Daten
Allgemein
Abtastraten 	USB 3.0: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
		USB 2.0: 44,1/48/88,2/96 kHz
Bitbreite der Quantisierung 	16/24 Bit

Analogeingänge
Mikrofoneingänge (symmetrisch, IN1 – IN2) 	XLR-3-31 (1: Masse, 2: heiß (+), 3: kalt (–))
  Eingangsimpedanz 	2,4 kΩ
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−68 dBu (0,0003 Vrms)
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	−12 dBu (0,195 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+8 dBu (1,947 Vrms)
  Max. Eingangsverstärkung 	56 dB
Instrumenteneingänge (unsymmetrisch, IN1–IN2) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig (Spitze: heiß (+), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz 	1 MΩ oder höher
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−68 dBV (0,0004 Vrms)
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	−12 dBV (0,251 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+8 dBV (2,512 Vrms)
  Max. Eingangsverstärkung 	56 dB
Line-Eingänge (symmetrisch, IN1–IN8) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Maximalstellung) 	−52 dBu (0,0019 Vrms)
  Nominaler Eingangspegel (Eingangspegelregler in Minimalstellung) 	+4 dBu (1,228 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,282 Vrms)
  Max. Eingangsverstärkung 	56 dB
Line-Eingänge 9–10 (unsymmetrisch, LEVEL-Schalter in Stellung –10 dBV) 
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 2-polig (Spitze: heiß (+), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	−10 dBV (0,3162 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+10 dBV (3,162 Vrms)
Line-Eingänge 9–10 (symmetrisch, LEVEL-Schalter in Stellung –4 dBu) 	
	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Eingangsimpedanz 	10 kΩ
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms)
  Maximaler Eingangspegel 	+24 dBu (12,282 Vrms)

Analogausgänge
Line-Ausgänge (symmetrisch, LINE OUT 1–10) 	6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Ausgangsimpedanz 	100 Ω
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu (1,228 Vrms)
  Maximaler Ausgangspegel 	+24 dBu (12,277 Vrms)
Kopfhörerausgänge (PHONES 1-2) 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse
Maximale Ausgangsleistung 	70 mW + 70 mW (THD+N: 0,1 % oder weniger, 32 Ω Lastimpedanz)
Frequenzbereich (Eingang bis Kopfhörerausgang 1/2) 
  Bei 44,1 kHz und 48 kHz 	20 Hz bis 20 kHz, ±1,0 dB (JEITA)
  Bei 88,2 kHz und 96 kHz 	20 Hz bis 40 kHz, ±2,0 dB (JEITA)
  Bei 176,4 kHz und 192 kHz 	20 Hz bis 80 kHz, ±5,0 dB (JEITA)

Digitale Audioeingänge und -ausgänge
COAXIAL IN 	Cinchbuchse
  Signalformat 	IEC 60958-3 (SPDIF)
  Eingangsimpedanz 	75 Ω
  Eingangspegel 	0,5 Vpp an 75 Ω
COAXIAL OUT 	Cinchbuchse
  Signalformate 	IEC 60958-3 (SPDIF) oder IEC 60958-4 (AES/EBU), wählbar im Kontrollfeld
  Ausgangsimpedanz 	75 Ω
  Ausgangspegel 	0,5 Vpp an 75 Ω
OPTICAL (S/MUX) IN/OUT 	Optisch (JEITA RC-5720C)
  Signalformat 	Mehrkanaliges optisches Format (unterstützt S/MUX bei 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz)

Weitere Ein- und Ausgänge
USB 	USB-3.0-Buchse, Typ B
  Übertragungsrate 	USB 3.0 Super Speed (5 Gbit/s)
MIDI-Eingang 	5-polige DIN-Buchse
  Format 	Entsprechend MIDI-Spezifikation
MIDI-Ausgang 	5-polige DIN-Buchse
  Format 	Entsprechend MIDI-Spezifikation
Wordclock-Eingang (WORD IN) 	BNC (einschließlich schaltbarem Abschlusswiderstand)
  Eingangsspannung 	2,0 Vpp – 5,0 Vpp
  Eingangsimpedanz 	75 Ω, ±10 %
  Zulässige Frequenzabweichung der externen Synchronisationsquelle 	±100 ppm
Wordclock-Ausgang (WORD OUT) 	BNC (schaltbar OUT/THRU)
  Ausgangsspannung 	2,0 Vpp an 75 Ω
  Ausgangsimpedanz 	75 Ω, ±10 %
  Abtastraten 	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

Leistungsdaten Audio
Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker 	−125 dBu oder weniger
Frequenzbereich (Eingang bis Line-Ausgang, symmetrisch) 	 
Bei 44,1 kHz und 48 kHz 	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB (JEITA)
Bei 88,2 kHz und 96 kHz 	20 Hz bis 40 kHz, ±0,5 dB (JEITA)
Bei 176,4 kHz und 192 kHz 	20 Hz bis 80 kHz, ±5 dB (JEITA)
Fremdspannungsabstand 	104 dB oder mehr 
	(Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, Eingangspegelregler in Minimalstellung, JEITA)
Verzerrung 	0,004 % oder weniger 
	(Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, 1-kHz-Sinussignal, nominaler Eingangspegel, maximaler Ausgangspegel)
Übersprechdämpfung 	100 dB oder mehr (Mikrofon-/Line-Eingang bis Line-Ausgang, 1 kHz)

Systemanforderungen Computer
Der Betrieb dieses Geräts wurde mit Standard-Computern getestet, die die oben genannten Anforderungen erfüllen. Das ist jedoch keine Garantie dafür, dass es mit jedem Computer funktioniert. Selbst Computer, die den hier genannten Anforderungen genügen, können je nach Konfiguration unter Umständen eine zu geringe Rechenleistung aufweisen.
Windows 
  Unterstützte Betriebssysteme 	Windows 8 (einschließlich 8.1), 32 Bit
		Windows 8 (einschließlich 8.1), 64 Bit
		Windows 7, 32 Bit, SP1 oder höher
		Windows 7, 64 Bit, SP1 oder höher
		(Windows Vista und Windows XP werden nicht unterstützt)
  Hardware-Anforderungen 	Windows-kompatibler Computer mit USB-3.0- oder USB-2.0-Anschluss
  Prozessor/Taktrate 	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86)
  Arbeitsspeicher 	2 GB oder mehr
  Bildschirmauflösung 	1280 × 800 Bildpunkte oder mehr
Mac OS X 	 
  Unterstützte Betriebssysteme 	OS X Yosemite (10.10.1 oder höher)
		OS X Mavericks (10.9.5)
		OS X Mountain Lion (10.8.5)
  Hardware-Anforderungen 	Mac-kompatibler Computer mit USB-3.0- oder USB-2.0-Anschluss
  Prozessor/Taktrate 	Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller
  Arbeitsspeicher 	2 GB oder mehr
  Bildschirmauflösung 	1280 × 800 Bildpunkte oder mehr
Unterstützte Apple iOS-Geräte 	Betriebssystem: iOS 7 oder höher
Unterstützte Audiotreiber 	Windows: USB Audio Class 2.0, ASIO 2.0, WDM (MME), MIDI
		Mac: Core Audio, Core MIDI

Stromversorgung und sonstige Daten
Versorgungsspannung 	Wechselstromadapter (GPE248-120200-Z), 12 Volt Gleichspannung
Leistungsaufnahme 	12 W
Abmessungen (B × H × T) 	445 mm × 59 mm × 222 mm (mit montierten Standard-Seitenteilen)
		483 mm × 44 mm × 222 mm (mit montierten Rack-Einbauwinkeln)
Gewicht 	2,8 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	5–35 ºC

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-20x20

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.