Tascam US-800
USB-Audio-/MIDI-Interface
Stellt einem Windows- oder Macintosh-Computer 8 Audioeingänge, 4 Audioausgänge (2 analog, 2 digital) sowie MIDI-Eingang und -Ausgang zur Verfügung; Kann als eigenständiger Vorverstärker für Mikrofone, Instrumente oder Linepegelsignale verwendet werden; Bis zu 192 kHz Abtastrate bei 16/24 Bit Auflösung für herausragende Aufnahmequalität; Eingebauter DSP-Mischer für flexibles Routing und zur Herstellung einer Monitormischung; 2 Mikrofon-/Lineeingänge mit Kombisteckverbindern (XLR/Klinke) auf der Vorderseite; 4 Mikrofon-/Lineeingänge mit Kombisteckverbindern (XLR/Klinke) auf der Rückseite; Stereo-Digitaleingang und -ausgang (SPDIF, koaxial); 48-Volt-Phantomspeisung zuschaltbar für alle Mikrofonkanäle; Eingangspegelregler und LEDs für Signal und Übersteuerung in jedem der Analogeingänge; Stereo-Analogausgang (Cinch); 2 Kopfhörerausgänge (3,5-mm- und 6,3-mm-Klinkenbuchsen); Getrennte Regler für Ausgangspegel und Kopfhörerlautstärke; USB-2.0-Anschluss (unterstützt auch USB 1.1); Stromversorgung über USB oder optionalen Wechselstromadapter (Tascam PS-P520); Cubase LE5 im Lieferumfang enthalten

AD/DA-Wandler
Abtastrate 	44,1/48/88,2/96 kHz 
Quantisierung	24 Bit

Analoge Audioeingänge und -ausgänge 
Mikrofoneingänge MIC IN 1-6 (symmetrisch)	XLR-3-31  
  Eingangsimpedanz	2,2 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel	–14 dBu (0,15 Vrms) 
  Minimaler Eingangspegel	–58 dBu (0,001 Vrms) 
  Maximaler Eingangspegel	+2 dBu (0,98 Vrms) 
Lineeingänge LINE IN 3-6 (symmetrisch)	6,3-mm-Klinkenbuchse (3-polig) 
  Eingangsimpedanz	15 kOhm 
  Nominaler Eingangspegel	+4 dBu (1,23 Vrms)  
  Minimaler Eingangspegel	–40 dBu (0,008 Vrms)  
  Maximaler Eingangspegel	+20 dBu (7,75 Vrms) 
Instrumenteneingänge INST IN 1-2 (unsymmetrisch)	6,3-mm-Klinkenbuchse  
  Eingangsimpedanz	1 MOhm 
  Nominaler Eingangspegel	–13 dBV (0,22 Vrms)  
  Minimaler Eingangspegel	–57 dBV (0,001 Vrms)  
  Maximaler Eingangspegel	+3 dBV (1,41 Vrms) 
Lineausgänge LINE OUT L-R (unsymmetrisch)	Cinch-Buchse 
  Ausgangsimpedanz	200 Ohm 
  Nominaler Ausgangspegel	–10 dBV (0,316 Vrms)  
  Maximaler Ausgangspegel	+6 dBV (2 Vrms) 
Kopfhörerausgänge PHONES 1-2	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse 	6,3-mm-Stereoklinkenbuchse  
  Maximaler Ausgangspegel	49 mW + 49 mW (1 kHz, 0,1 %, 32 Ohm)

Digitaler Audioeingang und -ausgang
Digitaleingang, koaxial (DIGITAL IN)	Cinch-Buchse  
  Format	IEC 60958-3 (SPDIF) 
Digitalausgang, koaxial (DIGITAL OUT)	Cinch-Buchse  
  Format	IEC 60958-3 (SPDIF)

Weitere Ein- und Ausgänge
MIDI-Eingang (MIDI IN) 	5-polige DIN-Buchse  
  Format	Entsprechend MIDI-Spezifikation  
MIDI-Ausgang (MIDI OUT) 	5-polige DIN-Buchse  
  Format	Entsprechend MIDI-Spezifikation  
USB	4-polige USB-Buchse, Typ B 
  Format	USB 2.0 High speed (480 Mbit/s) 

Leistungsdaten Audio
Frequenzbereich	20 Hz-20 kHz +0,5/–1,5 dB (44,1/48 kHz, JEITA)	20 Hz-40 kHz +0,5/–1,5 dB (88,2/96 kHz, JEITA) 
Fremdspannungsabstand	98 dB oder mehr 	(LINE IN bis LINE OUT, Gain-Regler min., 44,1 kHz, JEITA) 
Verzerrung (THD)	0,007% oder weniger 	(LINE IN bis LINE OUT, Gain-Regler min., JEITA) 

Systemvoraussetzungen
Windows	  
  Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP, 32 oder 64 Bit, SP2 oder höher	Windows Vista, 32 oder 64 Bit, SP2 oder höher	Windows 7, 32 oder 64 Bit 
  Hardware-Voraussetzungen	Windows-kompatibler Computer mit USB-Anschluss (USB 2.0 empfohlen)  
  Prozessor/Taktrate	Pentium 4, 1,4 GHz oder schneller	AMD Athlon, 1,4 GHz oder schneller 	oder vergleichbarer Prozessor 
  Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr 
Macintosh	  
  Unterstützte Betriebssysteme	Mac OS X 10.6.3 oder höher 
  Hardware-Voraussetzungen	Apple-Macintosh-Computer mit einem USB-Anschluss in der Standardausstattung 
  Prozessor/Taktrate	Intel-Prozessor  
  Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr 

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	Wechselstromadapter TASCAM PS-P520 (mitgeliefert) 
Eingangsspannung	100–240 V AC, 1,0 A 
Ausgangsspannung	+5 V DC, 2,0 A 
Leistungsaufnahme	9 W 
Außenmaße (B x H x T)	262 x 41 x 152 mm (ohne überstehende Teile)	262 x 44 x 165 mm (einschl. überstehenden Teilen) 
Gewicht 	0,8 kg 
Betriebstemperaturbereich	5–35 °C 

Fabrikat:	Tascam
Modell:	US-800

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.