Tascam VL-M3
Aktivmonitor-Set
Praktisches, kompaktes Stereo-Aktivmonitorsystem; Ideal, um von einem Computer, Mehrspurrecorder oder tragbaren Audioplayer gespielte Klänge abzuhören; Gut klingende Komponenten, geringer Platzbedarf; Linkes Gehäuse mit eingebautem Verstärker (2 x 12 Watt), rechtes Gehäuse passiv; 7,5-cm-Breitbandlautsprecher (3 Zoll); Bassreflex-Abstimmung; Stereo-LineEingang auf Cinch-Buchsen; Anschlussklemmen für die Verbindung zwischen rechtem und linkem Lautsprecher; Lautstärkeregler und Ein-/Ausschalter auf der Rückseite; Stromversorgung mittels Wechselstromadapter; Audiokabel (Stereo-Miniklinke auf Cinch-Stecker) und Lautsprecherkabel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
Verstärkerleistung  	 	 12 W + 12 W
Lautsprecher-Chassis 	7,5-cm-Breitbandlautsprecher (3 Zoll)
Gehäusekonstruktion 	Bassreflex-Abstimmung
Frequenzbereich (Verstärker) 	46 Hz – 20 kHz, +0/–3 dB
Frequenzbereich (Lautsprecher) 	105 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit 	–6 dBV (0,5 Vrms)
Eingangsanschlüsse 	Cinch-Buchsen
Eingangsimpedanz 	5 kOhm
Versorgungsspannung 	Wechselstromadapter (Tascam PS-1818)
Eingangsspannung des Wechselstromadapters 	100–240 V AV, 50/60 Hz
Ausgangsspannung des Wechselstromadapters 	18 V DC
Ausgangsstrom des Wechselstromadapters 	1,8 A
Leistungsaufnahme 	15 W
Abmessungen (B x H x T) 	100 mm x 152 mm x 126 mm
Gewicht 
  Linker, aktiver Lautsprecher 	1,2 kg
  Rechter, passiver Lautsprecher 	1,1 kg

Fabrikat:	Tascam
Modell:	VL-M3

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.