Tascam VS-R265
4K/UHD-Streamer und -Recorder

Streamt H.265-kodierte Videosignale in 4K/UHD-Auflösung (3840 × 2160p); HEVC-Kodierung (High Efficiency Video Coding) liefert die gleiche Bildqualität wie H.264, jedoch bei halber Bitrate; Kompatibel zu gängigen Streamingprotokollen wie RTMP, RTSP und HLS; Unterstützung von Unicast- und Multicast-Streaming; Dekodiert Videostreams für die Anzeige in 4K/UHD (3840 × 2160p); RESTful API für die Einbindung in Mediensteuerungen in kommerziellen AV-Installationen; Symmetrische Analogeingänge und -ausgänge ermöglichen die Übertragung von Audiosignalen in höchster Qualität (Euroblock-Anschlüsse); Konfigurierbarer Ausgangspegel und wählbarer Bezugspegel für das Tonsignal zur einfachen Einbindung in nahezu jedes Umfeld; Unsymmetrische Audioeingänge und -ausgänge für die einfachen Anbindung von Unterhaltungselektronik (3,5-mm-Stereoklinkenbuchsen); Audiosignale analoger Quellen lassen sich in den Stream einbetten oder von einem Stream trennen; HDMI-Eingang und -Ausgang für den Anschluss von Kameras und Anzeigegeräten; Aufnahmefunktion: Videodaten direkt auf SD-Karten aufzeichnen, Videodaten auf externen USB-3.0-Geräten speichern; Dateien von einer SD-Karte oder einem externen Speichergerät auf einen FTP-Server hochladen; Übersichtliche Weboberfläche für die Konfiguration und Steuerung der Geräte über das Netzwerk; Unterstützt Gigabit-Ethernet; Flexible Möglichkeiten der Stromversorgung:; über das Netzwerkkabel (PoE+); mittels optionalem Wechselstromadapter (Tascam PS-P1220E, als Zubehör erhältlich); Kompaktes Gehäuse mit halber Rackbreite (1 HE); Mitgelieferte Halterung für die einfache Montage beispielsweise direkt unter einem Tisch; Optionales Zubehör: Wechselstromadapter PS-P1220E, Rackmontagehalterung AK-RS1 für den Einbau von zwei Geräten nebeneinander

Bild
HDMI-Eingang 	HDMI v1.4a (Typ A)
HDMI-Ausgang 	HDMI v2.0 (Typ A)
Eingangsauflösungen 	2160p@(30, 29,97, 25, 24, 23,98)
		1080p@(60, 59,94, 50, 30, 29,97, 25, 24, 23,98)
		720p@(60, 59,94, 50)
		576p@50
		480p@(60, 59,94)
Frameratenbegrenzung 	Ein-/ausschaltbar
Encoder-Auflösungen 	Durchleitung, 3840 × 2160p, 1920 × 1080p, 1280 × 720p, 950 × 540p,
		720 × 576p, 720 × 480p, 640 × 360p, 480 × 270p, 320 × 180p
Kodierungsformate 	H.264, H.265
Kodierungs-Bitraten 	500 kBit/s bis 30 MBit/s
Bitratensteuerung 	Variabel, konstant
Keyframe-Intervall 	0,25–16,5 s, 3–1000 Frames

Ton
Analoge Audioeingänge (unsymmetrisch) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Nominaler Eingangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Eingangspegel 	+6 dBV
Analoge Audioeingänge (symmetrisch) 	Euroblock-Anschlüsse, Rastermaß 3,81 mm
  Nominaler Eingangspegel 	+4 dBu (Bezugspegel ≠ –9 dBFS)
		+6 dBu (Bezugspegel = –9 dBFS)
  Maximaler Eingangspegel 	+15 dBu (Bezugspegel = –9 dBFS)
		+18 dBu (Bezugspegel = –14 dBFS)
		+20 dBu (Bezugspegel = –16 dBFS)
Analoge Audioausgänge (symmetrisch) 	Euroblock-Anschlüsse, Rastermaß 3,81 mm
  Nominaler Ausgangspegel 	+4 dBu
  Maximaler Ausgangspegel 	+15 dBu (Bezugspegel = –9 dBFS)
		+18 dBu (Bezugspegel = –14 dBFS)
		+20 dBu (Bezugspegel = –16 dBFS)
Analoge Audioausgänge (unsymmetrisch) 	3,5-mm-Stereo-Miniklinkenbuchse
  Nominaler Ausgangspegel 	–10 dBV
  Maximaler Ausgangspegel 	+6 dBV
  Ausgangsverstärkung 	–∞, –72 dB bis +6 dB (in 1-dB-Schritten)
Audiocodec 	AAC, 64–512 kBit/s, 32/44,1/48 kHz

Speicher
Speichermedien 	USB-Laufwerk, SD/SDHC-Karte
USB-Anschluss 	USB-3.0-Buchse, Typ A
Aufnahme-Bitraten 	500 kBit/s bis 30 MBit/s

Streaming
Transportprotokolle 	RTMP, RTSP, HLS, Unicast, Multicast
Gleichzeitige Streams 	1 × RTMP, 2 × Unicast, 1 × Multicast
Streaming-Bitraten 	500 kBit/s bis 30 MBit/s

Netzwerk
Netzwerkanbindung 	Gigabit-Ethernet
Bedienoberfläche 	Voll ausgestattete Web-Benutzeroberfläche für Tablet- und Desktop-Computer 
		ermöglicht Encoder- und Decoder-Konfiguration für Unicast, Multicast und RTMP
IP-Konfiguration 	DHCP (Voreinstellung) oder statisch
Befehls- und Steuerprotokoll 	HTTP, automatisch Erkennung anderer Tascam-Encoder
		 und -Decoder im selben Netzwerksegment

Stromversorgung und sonstige Daten
Stromversorgung 	PoE+ oder Wechselstromadapter Tascam PS-P51220E (als Zubehör erhältlich)
Abmessungen (B × H × T, über alles) 	214 mm × 45 mm × 136 mm
Gewicht 	0,85 kg
Zulässiger Betriebstemperaturbereich 	0–40 °C
Lieferumfang 	Montagewinkel, Euroblock-Stecker mit Kabelbindern,
		USB-Stick mit Steuerungssoftware „Discovery“ und Referenzhandbuch,
		Staubschutzkappen für RJ-45-, USB-, und HDMI-Anschlüsse, Kurzanleitung mit Information zur Gewährleistung

Fabrikat:	Tascam
Modell:	VS-R265

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.