Hybrid-Festplattenrecorder/Standalone-Workstation – Tascam X-48
Festplattenrecorder mit integrierter Workstation-Funktionalität im 19-Zoll-Format mit 4 Höheneinheiten, direkter Anschluss von Bildschirm, Tastatur und Maus (optional)
Mehrspuraufnahme:
Digitalaufnahme auf 48 Spuren mit bis zu 96 kHz bei 24 Bit; Aufzeichnung und Wiedergabe im 32-Bit-Gleitkommaverfahren bei unveränderter Spurzahl; hoch entwickelte Synchronisation und Maschinensteuerung einschließlich Tri-level-Synchronisation für HDTV; Dateiformat: Broadcast-WAVE mit Zeitstempel; Tasten für Laufwerkssteuerung, Spurscharfschaltung, Projektmanagement und Pegelanzeigefunktionen auf der Frontseite; 80-GB-Festplatte eingebaut; eingebautes DVD+RW-Laufwerk für Datensicherung, -wiederherstellung und -austausch; Varispeed (±12,5%); Editieren mittels Raster (Gitter) 
Workstation-/Mischfunktionalität:
sofortige Betriebsbereitschaft – keine Software-Konflikte; grafische Bedienoberfläche für Schnitt, Mischung, Plugins und Pegelanzeigen; 48-kanalige Digitalmischungen bei 96 kHz; Datenverarbeitung im Mischer: 32-Bit-Gleitkommaverfahren; 6 Stereo-Rückführungen (60 Eingänge insgesamt beim Abmischen); 24 Busse, 6 Aux-Sends, Stereosumme; vollständige dynamische Automation; Dynamikprozessor, parametrischer Vierband-EQ und 4 Plätze für VST-Plugins in jedem Kanal 
Anschlüsse:
48 TDIF-Eingänge und -Ausgänge; SPDIF-Stereoeingang und -ausgang; zwei Erweiterungssteckplätze für je eine 24-kanalige Schnittstellenkarte (Analog, ADAT oder AES/EBU); BNC-Video-Eingang und -Durchgang (selbstterminierend); BNC-Wordclock-Eingang, -Ausgang und -Durchgang (selbstterminierend); MIDI-Eingang/Ausgang; SMPTE-Eingang/-Ausgang (Klinke, symmetrisch); Fußschalteranschluss (Klinke)

Fabrikat:	Tascam
Modell:	X-48

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.