Tascam X-48MKII
48-Spur-Standalone-Workstation

Mehrspuraufnahme: Digitalaufnahme auf 48 Spuren mit bis zu 96 kHz bei 24 Bit; Aufzeichnung und Wiedergabe im 32-Bit-Gleitkommaverfahren bei unveränderter Spurzahl; hoch entwickelte Synchronisation und Maschinensteuerung einschließlich Tri-level-Synchronisation für HDTV; Dateiformat: Broadcast-WAVE mit Zeitstempel; Tasten für Laufwerkssteuerung, Spurscharfschaltung, Projektmanagement und Pegelanzeigefunktionen auf der Frontseite; 1-TB-Festplatte eingebaut; eSATA-Schnittstelle für externe Festplatten; DVD+RW-Laufwerk für Datensicherung, -wiederherstellung und -austausch; Varispeed (±12,5 %); Editieren mittels Raster (Gitter)
Workstation-/Mischfunktionalität: sofortige Betriebsbereitschaft – keine Software-Konflikte; grafische Bedienoberfläche für Schnitt, Mischung, Plugins und Pegelanzeigen; 48-kanalige Digitalmischungen bei 96 kHz; Datenverarbeitung im Mischer: 32-Bit-Gleitkommaverfahren; 6 Stereo-Rückführungen (60 Eingänge insgesamt beim Abmischen); 24 Busse, 6 Aux-Sends, Stereosumme; vollständige dynamische Automation; Dynamikprozessor, parametrischer Vierband-EQ und 4 Plätze für VST-Plugins in jedem Kanal
Anschlüsse auf der Rückseite: 48 TDIF-Eingänge und -Ausgänge; SPDIF-Stereoeingang und -ausgang; zwei Erweiterungssteckplätze für je eine 24-kanalige Schnittstellenkarte: Analog (IF-AN24X), ADAT (IF-AD24X) oder AES/EBU (IF-AE24X); BNC-Video-Eingang und -Durchgang (selbstterminierend); BNC-Wordclock-Eingang, -Ausgang und -Durchgang (selbstterminierend); MIDI-Eingang/Ausgang; SMPTE-Eingang/-Ausgang (Klinke, symmetrisch); Fußschalteranschluss (Klinke)

Technische Daten
Digitale Audioein- und -ausgänge
TDIF-Eingang/-Ausgang (6 x) 	DB25 (weiblich, metrische Gewinde)
  Format 	Entsprechend TDIF-1-Standard
  Wortlänge 	24 Bit
SPDIF-Eingang/-Ausgang 	Cinch-Buchse
  Format 	IEC 60958-3 (SPDIF)

Weitere Eingänge und Ausgänge
Wordclockeingang 	BNC (unsymmetrisch), TTL-Pegel, Abschlusswiderstand 75 Ω (automatisch)
Wordclockausgang, Wordclockdurchgang 	BNC (unsymmetrisch), TTL-Pegel, Abschlusswiderstand 75 Ω
MIDI-Eingang, MIDI-Ausgang 	5-polige DIN-Buchse
  Format 	Entsprechend MIDI-Standard
Timecodeeingang, Timecodeausgang 	6,3-mm-Klinkenbuchse (3-polig)
		(Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse)
  Format 	Entsprechend SMPTE-Standard
Fußschalter 	6,3-mm-Klinkenbuchse
		(Spitze: heiß, Hülse: Masse)
Fernbedienung 	DB9 (weiblich, metrische Gewinde), entsprechend RS-422-Standard, Sony 9-Pin
USB (4 x) 	USB-Buchse, Typ A, 4-polig
  Protokoll 	USB 2.0 High Speed (480 MBit/s)
Netzwerk 	RJ45-Steckverbinder
  Typ 	100BASE-TX/1000BASE-TX Ethernet
Bildschirm 	DB15, VGA (weiblich, Zollgewinde)
Maus 	2-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)
Tastatur 	2-polige Mini-DIN-Buchse (PS/2)
eSATA 	eSATA (External Serial ATA), 7-polig, weiblich
  Typ 	SATA2, 3 Gb/s

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme 	49 W
Abmessungen (B x H x T) 	483 mm x 184 mm x 439 mm
Gewicht 	13,7 kg
Betriebstemperaturbereich 	5–35 °C

Fabrikat:	Tascam
Modell:	X-48MKII

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.