CD-Player CD-160
für die Wiedergabe von Red-Book-kompatiblen Audio-CDs, veränderbare Tonhöhe/Geschwindigkeit (Pitch-Control, -5% bis +7%), Auto-Cue mit LED-Anzeige, Intro-Check-Funktion, Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge, Wiedergabe in programmierter Reihenfolge (bis zu 32 Titel), Wiederholfunktion (ein Titel, alle Titel, programmierte Titel, Passagen A-B), Suchfunktion (Skip/Search), Digitalausgang (Cinch, koaxial), Analogausgang (Cinch), Kopfhöreranschluss mit Lautstärkeregler, Infrarot-Fernbedienung mit allen Funktionen, 19-Zoll-Gehäuse mit 2 HE.

Technische Daten
lesbare Medien	8- oder 12-cm-CD, CD-DA, CD-R, CD-RW (einschließlich 80-Minuten-Medien)
Audiokanäle	2
Quantisierung	16 Bit linear
Samplingfrequenz	44,1kHz

Audiodaten
Frequenzbereich	20 Hz bis 20 kHz, ±1,5 dB
Fremdspannungsabstand	>90 dB (1 kHz)
Verzerrung (THD)	<0,01% (1 kHz)
Kanaltrennung	>85 dB (1 kHz)
Pitch-Control	-5% bis +7%
Auto-Cue-Pegel	-60 dB

Anschlüsse
Analogausgang	Cinch, unsymmetrisch
Nominalpegel	-10 dBV
Nominalimpedanz	1 kOhm
Digitalausgang	Koaxial, IEC60958 TYP II
Kopfhörerausgang	6,3-mm-Stereoklinke
Ausgangsleistung	2 x 11 mW an 32 Ohm

Spannungsversorgung und sonstige Daten
Netzspannung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Abmessungen (B x H x T)	482 mm x 104 mm x 304 mm
Gewicht	4,4 kg
mitgeliefertes Zubehör	Infrarot-Fernbedienung RC-150C
Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-160

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.