5-fach-CD-Wechsler  CD-355
Karussell-CD-Wechsler für fünf CDs; unterstützt Medien der Typen CD und CD-R/RW; Wiedergabe von MP3-CDs; programmierte Wiedergabe über alle 5 CDs (bis zu 32 Titel); Intro-Check, Zufalls-Wiedergabe, Wiederholfunktion (einzelne/alle Titel); Zeitanzeige (verstrichene/verbleibende Zeit des aktuellen Titels oder aller CDs); Anzeige von MP3-Tags (ID3); Schnellzugriffstasten für die einzelnen CDs; Zifferntasten auf der Fernbedienung für direkten Zugriff auf Titel; FL-Display mit Musikkalender; Symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Ausgänge; 2 digitale Audioausgänge (optisch und koaxial, SPDIF); 1-Bit-D/A-Wandler, 8-faches Oversampling; Fernbedienung mit allen Funktionen; 19-Zoll-Gehäuse mit 3 HE

Technische Daten
Allgemein
Betriebstemperatur 	5 ˚C bis +35 ˚C
Betriebsfeuchtigkeit 	5% bis 85% (keine Kondensation)
Lagertemperatur 	–20 ˚C bis +55 ˚C

CD-Player
Abnehmer 	3-Strahl-Laser
D/A-Wandler 	Dual-1-Bit linear
Digitalfilter 	4 fach-Oversampling
Frequenzgang 	20 Hz bis 20 kHz ±2 dB
Klirrfaktor 	< 0,02 % (1 kHz)
Signal/Rausch-Abstand 	> 98 dB
Kanaltrennung 	> 83 dB (1 kHz)
Analogausgang (Cinch), Ausgangsspannung 	2 Vrms
Analogausgang (XLR), Ausgangsspannung 	4 Vrms
Digitalausgang 	Koaxial / TOS Optisch

Stromversorgung und sonstige Daten
Netzspannung 	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme 	12 W
Abmessungen (B x H x T) 	482 mm x 131 mm x 376 mm
Gewicht (netto) 	7,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör 	1 Fernbedienung (RC-355C)
	2 Batterien (AA)
		1 Bedienungsanleitung
		1 Garantiekarte
		1 Schraubensatz für den Rackeinbau

Fabrikat:	Tascam
Modell:	CD-355

Änderungen an Konstruktion und technischen Daten vorbehalten.